{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["采购清单"],"not_rendered":{"images":14,"external_links":12,"defined_names":184},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"采购清单","index":0,"n_rows":31,"n_cols":13,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,12],[1,10,1,12],[2,0,2,12],[3,0,3,12],[4,2,4,3],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[13,2,13,3],[14,2,14,3],[15,2,15,3],[16,2,16,3],[17,1,17,5],[17,6,17,12],[18,0,21,0],[18,1,18,2],[18,3,18,12],[19,1,19,2],[19,3,19,12],[20,1,20,2],[20,3,20,12],[21,1,21,2],[21,3,21,12],[22,0,27,6],[22,7,27,12],[28,1,28,12],[29,1,29,12],[30,1,30,12]]}
["环湖大道景观提升项目灯具采购清单"]
[{"$nulls":10},"表格编码：  "]
["项目名称：环湖大道景观提升                                               项目编号：2019004"]
["供方： （公司名称）                     联系人：                   联系方式：                      报价日期："]
["序号","品种名称","规格型号",null,"质量等级","品牌","单位","数量","含税单价（元）","合价（元）","货源地","税率","备注"]
[1,"庭院灯","36W，LED灯，H=4m，中间及两侧光源均为4000K（白光），95lm/w，IP65，灯杆为铝件，壁厚2.3mm，，外表面黑色磨砂。型材尺寸130×85",{"$nulls":3},"套",500,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"灯杆为锥形灯杆，整体热镀锌（成品后整体热镀锌）。白色，上口60mm下口140mm，高度4.5米。电压220V，防水IP66，灯头材料铝，200W LED 光源白光，含二次深化"]
[2,"投光灯","45W,LED灯3000K,95lm/w，IP67，插地安装",{"$nulls":3},"盏",90,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"灯杆为锥形灯杆，整体热镀锌（成品后整体热镀锌）。白色，上口60mm下口140mm，高度4米。电压220V，防水IP66，灯头材料铝，200W LED 光源白光。"]
[3,"步道灯","5W，LED灯 3000K，95lm/w，IP65，24V 距栈道边缘地面安装，单侧出光",{"$nulls":3},"盏",91,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"灯杆为锥形灯杆，整体热镀锌（成品后整体热镀锌）。白色，上口60mm下口140mm，高度4.5米。电压220V，防水IP66，灯头材料铝，200W LED 光源白光。"]
[4,"埋地线型灯带","8W/1m,2700K,IP68,24V,钢化磨砂玻璃面板",{"$nulls":3},"m",86,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"灯杆为锥形灯杆，整体热镀锌（成品后整体热镀锌）。白色，上口60mm下口140mm，高度7米。电压220V，防水IP66，灯头材料铝，600WLED（6*100w) 光源白光。"]
[5,"灯带","5W/m，LDE灯，3000K，95lm/w，IP68,12V",{"$nulls":3},"m",400,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[6,"草坪灯","灯柱采用模压铸优质铝材，尺寸150*150mm，壁厚2.2mm，经弹丸喷砂处理后，外表全聚脂粉体涂装，灰黑色，灯罩采用PMMA材料加工，IP66，灯高0.6m。",null,null,"·","盏",10,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[7,"太阳能LED点光源","1W，4500K，100lm/w，IP68，直径2cm埋地暗装，灯面与道路相平。",{"$nulls":3},"盏",167,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[8,"双臂路灯","一体化灯具，采用4mm厚Q235钢板焊成，并经热镀锌处理，100W/36W，LED灯，高度10m，灯臂长度1.5m，平均照度16.7lx，IP65，4000K，95lm/w，灯杆采用白色。",{"$nulls":3},"套",58,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"含二次深化"]
[9,"单臂路灯","一体化灯具，采用4mm厚钢板焊成，并经热镀锌处理，100W，LED灯，高度10m，灯臂长度1.5m，平均照度16.7lx，IP65，4000K，95lm/w，灯杆采用白色。",{"$nulls":3},"盏",17,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"含二次深化"]
[10,"台阶灯","13W，LED灯 4000K，面板不锈钢材质，170*70，深度60，",{"$nulls":3},"盏",108,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[11,"芦苇灯（每区域含8只）","每只芦苇灯1W  LDE灯高度0.3m，12V，IP68",{"$nulls":3},"盏",144,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[12]
["总计","小写：",{"$nulls":4},"大写："]
["备注","1、付款方式",null,"A） 合同签订后 5 日内，支付合同价款的 20 %作为预付款；\nB） 货物运至指定地点，经验收合格后支付至已供货物价款的 60 %；\nC) 灯具安装完工调试合格且试运行一个月经验收合格支付至已供货物款的 80 %；\nD) 剩余货款的 20 %在需方验收合格之日起一年后一次性无息支付。\n"]
[null,"2、交货地点",null,"江苏省宿迁市宿豫区环湖大道工地"]
[null,"3、供方承诺",null,"以上报价真实有效，实际到货以项目现场验收为准"]
[null,"4、其他"]
["供方签字：",{"$nulls":6},"供方盖章："]
[]
[]
[]
[]
[]
["备注：","1、此表为非苗采购比价单附件，比价单上传需附供方签字盖章报价单（无效报价单不计入有效询价单位）；"]
[null,"2、报价需附相应材料小样（无法提供小样附实景参数照片）。如遇报价照片与实际到货照片不符，需方有权退货并追究其责任。"]
[null,"3、材料价为到项目工地全费用价，工地全费用价含材料原价、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费（验收前）、供应商利润、增值税发票等。"]