{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["马家洲装修"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"马家洲装修","index":0,"n_rows":43,"n_cols":6,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5]]}
["泰和县马市生态文化旅游特色小镇建设项目-马家洲纪念馆辅助空间室内装饰工程甲供材料表"]
[{"$nulls":5},"单位：元"]
["序号","项目名称","特征内容\n（包含不限于以下内容）","单位","暂定\n工程量","备注"]
[]
[null,"库房","."]
[15,"600*600灰色系砖（火烧面）","1.600*600灰色系砖（火烧面）\n2.水泥砂浆粘结层\n3.2cm厚1:3水泥砂浆找平层\n4.详见图纸","m2",32,"地面砖甲供"]
[null,"寄存间","."]
[19,"600*600灰色系砖（火烧面）","1.600*600灰色系砖（火烧面）\n2.水泥砂浆粘结层\n3.2cm厚1:3水泥砂浆找平层\n4.详见图纸","m2",9.5,"地面砖甲供"]
[null,"管理房一","."]
[22,"600*600灰色系砖（火烧面）","1.600*600灰色系砖（火烧面）\n2.水泥砂浆粘结层\n3.2cm厚1:3水泥砂浆找平层\n4.详见图纸","m2",55,"地面砖甲供"]
[null,"管理房二","."]
[26,"600*600灰色系砖（火烧面）","1.600*600灰色系砖（火烧面）\n2.水泥砂浆粘结层\n3.2cm厚1:3水泥砂浆找平层\n4.详见图纸","m2",52,"地面砖甲供"]
[null,"会议室","."]
[null,"馆长办公室","."]
[38,"600*600灰色系砖（火烧面）","1.600*600灰色系砖（火烧面）\n2.水泥砂浆粘结层\n3.2cm厚1:3水泥砂浆找平层\n4.详见图纸","m2",27.5,"地面砖甲供"]
[null,"医务室","."]
[42,"600*600灰色系砖（火烧面）","1.600*600灰色系砖（火烧面）\n2.水泥砂浆粘结层\n3.2cm厚1:3水泥砂浆找平层\n4.详见图纸","m2",27.5,"地面砖甲供"]
[null,"导游/保洁休息室","."]
[46,"600*600灰色系砖（火烧面）","1.600*600灰色系砖（火烧面）\n2.水泥砂浆粘结层\n3.2cm厚1:3水泥砂浆找平层\n4.详见图纸","m2",27.5,"地面砖甲供"]
[null,"母婴室","."]
[50,"600*600灰色系砖（火烧面）","1.600*600灰色系砖（火烧面）\n2.水泥砂浆粘结层\n3.2cm厚1:3水泥砂浆找平层\n4.详见图纸","m2",27.5,"地面砖甲供"]
[null,"左分区卫生间","."]
[54,"600*600灰色系砖（火烧面）","1.600*600灰色系砖（火烧面）\n2.水泥砂浆粘结层\n3.2cm厚1:3水泥砂浆找平层\n4.详见图纸","m2",42,"地面砖甲供"]
[55,"300×600墙砖","1.300×600墙砖\n2.2mm厚同色水泥勾缝\n3.详见图纸","m2",180,"墙面砖甲供"]
[null,"走道","."]
[59,"600*600灰色系砖（火烧面）","1.600*600灰色系砖（火烧面）\n2.水泥砂浆粘结层\n3.2cm厚1:3水泥砂浆找平层\n4.详见图纸","m2",95,"地面砖甲供"]
[null,"走道","."]
[63,"20厚意大利灰大理石，机刨防滑槽（两条凹槽，尺寸5mm*5mm@20）","1.20厚意大利灰大理石\n2.采用“防碱背涂剂”背涂处理，六面防潮处理\n3.水泥砂浆粘结层\n4.2cm厚1:3水泥砂浆找平层\n5.防水层\n6.加气混凝土砖坯\n7.详见图纸","m2",25,"地面砖甲供"]
[null,"消防监控室/警务室","."]
[67,"800×800灰色系地砖地面(火烧面）","1.800×800灰色系地砖地面(火烧面）\n2.水泥砂浆粘结层\n3.1:3水泥砂浆找平层\n4.详见图纸","m2",45.36,"地面砖甲供"]
[null,"文创商店、休息、书吧区","."]
[72,"800×800灰色系地砖地面(火烧面）","1.800×800灰色系地砖地面(火烧面）\n2.水泥砂浆粘结层\n3.2cm厚1:3水泥砂浆找平层\n4.详见图纸","m2",239.3,"地面砖甲供"]
[74,"800*800黑色系砖（净面抛光）","1.800*800黑色系砖（净面抛光）\n2.水泥砂浆粘结层\n3.2cm厚1:3水泥砂浆找平层\n4.详见图纸","m2",83.6,"地面砖甲供"]
[null,"操作间","."]
[null,"多功能厅","."]
[85,"600*600灰色系砖（火烧面）","1.600*600灰色系砖（火烧面）\n2.水泥砂浆粘结层\n3.2cm厚1:3水泥砂浆找平层\n4.详见图纸","m2",14.7,"地面砖甲供"]
[null,"休息厅","."]
[94,"600*600灰色系砖（火烧面）","1.600*600灰色系砖（火烧面）\n2.水泥砂浆粘结层\n3.2cm厚1:3水泥砂浆找平层\n4.详见图纸","m2",181,"地面砖甲供"]
[null,"右区卫生间","."]
[105,"300×600墙砖","1.300×600墙砖\n2.2mm厚同色水泥勾缝\n3.详见图纸","m2",170,"墙面砖甲供"]
[106,"600*600灰色系砖（火烧面）","1.600*600灰色系砖（火烧面）\n2.水泥砂浆粘结层\n3.2cm厚1:3水泥砂浆找平层\n4.防水涂料\n5.详见图纸","m2",56.3,"地面砖甲供"]
[null,"展厅"]
[112,"800*800仿古砖","1.800*800仿古砖\n2.地砖、勾缝剂填缝\n3.素水泥浆结合层（掺建筑胶）\n4.40mm厚C20细石砼保护层\n5.防水卷材防水防潮层\n6.20厚1:3水泥砂浆找平层\n7.20mm厚C20细石混凝土垫层\n8.详见图纸","m2",660,"地面砖甲供"]