{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":26,"n_cols":8,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[15,0,15,6],[16,0,16,6],[17,0,17,7],[18,0,18,6],[19,0,19,6],[20,0,20,6],[21,1,21,3],[25,1,25,3]]}
["工程量清单"]
["工程名称：贵州省都匀市第四届中国绿化博览会博览园建设项目边坡专业分包工程"]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","综合单价","综合合价","备注"]
["一","基础"]
[1,"底部混凝土基础","混凝土场内运输、浇筑、振捣、找平、模板制作安拆等，500mm宽，300mm高。","m3",800,null,null,"甲供混凝土"]
["二","生态袋铺设及稳固"]
[1,"对现状坡度大于60°石质坡面或现状已进行混凝土封浆处理部分的边坡的生态袋","1、生态袋装袋：将种植土、有机质、肥料、砂、保水剂、酸度调节剂和消毒剂等按比例搅拌均匀，基质土装入生态袋（比例详见图纸）；\n2、封袋装车运送至现场（1公里以内运输）。\n3、生态袋铺设及稳固：锚杆加工后按图纸设计要求施工，将生态袋按设计要求自下沿坡向上方向铺设。\n4、安装塑料排水带：选用UPVCФ32排水管纵向四周布孔，横向上侧有孔，孔间距为5-10cm。长度为70cm（直角弯，纵横各35cm),布局为梅花状分布，1根/2m。排水带外沿与上压生态袋平齐。\n5、铺设阻水膜：沿坡顶横向铺设并压实。\n6、生态袋固定措施：通过三维排水连接扣对其进行初步固定后，对局部岩石面不平整处应加密锚杆。\n7、植被种植，采用袋装苗点播及喷播：①植物种子配比（配比详见图纸） ②液压喷播植草护坡材料及配比（材料及配比详见图纸） ③人工种植袋装苗。（具体详见图纸）\n8、养护：盖遮阴网或无纺布，及种植期养护。","m2",4000,null,null,"甲供材（种植土、有机质、肥料、砂、保水剂、酸度调节剂和消毒剂、生态袋、连接扣、UPVC管、薄膜），其余材料分包自行提供（种子、钢筋、无纺布等）"]
[2,"按格构梁回填的生态袋边坡","1、生态袋装袋：将种植土、有机质、肥料、砂、保水剂、酸度调节剂和消毒剂等按比例搅拌均匀，基质土装入生态袋（比例详见图纸）；\n2、封袋装车运送至现场（1公里以内运输）。\n3、生态袋铺设及稳固：锚杆加工后按图纸设计要求施工，将生态袋按设计要求自下沿坡向上方向铺设。\n4、安装塑料排水带：选用UPVCФ32排水管纵向四周布孔，横向上侧有孔，孔间距为5-10cm。长度为70cm（直角弯，纵横各35cm),布局为梅花状分布，1根/2m。排水带外沿与上压生态袋平齐。\n5、生态袋固定措施：通过三维排水连接扣对其进行初步固定后，对局部岩石面不平整处应加密锚杆。\n6、植被种植，采用袋装苗点播及喷播：①植物种子配比（配比详见图纸） ②液压喷播植草护坡材料及配比（材料及配比详见图纸） ③人工种植袋装苗。（具体详见图纸）\n7、养护：盖遮阴网或无纺布，及种植期养护。","m2",1500,null,null,"甲供材（种植土、有机质、肥料、砂、保水剂、酸度调节剂和消毒剂、生态袋、连接扣、UPVC管、薄膜），其余材料分包自行提供（种子、钢筋、无纺布等）"]
[3,"有路肩墙的边坡","1、生态袋装袋：将种植土、有机质、肥料、砂、保水剂、酸度调节剂和消毒剂等按比例搅拌均匀，基质土装入生态袋（比例详见图纸）；\n2、封袋装车运送至现场（1公里以内运输）。\n3、生态袋铺设及稳固：锚杆加工后按图纸设计要求施工，将生态袋按设计要求自下沿坡向上方向铺设。\n4、安装塑料排水带：选用UPVCФ32排水管纵向四周布孔，横向上侧有孔，孔间距为5-10cm。长度为70cm（直角弯，纵横各35cm),布局为梅花状分布，1根/2m。排水带外沿与上压生态袋平齐。\n5、生态袋固定措施：通过三维排水连接扣对其进行初步固定后，对局部岩石面不平整处应加密锚杆。\n6、植被种植，采用袋装苗点播及喷播：①植物种子配比（配比详见图纸） ②液压喷播植草护坡材料及配比（材料及配比详见图纸） ③人工种植袋装苗。（具体详见图纸）\n7、养护：盖遮阴网或无纺布，及种植期养护。","m2",3000,null,null,"甲供材（种植土、有机质、肥料、砂、保水剂、酸度调节剂和消毒剂、生态袋、连接扣、UPVC管、薄膜），其余材料分包自行提供（种子、钢筋、无纺布等）"]
[4,"生态袋运输每增加1KM","1、场内运输每增减1公里费用；\n2、按铺设完成后现场实测计量。","m3",3000]
["三","客土喷播"]
[1,"软土或全风化软质岩坡面（土质稳定）","1、加工锚杆，以纵横间距一米插1.2米的Ф12的螺纹钢锚杆插入1.15米，水灰比2：1水泥浆封洞（具体做法详见图纸）。\n2、挂Ф2.2mm机编镀锌铁丝网。\n3、喷播 ：①客土配比②植物种子配比（配比详见图纸）。\n4、养护。","m2",20000,null,null,"包工包料包效果，分两次喷播，保证冬季绿，5~9月花盛开（甲方建议取土源运距约9km）"]
[2,"强风化岩石坡面（土夹石，土质为主）","1、加工锚杆，以纵横间距一米插1.0米的Ф12的螺纹钢锚杆插入0.95米，水灰比2：1水泥浆封洞（具体做法详见图纸）。\n2、挂Ф2.2mm机编镀锌铁丝网。\n3、喷播 ：①客土配比②植物种子配比（配比详见图纸）。\n4、养护。","m2",10000,null,null,"包工包料包效果，分两次喷播，保证冬季绿，5~9月花盛开（甲方建议取土源运距约9km）"]
[3,"微风化岩石坡面（石质）","1、加工锚杆，以纵横间距一米插0.6米的Ф12的螺纹钢锚杆插入0.55米，水灰比2：1水泥浆封洞（具体做法详见图纸）。\n2、挂Ф2.2mm机编镀锌铁丝网。\n3、喷播 ：①客土配比②植物种子配比(配比详见图纸）。\n4、养护。","m2",6000,null,null,"包工包料包效果，分两次喷播，保证冬季绿，5~9月花盛开（甲方建议取土源运距约9km）"]
[null,"合计"]
["1、以上工程量均为暂定量，结算以现场实际发生工程量为准。"]
["2、除备注甲供材料，其他所有材料由乙方提供。"]
["3、综合单价单价不限于人工费（含人员加班费用）、材料费（甲供材料除外）、材料二次倒运费用、小型机具费用、耗材费用、赶工措施费用、技术服务费（测量放线等）、通讯费、交通费、食宿费、劳保用品费、文明施工费、相关保险费用、企业管理费、利润、税金等，以及相关风险费用，且需保证施工场地整洁。"]
["4、养护期为1年，养护标准为完成1月后见绿，5~9月盛花，秋季有灌木生长。"]
["5、材料损耗按贵州省安装定额2016损耗考核，超过定额损耗的，由乙方承当损失。"]
["6、以上报价按9%的增值税税金报价，签订合同时按实际税点调整合同单价。"]
[null,"报 价 单 位（公章）：                                                       "]
[]
[null,"法定代表人或委托代理人：                  联系电话；                        "]
[]
[null,"日期：        年     月     日"]