{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1 (2)","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1 (2)","index":0,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,8],[2,0,7,0],[2,1,7,1],[2,3,7,3],[2,4,7,4],[2,8,7,8],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,3,10,3],[9,8,10,8],[13,0,13,3],[14,0,14,8],[15,0,15,8],[15,9,15,14],[16,0,16,8],[17,0,17,8],[18,0,18,8],[19,0,19,8]]}
["工程量清单"]
["序号","项目\n名称","项目特征","施工内容及计算规则","单位","数量","全费用综合单价（元）","合价（元）","备注"]
[1,"雨污水管道","d300钢筋混凝土承插Ⅱ级管","市政工程雨污水管道：地基整平、抽水、卸管、管道吊装、铺碎石垫层、井盖板吊装，管基座混凝土浇筑（含模板）、管道安装（含抹带）、材料场内调运等与本项目相关的所有事项，项目部仅提供测量放样、碎石、混凝土、管材主材料 ，分包方提供挖机、装载机等大型机具，其余辅材包含在报价中（如砂浆、模板、木方、钢管等）                                                   工作标准：1、现场施工员要求2、闭水试验3、振动密实、外观平顺、无蜂窝麻面","m",362,null,null,"按实际延米计算:1、不扣除井2、管材允许损耗率为0%，其它甲供材允许损耗率为3%，超出部分按进货价从工程款中直接扣除浪费项目款项。"]
[null,null,"d400钢筋混凝土承插Ⅱ级管",null,null,1260]
[null,null,"d800钢筋混凝土承插Ⅱ级管",null,null,1232]
[null,null,"d1000钢筋混凝土承插Ⅱ级管",null,null,330]
[null,null,"d1200钢筋混凝土承插Ⅱ级管",null,null,588]
[null,null,"d1500钢筋混凝土企口Ⅱ级管",null,null,52]
[2,"砖砌雨污水检查井","标准砖","砖砌雨污水检查井：地基整平、抽水、碎石垫层、底板、井身、砌砖、盖板预制安装、流槽、井盖安装、内外抹面、发电机等小型机具、井内清理、后期井加高等与本项目相关的所有事项，项目部仅提供测量放样、碎石、砖、混凝土、井盖主材料 ，其余辅材包含在报价中 （如砂浆、防水砂浆、木方、爬梯等）                                                工作标准：1、现场施工员要求2、闭水试验3、外观平顺","块",330000,null,null,"仅计砌砖，垫层、抹灰、爬梯井盖等作为附属工程不计入数量，按实际砌砖数量计算，井盖允许损耗率为0%，其它甲供材允许损耗率为3%，超出部分按进货价从工程款中直接扣除浪费项目款项。"]
[3,"雨水收集井","单篦雨水井内口尺寸680*380mm,深≦1m","砖砌雨水收集井：地基整平、抽水、碎石垫层、混凝土基础、砌砖、井盖安装、内外抹面、加高、井内清理、发电机等小型机具、雨水口管施工等与本项目相关的所有事项，并包含路面结构层施工过程中的井加高。项目部仅提供测量放样、碎石、砖、混凝土、井盖、雨水口管材主材料 ，其余辅材包含在报价中（如砂浆等）                                                   工作标准：1、现场施工员要求\n2、内壁平顺","个",80,null,null,"按实际个数计算，井盖允许损耗率为0%，其它甲供材允许损耗率为3%，超出部分按进货价从工程款中直接扣除浪费项目款项。"]
[null,null,"双篦雨水井内口尺寸1460*380mm,深≦1m",null,"个",25]
[4,"回填打夯","1、场内取土回填\n2、夯实系数：满足规范及设计","管道、井回填打夯，回填至沟槽顶标高（分包方提供人员、挖机及小型机具）                                                        工作标准：1、现场施工员要求 2、分层回填","m3",23000,null,null,"宽度：按垫层加工作面宽计，高度：按垫层顶至管顶向上50cm计，长度：按管道长度计，扣除结构物体积"]
[5,"雨污水管道开挖土方",null,"雨污水管道土方开挖：土方段沟槽开挖，含槽底精平，分包方提供挖机，项目部仅提供测量放样                                                                                工作标准：1、施工图纸2、现场施工员要求","m3",23000,null,null,"数量按现场实际完成工程量以立方计"]
["合计"]
["    1、全费用综合单价包含完成分部分项工程项目的全部费用价格，其组成包括但不限于人工费（包括人员加班工资、差旅及窝工费、承包人供应材料保管费等）、材料费、材料运输、甲供材料下料费、卸车及二次搬运费、二次或者多次进出场费、已完工项目成品保护措施费、机械使用费及进出场安拆费、耗材费、试验及工程检测费用、管理费、利润、风险、规费、税金以及夜间照明、施工降排水、防尘、施工便道、安全文明（标识标牌的制作、购买及安装，绿网的覆盖，现场安全人员管理）、赶工等措施费用。交叉施工影响及配合费用，施工人员的食宿费、劳保费用、办公费、生活生产水电费、保险费也包含在报价里。"]
["    2、结算量以招标人现场负责人、成本专员、施工员联签的现场计量工程量计算，最终结算以公司内审部审计后金额为准；"]
["    3、以上报价税金按9%报价，提供9%税率的增值税专用发票。"]
["    投标人：                     （盖章）"]
["    法定代表人或委托代理人：                 （签字或盖章）"]
["    日期：             年      月      日"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}