{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["报价汇总表","游客中心空调","花园餐厅空调","都匀台"],"not_rendered":{"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"报价汇总表","index":0,"n_rows":20,"n_cols":4,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[12,0,12,3],[13,0,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,1,17,3],[19,1,19,3]]}
["投标报价汇总表"]
["工程名称：第四届中国绿化博览会游客服务中心、花园餐厅、都匀台暖通专业分包工程"]
["序号","项目名称","投标总价","备注"]
["一","游客服务中心"]
[1,"VRV空调工程"]
["二","花园餐厅"]
[1,"VRV空调工程"]
["三","都匀台"]
[1,"VRV空调工程"]
[2,"排风工程"]
[3,"新风工程"]
[null,"合计："]
[]
["1、全费用单价为包含人工费（包括人员加班工资、差旅及窝工费）、材料费、机械费、管理费、利润、风险、规费、税金的包工包料价格，包含深化设计、监理资料及竣工图绘制费用，包括水电、卸货（含主要设备）、材料保管、二次搬运、防锈、上楼、脚手架、各种保险、加班、临时设施、赶工措施、已完工项目成品保护措施、夜间照明、安全文明施工等费用，施工人员的食宿费、劳保费用、办公费、生活生产水电费、保险费也包含在报价里。包含系统系统检测及调试费。"]
["2、投标人应充分踏勘现场，对各区域各节点施工作业条件充分认识，投标报价已充分考虑现场构件运输、吊装等条件，在报价中综合体现，进场施工后招标人不做任何补偿。"]
["3、报价税率按9%考虑报价，提供9%税率的增值税专用发票。"]
[]
[null,"投标单位（公章）："]
[null,"授权委托人："]
[null,"日    期：   2020     年     月    日"]

{"sheet":"游客中心空调","index":1,"n_rows":48,"n_cols":12,"rows_kept":48,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[42,0,42,11],[43,0,43,11],[45,1,45,4],[47,1,47,4]]}
["工程量报价清单"]
["项目名称：第四届中国绿博会游客服务中心、花园餐厅、都匀台暖通专业分包工程"]
["序号","项目名称","项目特征","工作内容","单位","数量","全费用综合单价",null,null,"合价","主要设备、材料","备注"]
[{"$nulls":6},"主要设备费/材料单价","安装费单价","小计"]
["一","游客服务中心暖通工程"]
["（一）","VRV空调工程"]
[1,"室外机","1、名称：多联机室外机（AC-1F-1、AC-1F-4）\n2、安装部位：室外\n3、设备形式：顶出风全直流变频主机（喷气增焓压缩机）\n4、参数：制冷量73KW，制热量81KW，IPLV8.5\n5、安装符合规范要求，包含辅材","1.开箱、检查.\n2.就位、找正、找平、固定、试运转","台",2,"/",null,{"$f":"H7","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"I7*F7","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"室外机","设备费另计"]
[2,"室外机","1、名称：多联机室外机（AC-1F-2、AC-2F-1、AC-1F-6）\n2、安装部位：室外\n3、设备形式：顶出风全直流变频主机（喷气增焓压缩机）\n4、参数：制冷量56KW，制热量63KW，IPLV8.8\n5、安装符合规范要求，包含辅材","1.开箱、检查.\n2.就位、找正、找平、固定、试运转","台",3,"/",null,{"$f":"H8","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"I8*F8","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"室外机","设备费另计"]
[3,"室外机","1、名称：多联机室外机（AC-1F-3、AC-2F-2、AC-1F-6）\n2、安装部位：室外\n3、设备形式：顶出风全直流变频主机（喷气增焓压缩机）\n4、参数：制冷量61.5KW，制热量69KW，IPLV8.8\n5、安装符合规范要求，包含辅材","1.开箱、检查.\n2.就位、找正、找平、固定、试运转","台",3,"/",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"室外机","设备费另计"]
[4,"室内机","1、名称：多联体室内机\n2、安装部位：安防大厅、纪念品商店、游客服务大厅\n3、安装形式：吊装、嵌入安装\n4、设备形式：四面出风嵌入式\n5、参数：制冷量6.3KW，制热量7.1KW\n6、安装符合规范要求，包含辅材","1.开箱、检查.\n2.就位、找正、找平、固定、试运转","台",{"$f":"4+11+8+8","v":31},"/",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"室外机","设备费另计"]
[5,"室内机","1、名称：多联体室内机\n2、安装部位：办公室\n3、安装形式：吊装、嵌入安装\n4、设备形式：四面出风嵌入式\n5、参数：制冷量10KW，制热量11.2KW\n6、安装符合规范要求，包含辅材","1.开箱、检查.\n2.就位、找正、找平、固定、试运转","台",3,"/",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"室外机","设备费另计"]
[6,"室内机","1、名称：多联体室内机\n2、安装部位：房间、生态饮食\n3、安装形式：吊装、嵌入安装\n4、设备形式：四面出风嵌入式\n5、参数：制冷量8KW，制热量9KW\n6、安装符合规范要求，包含辅材","1.开箱、检查.\n2.就位、找正、找平、固定、试运转","台",{"$f":"6+6+6+6","v":24},"/",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"室外机","设备费另计"]
[7,"室内机","1、名称：多联体室内机\n2、安装部位：接待室\n3、安装形式：吊装、嵌入安装\n4、设备形式：四面出风嵌入式\n5、参数：制冷量5.6KW，制热量6.3KW\n6、安装符合规范要求，包含辅材","1.开箱、检查.\n2.就位、找正、找平、固定、试运转","台",2,"/",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"室外机","设备费另计"]
[8,"室内机","1、名称：多联体室内机\n2、安装部位：医疗室、备菜间、生态饮食\n3、安装形式：吊装安装\n4、设备形式：风管式\n5、参数：制冷量4.5KW，制热量5KW\n6、安装符合规范要求，包含辅材","1.开箱、检查.\n2.就位、找正、找平、固定、试运转","台",{"$f":"2+1+2","v":5},"/",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"室外机","设备费另计"]
[9,"室内机","1、名称：多联体室内机\n2、安装部位：广播室\n3、安装形式：吊装安装\n4、设备形式：风管式\n5、参数：制冷量2.8KW，制热量3.2KW\n6、安装符合规范要求，包含辅材","1.开箱、检查.\n2.就位、找正、找平、固定、试运转","台",1,"/",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"室外机","设备费另计"]
[10,"室内机","1、名称：多联体室内机\n2、安装部位：员工食堂、备菜间\n3、安装形式：吊装安装\n4、设备形式：风管式\n5、参数：制冷量7.1KW，制热量8KW\n6、安装符合规范要求，包含辅材","1.开箱、检查.\n2.就位、找正、找平、固定、试运转","台",{"$f":"2+1","v":3},"/",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"室外机","设备费另计"]
[11,"室内机","1、名称：多联体室内机\n2、安装部位：后勤办公室\n3、安装形式：吊装安装\n4、设备形式：风管式\n5、参数：制冷量3.6KW，制热量4KW\n6、安装符合规范要求，包含辅材","1.开箱、检查.\n2.就位、找正、找平、固定、试运转","台",2,"/",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"室外机","设备费另计"]
[12,"优质脱氧化磷无缝紫铜管","1、安装部位:室内\n2、介质:R410a\n3、规格、压力等级:φ31.8*1.2\n4、连接形式:氧焊\n5、压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫","留(打)堵墙(板)洞、调直、切管、坡口、焊接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗.","m",87.65,null,null,{"$f":"H18+G18","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"v":0,"d":"0.00"},"紫铜管"]
[13,"优质脱氧化磷无缝紫铜管","1、安装部位:室内\n2、介质:R410a\n3.规格、压力等级:φ28.6*1.2\n4.连接形式:氧焊\n5.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫","留(打)堵墙(板)洞、调直、切管、坡口、焊接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗.","m",{"$f":"138.72+17.24","v":155.96},null,null,{"$f":"H19+G19","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"v":0,"d":"0.00"},"紫铜管"]
[14,"优质脱氧化磷无缝紫铜管","1、安装部位:室内\n2、介质:R410a\n3、规格、压力等级:φ22.2*1.2\n4、连接形式:氧焊\n5、压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫","留(打)堵墙(板)洞、调直、切管、坡口、焊接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗.","m",31.29,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"紫铜管"]
[15,"优质脱氧化磷无缝紫铜管","1、安装部位:室内\n2、介质:R410a\n3、规格、压力等级:φ19.05*1\n4、连接形式:氧焊\n5、压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫","留(打)堵墙(板)洞、调直、切管、坡口、焊接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗.","m",{"$f":"87.65+25.95","v":113.60000000000001},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"紫铜管"]
[16,"优质脱氧化磷无缝紫铜管","1、安装部位:室内\n2、介质:R410a\n3、规格、压力等级:φ15.88*1\n4、连接形式:氧焊\n5、压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫","留(打)堵墙(板)洞、调直、切管、坡口、焊接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗.","m",{"$f":"138.72+121.63","v":260.35},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"紫铜管"]
[17,"优质脱氧化磷无缝紫铜管","1、安装部位:室内\n2、介质:R410a\n3、规格、压力等级:φ12.7*0.8\n4、连接形式:氧焊\n5、压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫","留(打)堵墙(板)洞、调直、切管、坡口、焊接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗.","m",{"$f":"17.24+269.9","v":287.14},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"紫铜管"]
[18,"优质脱氧化磷无缝紫铜管","1、安装部位:室内\n2、介质:R410a\n3、规格、压力等级:φ9.53*0.8\n4、连接形式:氧焊\n5、压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫","留(打)堵墙(板)洞、调直、切管、坡口、焊接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗.","m",{"$f":"31.291+25.95+121.63","v":178.87099999999998},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"紫铜管"]
[19,"优质脱氧化磷无缝紫铜管","1、安装部位:室内\n2、介质:R410a\n3、规格、压力等级:φ6.4*0.8\n4、连接形式:氧焊\n5、压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫","留(打)堵墙(板)洞、调直、切管、坡口、焊接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗.","m",269.9,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"紫铜管"]
[20,"分歧器","1、名称:分歧管\n2、材质:铜\n3、规格、压力等级:φ6.4~38.1\n4、焊接方法:氧焊","焊接、水压试验及水冲洗.","个",55,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"分歧器"]
[21,"冷凝水PVC管","1、安装部位:室内\n2、介质:水\n3、规格、压力等级:Φ40\n4、压力试验及吹、洗设计要求:试压","留(打)堵墙(板)洞、切管、组对、粘接, 管道及管件安装, 注水试验.","m",140,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"PVC管"]
[22,"冷凝水PVC管","1、安装部位:室内\n2、介质:水\n3、规格、压力等级:Φ32\n4、压力试验及吹、洗设计要求:试压","留(打)堵墙(板)洞、切管、组对、粘接, 管道及管件安装, 注水试验.","m",289,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"PVC管"]
[23,"碳钢通风管道","1、名称:矩形风管\n2、材质:镀锌铁皮\n3、板材厚度:0.6mm\n4、管件、法兰等附件及支架设计要求 ，咬口制作，法兰连接","1.制作:放样、下料、折方、轧口、咬口、制作直管、管件、钻孔、焊接、组对.2.安装:找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、组装、风管就位、找平、找正、加密封胶条、螺栓、紧固.","m2",{"$f":"59.5","v":{"v":59.5,"d":"59.50"}},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"镀锌铁皮风管"]
[24,"百叶风口","1、名称:双层活动百叶风口\n2、规格:综合\n3、材质：铝合金","对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整.","m2",{"$f":"6*1.8+10*0.7*0.16+6*0.5*0.16","v":12.400000000000002},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"百叶风口"]
[25,"管道保温","1、安装部位:铜管、PVC管\n2、规格材质：橡塑管壳（难燃B1级）保温，厚度10mm","运料、下料、安装、贴缝、修理找平.","m",{"$f":"1384.76*0.8*0.5","v":{"v":553.904,"d":"553.90"}},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"保温材料"]
[26,"管道保温","1、安装部位:铜管、PVC管\n2、规格材质：橡塑管壳（难燃B1级）保温，厚度20mm\n3、保温胶带","运料、下料、安装、贴缝、修理找平.","m",{"$f":"1384.76*0.8*0.5","v":{"v":553.904,"d":"553.90"}},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"保温材料"]
[27,"管道保温","1、安装部位:铜管、PVC管\n2、规格材质：橡塑管壳（难燃B1级）保温，厚度30mm\n3、保温胶带","运料、下料、安装、贴缝、修理找平.","m",{"$f":"1384.76*0.2+429","v":{"v":705.952,"d":"705.95"}},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"保温材料"]
[28,"通风管道绝热","1、安装部位:风管\n2、绝热材料品种:离心玻璃棉（不燃A级）50mm\n3、保温胶带","运料、拆包、裁料、安装、贴缝、修理找平.","m3",{"$f":"59.5*0.05","v":{"v":2.975,"d":"2.98"}},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"保温材料"]
[29,"设备支架","1、名称：室内吊顶式空调支架制作安装\n2、防锈处理","切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接.","套",66,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"支架"]
[30,"管道支架","1、名称：PVC管、铜管支架制作安装\n2、防锈处理","切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接.\u2029","套",{"$f":"73+100","v":173},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"支架"]
[31,"通风管支架","1、碳钢通风管道支架制作安装\n2、防锈处理","切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接.","kg",{"$f":"11*5","v":55},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"铁件"]
[32,"冷媒添加","1、空调管道加R410a","添加、密封","项",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"R410a"]
[33,"线控器","1、名称:线控器\n2、安装方式:暗装，含接线盒","安装盒体/面板、接线、连接处处理.","套",33,"/",null,{"$f":"H39","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"v":0,"d":"0.00"},"线控器","线控器主材费另计"]
[34,"配管","1、规格：Φ20\n2、敷设方式：沿墙暗敷，顶部明管","测位、划线、接管、配管、固定、穿引线.","m",{"$f":"33*8","v":264},null,null,{"$f":"H40+G40","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"v":0,"d":"0.00"},"电线管"]
[35,"配线","1、名称：信号线、控制线\n2、规格：按品牌配置","检查、抽测电缆、清理管道、布放电缆、绑扎电缆、封堵出口等.","m",{"$f":"264*2","v":528},null,null,{"$f":"H41+G41","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"v":0,"d":"0.00"},"线缆"]
[null,"合计：",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J3:J41)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["1、全费用单价为包含人工费（包括人员加班工资、差旅及窝工费）、材料费、机械费、管理费、利润、风险、规费、税金的包工包料价格，包含深化设计、监理资料及竣工图绘制费用，包括水电、卸货（含主要设备）、材料保管、二次搬运、防锈、上楼、脚手架、各种保险、加班、临时设施、赶工措施、已完工项目成品保护措施、夜间照明、安全文明施工等费用，施工人员的食宿费、劳保费用、办公费、生活生产水电费、保险费也包含在报价里。其中：主要设备费/材料单价包含主要设备费、主要材料费、运输费、运输损耗费、施工损耗费及相关费用9%的增值税税金。安装单价包含人工费、机械费、管理费、利润、及除设备费、材料费以外其他所有费用及相关费用9%的增值税税金，包含系统系统检测及调试费。"]
["2、设备费/材料、安装费报价税率按9%考虑，提供9%税率的增值税专用发票。"]
[]
[null,"投标单位（公章）："]
[null,"授权委托人："]
[null,"日    期：     2020   年    月     日"]

{"sheet":"花园餐厅空调","index":2,"n_rows":42,"n_cols":18,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[36,0,36,11],[37,0,37,11],[39,1,39,4],[41,1,41,4]]}
["工程量报价清单"]
["项目名称：第四届中国绿博会游客服务中心、花园餐厅、都匀台暖通专业分包工程"]
["序号","项目名称","项目特征","工作内容","单位","数量","全费用综合单价",null,null,"合价","主要设备、材料","备注"]
[{"$nulls":6},"主要设备费/材料单价","安装费单价","小计"]
["一","花园餐厅暖通工程"]
["（一）","VRV空调工程"]
[1,"室外机","1、名称：多联机室外机（AC-1F-1/2/3/4、AC-2F-1/2）\n2、安装部位：室外\n3、设备形式：顶出风全直流变频主机（喷气增焓压缩机）\n4、参数：制冷量90KW，制热量100KW，IPLV8.3\n5、安装符合规范要求，包含辅材","1.开箱、检查.\n2.就位、找正、找平、固定、试运转","台",{"$f":"2+2+1+1","v":6},"/",null,{"$f":"H7","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"I7*F7","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"室外机","设备费另计"]
[2,"室外机","1、名称：多联机室外机（AC-1F-5/8）\n2、安装部位：室外\n3、设备形式：顶出风全直流变频主机（喷气增焓压缩机）\n4、参数：制冷量73KW，制热量81.5KW，IPLV8.5\n5、安装符合规范要求，包含辅材","1.开箱、检查.\n2.就位、找正、找平、固定、试运转","台",{"$f":"1+1","v":2},"/",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$f":"I8*F8","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"室外机","设备费另计"]
[3,"室外机","1、名称：多联机室外机（AC-1F-6/7）\n2、安装部位：室外\n3、设备形式：顶出风全直流变频主机（喷气增焓压缩机）\n4、参数：制冷量73KW，制热量81.5KW，IPLV8.5\n5、安装符合规范要求，包含辅材","1.开箱、检查.\n2.就位、找正、找平、固定、试运转","台",{"$f":"1+1","v":2},"/",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"室外机","设备费另计"]
[4,"室内机","1、名称：多联体室内机\n2、安装部位：一层餐厅1-4，一层餐厅1-2\n3、安装形式：吊装安装\n4、设备形式：风管式\n5、参数：制冷量14KW，制热量16KW\n6、安装符合规范要求，包含辅材","1.开箱、检查.\n2.就位、找正、找平、固定、试运转","台",54,"/",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"室外机","设备费另计"]
[5,"优质脱氧化磷无缝紫铜管","1、安装部位:室内\n2、介质:R410a\n3、规格、压力等级:φ31.8*1.2\n4、连接形式:氧焊\n5、压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫","留(打)堵墙(板)洞、调直、切管、坡口、焊接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗.","m",84.68,null,null,{"$f":"H11+G11","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"v":0,"d":"0.00"},"紫铜管",{"$nulls":6},1.2]
[6,"优质脱氧化磷无缝紫铜管","1、安装部位:室内\n2、介质:R410a\n3、规格、压力等级:φ28.6*1.2\n4、连接形式:氧焊\n5、压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫","留(打)堵墙(板)洞、调直、切管、坡口、焊接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗.","m",{"$f":"104.56+68.49","v":173.05},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"紫铜管"]
[7,"优质脱氧化磷无缝紫铜管","1、安装部位:室内\n2、介质:R410a\n3、规格、压力等级:φ22.2*1.2\n4、连接形式:氧焊\n5、压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫","留(打)堵墙(板)洞、调直、切管、坡口、焊接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗.","m",55.12,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"紫铜管"]
[8,"优质脱氧化磷无缝紫铜管","1、安装部位:室内\n2、介质:R410a\n3、规格、压力等级:φ19.05*1\n4、连接形式:氧焊\n5、压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫","留(打)堵墙(板)洞、调直、切管、坡口、焊接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗.","m",{"$f":"84.68+80.5","v":165.18},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"紫铜管"]
[9,"优质脱氧化磷无缝紫铜管","1、安装部位:室内\n2、介质:R410a\n3、规格、压力等级:φ15.88*1\n4、连接形式:氧焊\n5、压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫","留(打)堵墙(板)洞、调直、切管、坡口、焊接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗.","m",104.65,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"紫铜管"]
[10,"优质脱氧化磷无缝紫铜管","1、安装部位:室内\n2、介质:R410a\n3、规格、压力等级:φ12.7*0.8\n4、连接形式:氧焊\n5、压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫","留(打)堵墙(板)洞、调直、切管、坡口、焊接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗.","m",{"$f":"68.49+120.58","v":189.07},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"紫铜管"]
[11,"优质脱氧化磷无缝紫铜管","1、安装部位:室内\n2、介质:R410a\n3、规格、压力等级:φ9.53*0.8\n4、连接形式:氧焊\n5、压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫","留(打)堵墙(板)洞、调直、切管、坡口、焊接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗.","m",{"$f":"55.12+80.5","v":135.62},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"紫铜管"]
[12,"优质脱氧化磷无缝紫铜管","1、安装部位:室内\n2、介质:R410a\n3、规格、压力等级:φ6.4*0.8\n4、连接形式:氧焊\n5、压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫","留(打)堵墙(板)洞、调直、切管、坡口、焊接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗.","m",120.58,null,null,{"$f":"H18+G18","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"v":0,"d":"0.00"},"紫铜管"]
[13,"分歧器","1、名称:分歧管\n2、材质:铜\n3、规格、压力等级:φ6.4~38.1\n4、焊接方法:氧焊","焊接、水压试验及水冲洗.","个",44,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"分歧器"]
[14,"冷凝水PVC管","1、安装部位:室内\n2、介质:水\n3、规格、压力等级:Φ32\n4、压力试验及吹、洗设计要求:试压","留(打)堵墙(板)洞、切管、组对、粘接, 管道及管件安装, 注水试验.","m",419.35,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"PVC管"]
[15,"碳钢通风管道","1、名称:矩形风管\n2、材质:镀锌铁皮\n3、板材厚度:0.6mm\n4、管件、法兰等附件及支架设计要求 ，咬口制作，法兰连接","1.制作:放样、下料、折方、轧口、咬口、制作直管、管件、钻孔、焊接、组对.2.安装:找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、组装、风管就位、找平、找正、加密封胶条、螺栓、紧固.","m2",{"$f":"554*0.6","v":{"v":332.4,"d":"332.40"}},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"镀锌铁皮风管"]
[16,"碳钢通风管道","1、名称:矩形风管\n2、材质:镀锌铁皮\n3、板材厚度:0.8mm\n4、管件、法兰等附件及支架设计要求 ，咬口制作，法兰连接","1.制作:放样、下料、折方、轧口、咬口、制作直管、管件、钻孔、焊接、组对.2.安装:找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、组装、风管就位、找平、找正、加密封胶条、螺栓、紧固.","m2",{"$f":"554*0.4","v":{"v":221.60000000000002,"d":"221.60"}},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"镀锌铁皮风管"]
[17,"百叶风口","1、名称:双层活动百叶风口\n2、规格:综合\n3、材质：铝合金","对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整.","m2",{"$f":"98*1.8","v":176.4},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"百叶风口",{"$nulls":3},{"$f":"176*1.4","v":246.39999999999998}]
[18,"管道保温","1、安装部位:铜管、PVC管\n2、规格材质：橡塑管壳（难燃B1级）保温，厚度10mm","运料、下料、安装、贴缝、修理找平.","m",{"$f":"1027*0.6","v":616.1999999999999},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"保温材料"]
[19,"管道保温","1、安装部位:铜管、PVC管\n2、规格材质：橡塑管壳（难燃B1级）保温，厚度20mm\n3、保温胶带","运料、下料、安装、贴缝、修理找平.","m",{"$f":"1027*0.4","v":410.8},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"保温材料"]
[20,"管道保温","1、安装部位:铜管、PVC管\n2、规格材质：橡塑管壳（难燃B1级）保温，厚度30mm\n3、保温胶带","运料、下料、安装、贴缝、修理找平.","m",419,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"保温材料"]
[21,"通风管道绝热","1、安装部位:风管\n2、绝热材料品种:离心玻璃棉（不燃A级）50mm\n3、保温胶带","运料、拆包、裁料、安装、贴缝、修理找平.","m3",{"$f":"554*0.05*0.5","v":{"v":13.850000000000001,"d":"13.85"}},null,null,{"$f":"H27+G27","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"v":0,"d":"0.00"},"保温材料"]
[22,"通风管道绝热","1、安装部位:风管\n2、绝热材料品种:橡塑保温（难燃B1级）保温，厚度20mm\n3、保温胶带","运料、下料、安装、涂胶、贴缝、修理找平.","m3",{"$f":"554*0.02*0.5","v":5.54},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"保温材料"]
[23,"设备支架","1、名称：室内吊顶式空调支架制作安装\n2、防锈处理","切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接.","套",54,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"支架"]
[24,"管道支架","1、名称：PVC管、铜管支架制作安装\n2、防锈处理","切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接.\u2029","套",205,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"支架"]
[25,"通风管支架","1、碳钢通风管道支架制作安装\n2、防锈处理","切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接.","kg",{"$f":"54*5","v":270},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"铁件"]
[26,"冷媒添加","1、空调管道加R410a","添加、密封","项",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"R410a"]
[27,"线控器","1、名称:线控器\n2、安装方式:暗装，含接线盒","安装盒体/面板、接线、连接处处理.","套",27,"/",null,{"$f":"H33","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"v":0,"d":"0.00"},"线控器","线控器主材费另计"]
[28,"配管","1、规格：Φ20\n2、敷设方式：沿墙暗敷，顶部明管","测位、划线、接管、配管、固定、穿引线.","m",{"$f":"27*8","v":216},null,null,{"$f":"H34+G34","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"v":0,"d":"0.00"},"电线管"]
[29,"配线","1、名称：信号线、控制线\n2、规格：按品牌配置","检查、抽测电缆、清理管道、布放电缆、绑扎电缆、封堵出口等.","m",{"$f":"216*2","v":432},null,null,{"$f":"H35+G35","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"v":0,"d":"0.00"},"线缆"]
[null,"合计：",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J6:J35)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["1、全费用单价为包含人工费（包括人员加班工资、差旅及窝工费）、材料费、机械费、管理费、利润、风险、规费、税金的包工包料价格，包含深化设计、监理资料及竣工图绘制费用，包括水电、卸货（含主要设备）、材料保管、二次搬运、防锈、上楼、脚手架、各种保险、加班、临时设施、赶工措施、已完工项目成品保护措施、夜间照明、安全文明施工等费用，施工人员的食宿费、劳保费用、办公费、生活生产水电费、保险费也包含在报价里。其中：主要设备费/材料单价包含主要设备费、主要材料费、运输费、运输损耗费、施工损耗费及相关费用9%的增值税税金。安装单价包含人工费、机械费、管理费、利润、及除设备费、材料费以外其他所有费用及相关费用9%的增值税税金，包含系统系统检测及调试费。"]
["2、设备费/材料、安装费报价税率按9%考虑，提供9%税率的增值税专用发票。"]
[]
[null,"投标单位（公章）："]
[null,"授权委托人："]
[null,"日    期：     2020   年    月     日"]

{"sheet":"都匀台","index":3,"n_rows":89,"n_cols":15,"rows_kept":89,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[83,0,83,11],[84,0,84,11],[86,1,86,4],[88,1,88,4]]}
["工程量报价清单"]
["项目名称：第四届中国绿博会游客服务中心、花园餐厅、都匀台暖通专业分包工程"]
["序号","项目名称","项目特征","工作内容","单位","数量","全费用综合单价",null,null,"合价","主要设备、材料","备注"]
[{"$nulls":6},"主要设备费/材料单价","安装费单价","小计"]
["一","都匀台暖通工程"]
["（一）","VRV空调工程"]
[1,"室外机","1、名称：多联机室外机（AC-1-1F）\n2、安装部位：室外\n3、设备形式：顶出风全直流变频主机（喷气增焓压缩机）\n4、参数：制冷量73KW，制热量81KW，IPLV8.5\n5、安装符合规范要求，包含辅材","1.开箱、检查.\n2.就位、找正、找平、固定、试运转","台",1,{"$nulls":4},"室外机","设备费另计"]
[2,"室外机","1、名称：多联机室外机（AC-1-2F）\n2、安装部位：室外\n3、设备形式：顶出风全直流变频主机（喷气增焓压缩机）\n4、参数：制冷量33.5KW，制热量37.5KW，IPLV9.6\n5、安装符合规范要求，包含辅材","1.开箱、检查.\n2.就位、找正、找平、固定、试运转","台",1,{"$nulls":4},"室外机","设备费另计"]
[3,"室外机","1、名称：多联机室外机（AC-1-3F、AC-2-1F、AC-3-2F）\n2、安装部位：室外\n3、设备形式：顶出风全直流变频主机（喷气增焓压缩机）\n4、参数：制冷量45KW，制热量50KW，IPLV9.2\n5、安装符合规范要求，包含辅材","1.开箱、检查.\n2.就位、找正、找平、固定、试运转","台",{"$f":"1+1+1","v":3},{"$nulls":4},"室外机","设备费另计"]
[4,"室外机","1、名称：多联机室外机（AC-2-1F）\n2、安装部位：室外\n3、设备形式：顶出风全直流变频主机（喷气增焓压缩机）\n4、参数：制冷量61.5KW，制热量69KW，IPLV8.8\n5、安装符合规范要求，包含辅材","1.开箱、检查.\n2.就位、找正、找平、固定、试运转","台",1,{"$nulls":4},"室外机","设备费另计"]
[5,"室外机","1、名称：多联机室外机（AC-3-1F）\n2、安装部位：室外\n3、设备形式：顶出风全直流变频主机（喷气增焓压缩机）\n4、参数：制冷量56KW，制热量63KW，IPLV8.8\n5、安装符合规范要求，包含辅材","1.开箱、检查.\n2.就位、找正、找平、固定、试运转","台",1,{"$nulls":4},"室外机","设备费另计"]
[6,"室外机","1、名称：多联机室外机（AC-4-1F+2F-1 AC-4-2F-2）\n2、安装部位：室外\n3、设备形式：顶出风全直流变频主机（喷气增焓压缩机）\n4、参数：制冷量163.5KW，制热量182.5KW，IPLV8.3\n5、安装符合规范要求，包含辅材","1.开箱、检查.\n2.就位、找正、找平、固定、试运转","台",2,{"$nulls":4},"室外机","设备费另计"]
[7,"室外机","1、名称：多联机室外机（AC-4-3F  AC-4-3F-4）\n2、安装部位：室外\n3、设备形式：顶出风全直流变频主机（喷气增焓压缩机）\n4、参数：制冷量134.5KW，制热量150.5KW，IPLV8.3\n5、安装符合规范要求，包含辅材","1.开箱、检查.\n2.就位、找正、找平、固定、试运转","台",2,{"$nulls":4},"室外机","设备费另计"]
[8,"室内机","1、名称：多联体室内机\n2、安装部位：\n3、安装形式：吊装安装\n4、设备形式：风管式\n5、参数：制冷量4.5KW，制热量5KW\n6、安装符合规范要求，包含辅材","1.开箱、检查.\n2.就位、找正、找平、固定、试运转","台",3,{"$nulls":4},"室内机","设备费另计"]
[9,"室内机","1、名称：多联体室内机\n2、安装部位：\n3、安装形式：吊装安装\n4、设备形式：风管式\n5、参数：制冷量2.8KW，制热量3.2KW\n6、安装符合规范要求，包含辅材","1.开箱、检查.\n2.就位、找正、找平、固定、试运转","台",2,{"$nulls":4},"室内机","设备费另计"]
[10,"室内机","1、名称：多联体室内机\n2、安装部位：\n3、安装形式：吊装安装\n4、设备形式：风管式\n5、参数：制冷量7.1KW，制热量8KW\n6、安装符合规范要求，包含辅材","1.开箱、检查.\n2.就位、找正、找平、固定、试运转","台",49,{"$nulls":4},"室内机","设备费另计"]
[11,"室内机","1、名称：多联体室内机\n2、安装部位：\n3、安装形式：吊装安装\n4、设备形式：风管式\n5、参数：制冷量8KW，制热量9KW\n6、安装符合规范要求，包含辅材","1.开箱、检查.\n2.就位、找正、找平、固定、试运转","台",2,{"$nulls":4},"室内机","设备费另计"]
[12,"室内机","1、名称：多联体室内机\n2、安装部位：\n3、安装形式：吊装安装\n4、设备形式：风管式\n5、参数：制冷量10KW，制热量11.5KW\n6、安装符合规范要求，包含辅材","1.开箱、检查.\n2.就位、找正、找平、固定、试运转","台",26,{"$nulls":4},"室内机","设备费另计"]
[13,"室内机","1、名称：多联体室内机\n2、安装部位：\n3、安装形式：吊装安装\n4、设备形式：风管式\n5、参数：制冷量12.5KW，制热量14KW\n6、安装符合规范要求，包含辅材","1.开箱、检查.\n2.就位、找正、找平、固定、试运转","台",3,{"$nulls":4},"室内机","设备费另计"]
[14,"优质脱氧化磷无缝紫铜管","1、安装部位:室内\n2、介质:R410a\n3、规格、压力等级:φ31.8*1.2\n4、连接形式:氧焊\n5、压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫","留(打)堵墙(板)洞、调直、切管、坡口、焊接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗.","m",{"$f":"79+114","v":193},{"$nulls":4},"紫铜管"]
[15,"优质脱氧化磷无缝紫铜管","1、安装部位:室内\n2、介质:R410a\n3、规格、压力等级:φ28.6*1.2\n4、连接形式:氧焊\n5、压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫","留(打)堵墙(板)洞、调直、切管、坡口、焊接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗.","m",88.6,{"$nulls":4},"紫铜管"]
[16,"优质脱氧化磷无缝紫铜管","1、安装部位:室内\n2、介质:R410a\n3、规格、压力等级:φ22.2*1.2\n4、连接形式:氧焊\n5、压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫","留(打)堵墙(板)洞、调直、切管、坡口、焊接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗.","m",63.17,{"$nulls":4},"紫铜管"]
[17,"优质脱氧化磷无缝紫铜管","1、安装部位:室内\n2、介质:R410a\n3、规格、压力等级:φ19.05*1\n4、连接形式:氧焊\n5、压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫","留(打)堵墙(板)洞、调直、切管、坡口、焊接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗.","m",{"$f":"79+91.41","v":170.41},{"$nulls":4},"紫铜管"]
[18,"优质脱氧化磷无缝紫铜管","1、安装部位:室内\n2、介质:R410a\n3、规格、压力等级:φ15.88*1\n4、连接形式:氧焊\n5、压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫","留(打)堵墙(板)洞、调直、切管、坡口、焊接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗.","m",{"$f":"114+162.78","v":276.78},{"$nulls":4},"紫铜管"]
[19,"优质脱氧化磷无缝紫铜管","1、安装部位:室内\n2、介质:R410a\n3、规格、压力等级:φ12.7*0.8\n4、连接形式:氧焊\n5、压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫","留(打)堵墙(板)洞、调直、切管、坡口、焊接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗.","m",88.6,{"$nulls":4},"紫铜管"]
[20,"优质脱氧化磷无缝紫铜管","1、安装部位:室内\n2、介质:R410a\n3、规格、压力等级:φ9.53*0.8\n4、连接形式:氧焊\n5、压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫","留(打)堵墙(板)洞、调直、切管、坡口、焊接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗.","m",{"$f":"63.17+91.41+162.78+207.69","v":525.05},{"$nulls":4},"紫铜管"]
[21,"优质脱氧化磷无缝紫铜管","1、安装部位:室内\n2、介质:R410a\n3、规格、压力等级:φ6.4*0.8\n4、连接形式:氧焊\n5、压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫","留(打)堵墙(板)洞、调直、切管、坡口、焊接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗.","m",207.69,{"$nulls":4},"紫铜管"]
[22,"分歧器","1、1名称:分歧管\n2、材质:铜\n3、规格、压力等级:φ6.4~38.1\n4、焊接方法:氧焊","焊接、水压试验及水冲洗.","个",80,{"$nulls":4},"分歧器"]
[23,"冷凝水PVC管","1、安装部位:室内\n2、介质:水\n3、规格、压力等级:Φ32\n4、压力试验及吹、洗设计要求:试压","留(打)堵墙(板)洞、切管、组对、粘接, 管道及管件安装, 注水试验.","m",545,{"$nulls":4},"PVC管"]
[24,"碳钢通风管道","1、名称:矩形风管\n2、材质:镀锌铁皮\n3、板材厚度:0.6mm\n4、管件、法兰等附件及支架设计要求 ，咬口制作，法兰连接","1.制作:放样、下料、折方、轧口、咬口、制作直管、管件、钻孔、焊接、组对.2.安装:找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、组装、风管就位、找平、找正、加密封胶条、螺栓、紧固.","m2",{"$f":"686.2*0.6","v":411.72},{"$nulls":4},"镀锌铁皮风管"]
[25,"碳钢通风管道","1、名称:矩形风管\n2、材质:镀锌铁皮\n3、板材厚度:0.8mm\n4、管件、法兰等附件及支架设计要求 ，咬口制作，法兰连接","1.制作:放样、下料、折方、轧口、咬口、制作直管、管件、钻孔、焊接、组对.2.安装:找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、组装、风管就位、找平、找正、加密封胶条、螺栓、紧固.","m2",{"$f":"686.2*0.4","v":274.48},{"$nulls":4},"镀锌铁皮风管"]
[26,"百叶风口","1、名称:双层活动百叶风口\n2、规格:综合\n3、材质：铝合金","对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整.","m2",{"v":125.3,"d":"125.30"},{"$nulls":4},"百叶风口",{"$nulls":3},{"$f":"125.3/1.4","v":89.5}]
[27,"管道保温","1、安装部位:铜管、PVC管\n2、规格材质：橡塑管壳（难燃B1级）保温，厚度10mm","运料、下料、安装、贴缝、修理找平.","m",1613,{"$nulls":4},"保温材料"]
[28,"管道保温","1、安装部位:铜管、PVC管\n2、规格材质：橡塑管壳（难燃B1级）保温，厚度20mm\n3、保温胶带","运料、下料、安装、贴缝、修理找平.","m",545,{"$nulls":4},"保温材料"]
[29,"通风管道绝热","1、安装部位:风管\n2、绝热材料品种:离心玻璃棉（不燃A级）50mm\n3、保温胶带","运料、拆包、裁料、安装、贴缝、修理找平.","m3",{"$f":"686.2*0.05","v":34.31},{"$nulls":4},"保温材料"]
[30,"设备支架","1、名称：室内吊顶式空调支架制作安装\n2、防锈处理","切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接.","套",85,{"$nulls":4},"支架"]
[31,"管道支架","1、名称：PVC管、铜管支架制作安装\n2、防锈处理","切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接.\u2029","套",430,{"$nulls":4},"支架"]
[32,"通风管支架","1、碳钢通风管道支架制作安装\n2、防锈处理","切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接.","kg",{"$f":"85*5","v":425},{"$nulls":4},"铁件"]
[33,"冷媒添加","1、空调管道加R410a","添加、密封","项",1,{"$nulls":4},"R410a"]
[34,"线控器","1、名称:线控器\n2、安装方式:暗装，含接线盒","安装盒体/面板、接线、连接处处理.","套",32,{"$nulls":4},"线控器","线控器主材费另计"]
[35,"配管","1、规格：Φ20\n2、敷设方式：沿墙暗敷，顶部明管","测位、划线、接管、配管、固定、穿引线.","m",{"$f":"32*8","v":256},{"$nulls":4},"电线管"]
[36,"配线","1、名称：信号线、控制线\n2、规格：按品牌配置","检查、抽测电缆、清理管道、布放电缆、绑扎电缆、封堵出口等.","m",{"$f":"32*8*2","v":512},{"$nulls":4},"线缆"]
[null,"小计："]
["（二）","排风工程"]
["1","碳钢通风管道","1、名称:矩形风管\n2、材质:镀锌铁皮\n3、板材厚度:0.6mm\n4、管件、法兰等附件及支架设计要求 ，咬口制作，法兰连接","1.制作:放样、下料、折方、轧口、咬口、制作直管、管件、钻孔、焊接、组对.2.安装:找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、组装、风管就位、找平、找正、加密封胶条、螺栓、紧固.","m2",180.16,{"$nulls":4},"镀锌铁皮风管"]
["2","碳钢通风管道","1、名称:矩形风管\n2、材质:镀锌铁皮\n3、板材厚度:0.8mm\n4、管件、法兰等附件及支架设计要求 ，咬口制作，法兰连接","1.制作:放样、下料、折方、轧口、咬口、制作直管、管件、钻孔、焊接、组对.2.安装:找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、组装、风管就位、找平、找正、加密封胶条、螺栓、紧固.","m2",{"$f":"89*2","v":{"v":178,"d":"178.00"}},{"$nulls":4},"镀锌铁皮风管"]
["3","塑料通风管道","1、名称:塑料风管\n2、形状:圆形\n3、规格:φ180","就位、制垫、加垫、连接、找正、找平、固定.","m",{"$f":"47.85/2","v":{"v":23.925,"d":"23.93"}},{"$nulls":4},"塑料风管",null,1.15]
["4","塑料通风管道","1、名称:塑料风管\n2、形状:圆形\n3、规格:φ160","就位、制垫、加垫、连接、找正、找平、固定.","m",{"$f":"32.59/2","v":{"v":16.295,"d":"16.30"}},{"$nulls":4},"塑料风管"]
["5","塑料通风管道","1.名称:塑料风管\n2、形状:圆形\n3、规格:φ140","就位、制垫、加垫、连接、找正、找平、固定.","m",{"$f":"77.08/2","v":38.54},{"$nulls":4},"塑料风管"]
["6","塑料通风管道","1、名称:塑料风管\n2、形状:圆形\n3、规格:φ120","就位、制垫、加垫、连接、找正、找平、固定.","m",{"$f":"21.11/2","v":{"v":10.555,"d":"10.56"}},{"$nulls":4},"塑料风管"]
["7","塑料通风管道","1、名称:塑料风管\n2、形状:圆形\n3、规格:φ100","就位、制垫、加垫、连接、找正、找平、固定.","m",{"$f":"1.04/2","v":0.52},{"$nulls":4},"塑料风管"]
["8","柔性软风管","1、名称:防火帆布接头","放样、下料、开孔、钻眼、铆接、焊接、成型、组装、加垫、紧螺栓、焊锡.","m2",25,{"$nulls":4},"防火帆布"]
["9","百叶风口","1、名称:防雨百叶\n2、规格:综合\n3、材质：铝合金","对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整.","m2",5.2,{"$nulls":4},"百叶风口"]
["10","百叶风口","1、名称:门铰式回风百叶\n2、规格:综合\n3、材质：铝合金","对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整.","m2",20,{"$nulls":4},"百叶风口"]
["11","百叶风口","1、名称:双层百叶送风口\n2、规格:综合\n3、材质：铝合金\n3、材质：铝合金","对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整.","m2",50,{"$nulls":4},"百叶风口"]
["12","设备支架","1、名称：室内吊顶式空调支架制作安装\n2、防锈处理","切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接.","套",30,{"$nulls":4},"支架"]
["13","管道支架","1、名称：塑料风管支架制作安装\n2、防锈处理","切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接.\u2029","套",20,{"$nulls":4},"支架"]
["14","通风管支架","1、碳钢通风管道支架制作安装\n2、防锈处理","切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接.","kg",{"$f":"30*5*2","v":300},{"$nulls":4},"铁件"]
[null,"小计："]
["（三）","新风工程"]
[1,"新风机","1、名称: 全热回收新风换气机 \n2、型号:风量300m3/h 全压：100Pa\n3、安装形式:吊装","1.开箱、检查.\n2.就位、找正、找平、固定、试运转","台",2,{"$nulls":4},"新风机","设备费另计"]
[2,"新风机","1、名称: 全热回收新风换气机 \n2、型号:风量400m3/h 全压：100Pa\n3、安装形式:吊装","1.开箱、检查.\n2.就位、找正、找平、固定、试运转","台",1,{"$nulls":4},"新风机","设备费另计"]
[3,"新风机","1、、名称: 全热回收新风换气机 \n2、型号:风量500m3/h 全压：100Pa\n3、安装形式:吊装","1.开箱、检查.\n2.就位、找正、找平、固定、试运转","台",6,{"$nulls":4},"新风机","设备费另计"]
[4,"新风机","1、名称: 全热回收新风换气机 \n2、型号:风量5000m3/h 全压：100Pa\n3、安装形式:吊装","1.开箱、检查.\n2.就位、找正、找平、固定、试运转","台",2,{"$nulls":4},"新风机","设备费另计"]
[5,"碳钢通风管道","1、名称:矩形风管\n2、材质:镀锌铁皮\n3、板材厚度:0.6mm\n4、管件、法兰等附件及支架设计要求 ，咬口制作，法兰连接","1.制作:放样、下料、折方、轧口、咬口、制作直管、管件、钻孔、焊接、组对.2.安装:找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、组装、风管就位、找平、找正、加密封胶条、螺栓、紧固.","m2",248.54,{"$nulls":4},"镀锌铁皮风管"]
[6,"碳钢通风管道","1、名称:矩形风管\n2、材质:镀锌铁皮\n3、板材厚度:0.8mm\n4、管件、法兰等附件及支架设计要求 ，咬口制作，法兰连接","1.制作:放样、下料、折方、轧口、咬口、制作直管、管件、钻孔、焊接、组对.2.安装:找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、组装、风管就位、找平、找正、加密封胶条、螺栓、紧固.","m2",{"$f":"199*1.5","v":298.5},{"$nulls":4},"镀锌铁皮风管"]
[7,"塑料通风管道","1、名称:塑料风管\n2、形状:圆形\n3、规格:φ180","就位、制垫、加垫、连接、找正、找平、固定.","m",{"$f":"39.45/2","v":19.725},{"$nulls":4},"塑料风管"]
[8,"塑料通风管道","1、名称:塑料风管\n2、形状:圆形\n3、规格:φ160","就位、制垫、加垫、连接、找正、找平、固定.","m",{"$f":"87.39/2","v":43.695},{"$nulls":4},"塑料风管"]
[9,"塑料通风管道","1、名称:塑料风管\n2、形状:圆形\n3、规格:φ140","就位、制垫、加垫、连接、找正、找平、固定.","m",{"$f":"72.32/2","v":36.16},{"$nulls":4},"塑料风管"]
[10,"塑料通风管道","1、名称:塑料风管\n2、形状:圆形\n3、规格:φ120","就位、制垫、加垫、连接、找正、找平、固定.","m",{"$f":"8.89/2","v":4.445},{"$nulls":4},"塑料风管"]
[11,"塑料通风管道","1、名称:塑料风管\n2、形状:圆形\n3、规格:φ100","就位、制垫、加垫、连接、找正、找平、固定.","m",{"$f":"191.02/2","v":95.51},{"$nulls":4},"塑料风管"]
[12,"柔性软风管","1、名称:防火帆布接头","放样、下料、开孔、钻眼、铆接、焊接、成型、组装、加垫、紧螺栓、焊锡.","m2",180,{"$nulls":4},"防火帆布"]
[13,"百叶风口","1、名称:防雨百叶\n2、规格:综合\n3、材质：铝合金","对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整.","m2",5.2,{"$nulls":4},"百叶风口"]
[14,"百叶风口","1、名称:门铰式回风百叶\n2、规格:综合\n3、材质：铝合金","对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整.","m2",20,{"$nulls":4},"百叶风口"]
[15,"百叶风口","1、名称:双层百叶送风口\n2、规格:综合\n3、材质：铝合金","对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整.","m2",50,{"$nulls":4},"百叶风口"]
[16,"设备支架","1、名称：室内吊顶式空调支架制作安装\n2、防锈处理","切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接.","套",11,{"$nulls":4},"支架"]
[17,"管道支架","1、名称：塑料风管支架制作安装\n2、防锈处理","切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接.\u2029","套",100,{"$nulls":4},"支架"]
[18,"通风管支架","1、碳钢通风管道支架制作安装\n2、防锈处理","切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接.","kg",{"$f":"50*5*2","v":500},{"$nulls":4},"铁件"]
[19,"线控器","1、名称:线控器\n2、安装方式:暗装，含接线盒","安装盒体/面板、接线、连接处处理.","套",11,{"$nulls":4},"线控器","线控器主材费另计"]
[20,"配管","1、规格：Φ20\n2、敷设方式：沿墙暗敷，顶部明管","测位、划线、接管、配管、固定、穿引线.","m",{"$f":"11*8","v":88},{"$nulls":4},"电线管"]
[21,"配线","1、名称：信号线、控制线\n2、规格：按品牌配置","检查、抽测电缆、清理管道、布放电缆、绑扎电缆、封堵出口等.","m",{"$f":"11*8*2","v":176},{"$nulls":4},"线缆"]
[null,"小计："]
[null,"合计："]
["1、全费用单价为包含人工费（包括人员加班工资、差旅及窝工费）、材料费、机械费、管理费、利润、风险、规费、税金的包工包料价格，包含深化设计、监理资料及竣工图绘制费用，包括水电、卸货（含主要设备）、材料保管、二次搬运、防锈、上楼、脚手架、各种保险、加班、临时设施、赶工措施、已完工项目成品保护措施、夜间照明、安全文明施工等费用，施工人员的食宿费、劳保费用、办公费、生活生产水电费、保险费也包含在报价里。其中：主要设备费/材料单价包含主要设备费、主要材料费、运输费、运输损耗费、施工损耗费及相关费用9%的增值税税金。安装单价包含人工费、机械费、管理费、利润、及除设备费、材料费以外其他所有费用及相关费用9%的增值税税金，包含系统系统检测及调试费。"]
["2、设备费/材料、安装费报价税率按9%考虑，提供9%税率的增值税专用发票。"]
[]
[null,"投标单位（公章）："]
[null,"授权委托人："]
[null,"日    期：     2020   年    月     日"]