{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["工程量清单"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[6,0,6,8],[7,0,7,8],[8,0,8,8],[9,0,9,8],[11,4,11,5],[13,1,13,2],[13,4,13,7],[15,1,15,2],[15,4,15,7]]}
["工程量清单"]
["工程名称：贵州省都匀市第四届中国绿化博览会博览园建设项目市政道路马鞍山透水混凝土专业分包工程"]
["序号","项目名称","项目特征","工作内容","单位","工程量","全费用综合单价（元）","合计（元）","备注"]
[1,"彩色密封胶","1.彩色密封胶（理固体份＞40%，进口固化剂）\n2.颜色及形状：不规则形状，详见图纸\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，以现场实际完成净面积计量","涂覆封闭剂密封处理、成品维护等、清理场地、成品维护","m2",{"v":15600,"d":"15600.00"},null,null,"包工包料"]
[2,"透水砼面层","1.厚度：4cm厚\n2.粒径：5mm粒径（石子：石灰岩）\n3.强度标号：C30（425水泥）\n4.颜色及形状：彩色拌和料，不规则形状，详见图纸（添加色粉、增强剂）\n5.按符合图纸要求的合格施工内容，以现场实际完成净面积计量","清理基层、放样、拌合、运输、分隔、模板、人工入模摊铺、振捣夯实、整平、养护、切伸缩缝及嵌缝、成品维护等","m2",{"v":15600,"d":"15600.00"},null,null,"包工包料，提供对应配合比"]
[null,"合计："]
["注：1、工作内容包含：清理基层、放样、拌合、运输、人工入模摊铺、振捣夯实、整平、养护、切伸缩缝及嵌缝、喷保护剂、清理场地等。彩色颜料二次喷涂要求透水混凝土充分养护之后再进行。"]
["2、基础标高、控制点参照标高由甲方提供，乙方在垫层施工中负责按甲方交底要求施工并控制各垫层标高，未按甲方要求施工，超宽、超厚部分不予结算。"]
["3、全费用单价不限于人工费（含人员加班费用）、材料费、模板费用、材料场外运输费、场内倒运费、摊铺机械费、耗材费用、赶工措施费用、二次进场费、技术服务费（测量等）、养护费、通讯费、交通费、食宿费、劳保用品费、相关保险费用、企业管理费、利润、税金等，以及相关风险费用，由投标人自行考虑计入全费用单价。"]
["4、以上报价税金按9%报价，提供9%点税率的增值税专用发票。投标人中标之后如不能提供9%的发票，则其税差在结算中扣除。"]
[]
[{"$nulls":4},"报 价 单位：                                                       ",null,"                      "]
[]
[{"$nulls":4},"法定代表人或委托代理人：                         "]
[]
[{"$nulls":4},"日期          ：          年     月     日"]