{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["工程量清单","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":23,"n_cols":9,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,8],[22,0,22,8],[23,1,23,7]]}
["工程量清单"]
["项目名称：卧牛山山体公园工程二标段-沥青摊铺专业分包工程"]
["序号","项目名称","项目特征","工作内容","单位","工程数量","全费用综合单价（元）","合计（元）","备注"]
[null,"5米主路"]
[1,"透层油（下封层）","1.慢裂型乳化沥青PC-2\n2.喷油量：0.8-1kg/㎡\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，以图示处理面积计量","控制道路定位及标高、基层清理、喷洒型乳化沥青、成品养护","m2",{"v":4500,"d":"4500.00"}]
[2,"粗粒沥青下面层","1.种类：沥青混凝土\n2.粒径：粗粒式AC-25\n3.厚度：60mm厚\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，以图示施工面积计量","放线、按施工图纸控制道路定位及标高、上料、运料、拌和、整形、摊铺、找平、碾压、二层铺筑时下层扎毛、养护、清理等","m2",{"v":4500,"d":"4500.00"}]
[3,"细粒沥青上面层","1.种类：沥青混凝土\n2.粒径：细粒式AC-13\n3.厚度：40mm厚\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，以图示施工面积计量","放线、按施工图纸控制道路定位及标高、上料、运料、拌和、整形、摊铺、找平、碾压、二层铺筑时下层扎毛、养护、清理等","m2",{"v":4500,"d":"4500.00"}]
[4,"粘层油（上封层）","1.PC-3型改性乳化沥青\n2.喷油量：0.7-1kg/㎡\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，以图示处理面积计量","控制道路定位及标高、基层清理、喷洒乳化沥青、养护","m2",{"v":4500,"d":"4500.00"}]
[5,"道路划线","1、材料品种：氯化橡胶标线漆\n2、线型：实线\n3、其它：详见施工图\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，以图示施工面积计量","基层清洗干燥、放线、喷涂、撒播玻璃珠","m2",{"$f":"800*0.2","v":160}]
[null,"停车场（大）"]
[1,"透层油（下封层）","1.慢裂型乳化沥青PC-2\n2.喷油量：0.8-1kg/㎡\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，以图示处理面积计量","控制道路定位及标高、基层清理、喷洒型乳化沥青、成品养护","m2",{"v":3830,"d":"3830.00"}]
[2,"粗粒沥青下面层","1.种类：沥青混凝土\n2.粒径：粗粒式AC-25\n3.厚度：60mm厚\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，以图示施工面积计量","放线、按施工图纸控制道路定位及标高、上料、运料、拌和、整形、摊铺、找平、碾压、二层铺筑时下层扎毛、养护、清理等","m2",{"v":3830,"d":"3830.00"}]
[3,"细粒沥青上面层","1.种类：沥青混凝土\n2.粒径：细粒式AC-13\n3.厚度：40mm厚\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，以图示施工面积计量","放线、按施工图纸控制道路定位及标高、上料、运料、拌和、整形、摊铺、找平、碾压、二层铺筑时下层扎毛、养护、清理等","m2",{"v":3830,"d":"3830.00"}]
[4,"粘层油（上封层）","1.PC-3型改性乳化沥青\n2.喷油量：0.7-1kg/㎡\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，以图示处理面积计量","控制道路定位及标高、基层清理、喷洒乳化沥青、养护","m2",{"v":3830,"d":"3830.00"}]
[5,"道路划线","1、材料品种：氯化橡胶标线漆\n2、线型：实线\n3、其它：详见施工图\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，以图示施工面积计量","基层清洗干燥、放线、喷涂、撒播玻璃珠","m2",{"$f":"520*0.2","v":104}]
[null,"停车场（主入口处）"]
[1,"透层油（下封层）","1.慢裂型乳化沥青PC-2\n2.喷油量：0.8-1kg/㎡\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，以图示处理面积计量","控制道路定位及标高、基层清理、喷洒型乳化沥青、成品养护","m2",{"v":1100,"d":"1100.00"}]
[2,"粗粒沥青下面层","1.种类：沥青混凝土\n2.粒径：粗粒式AC-25\n3.厚度：60mm厚\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，以图示施工面积计量","放线、按施工图纸控制道路定位及标高、上料、运料、拌和、整形、摊铺、找平、碾压、二层铺筑时下层扎毛、养护、清理等","m2",{"v":1100,"d":"1100.00"}]
[3,"细粒沥青上面层","1.种类：沥青混凝土\n2.粒径：细粒式AC-13\n3.厚度：40mm厚\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，以图示施工面积计量","放线、按施工图纸控制道路定位及标高、上料、运料、拌和、整形、摊铺、找平、碾压、二层铺筑时下层扎毛、养护、清理等","m2",{"v":1100,"d":"1100.00"}]
[4,"粘层油（上封层）","1.PC-3型改性乳化沥青\n2.喷油量：0.7-1kg/㎡\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，以图示处理面积计量","控制道路定位及标高、基层清理、喷洒乳化沥青、养护","m2",{"v":1100,"d":"1100.00"}]
[5,"道路划线","1、材料品种：氯化橡胶标线漆\n2、线型：实线\n3、其它：详见施工图\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，以图示施工面积计量","基层清洗干燥、放线、喷涂、撒播玻璃珠","m2",{"$f":"220*0.2","v":44}]
[null,"合计",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(H5:H21)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["1、全费用综合单价包含完成分部分项工程项目的全部费用价格（税金按9%考虑），其组成包括但不限于人工费（包括人员加班工资、差旅及窝工费、承包人供应材料保管费等）、材料费、材料运输、卸车及二次搬运费、二次或者多次进出场费、已完工项目成品保护措施费、机械使用费及进出场安拆费、耗材费、试验及工程检测费用、管理费、利润、风险、规费、税金以及夜间照明、防尘、施工便道、脚手架、支架、安全文明（标识标牌的制作、购买及安装，绿网的覆盖，现场安全人员管理）、施工排水、赶工、混凝土面层清理等措施费用。交叉施工影响及配合费用，施工人员的食宿费、劳保费用、办公费、生活生产水电费、保险费也包含在报价里。\n2、结算量以招标人现场负责人、成本专员、施工员联签的现场计量工程量计算，最终结算以公司内审部审计后金额为准。\n3、清单计量规格实行《2013年工程量清单计量规范》\n4.验收规范：满足设计及相关现行规范要求"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}