{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["采购清单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"采购清单","index":0,"n_rows":54,"n_cols":13,"rows_kept":54,"merged":[[0,0,0,12],[1,10,1,12],[2,0,2,12],[3,0,3,12],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[6,3,8,3],[6,4,8,4],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,12,8,12],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,3,10,3],[9,4,10,4],[9,6,10,6],[9,7,10,7],[9,12,10,12],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[13,3,14,3],[13,4,14,4],[13,6,14,6],[13,7,14,7],[13,12,14,12],[40,1,40,5],[40,6,40,12],[41,0,44,0],[41,1,41,2],[41,3,41,12],[42,1,42,2],[42,3,42,12],[43,1,43,2],[43,3,43,12],[44,1,44,2],[44,3,44,12],[45,0,50,6],[45,7,50,12],[51,1,51,12],[52,1,52,12],[53,1,53,12]]}
["卧牛山山体公园工程二标段一体化泵站采购清单"]
[{"$nulls":10},"表格编码：DQST-ZC-006"]
["项目名称： 卧牛山山体公园工程二标段一体化泵站采购                                                                          项目编号：2019009"]
["供方： （公司名称）            联系人：               联系方式：                 报价日期："]
["序号","品种名称","规格型号","材质","质量等级","品牌","单位","数量","含税单价（元）","合价（元）","货源地","税率","备注"]
[0,"一体化泵站",null,"详见分项描述",null,null,"套",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"泵站需在制造商工厂整体预制，经测试合格后成套发货。泵站、筒体、控制柜均为同一制造商"]
[1,"筒体","φ=3.0m","高强度玻璃钢","优",null,"套",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"筒体采用计算机控制缠绕一次成型工艺，不接受二次手工拼接工艺，环向拉伸强度≥150Mpa,巴氏硬度≥50Hba。树脂采用帝斯曼、华日、长兴或同等品质品牌。玻璃纤维采用巨石、泰山玻纤、重庆玻纤或同等级材质。"]
[null,null,"H=5.9m",{"$nulls":8},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[null,null,"壁厚≥25mm",{"$nulls":8},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[2,"潜污泵","WQ350-34-55","铸铁","优",null,"套",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"1用1备，含变频控制柜"]
[null,null,"Q=350m³/h,H=34m,P=55KW",{"$nulls":8},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[3,"潜污泵自耦装置","DN250","铸铁","优",null,"套",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[4,"潜污泵安装附件系统","详见图纸要求","铸铁","优",null,"套",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[5,"粉碎格栅","T3000","刀片合金钢4130，壳体铸铁，绝缘等级H级","优",null,"套",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[null,null,"P=2.2KW",{"$nulls":8},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[6,"格栅安装附件系统","详见图纸要求","不锈钢304","优",null,"套",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[7,"压力管道系统","DN250","不锈钢304","优",null,"套",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[8,"止回阀","DN250","球墨铸铁","优",null,"套",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[9,"闸阀","DN250","球墨铸铁","优",null,"套",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[10,"泵筒进水口","DN600","玻璃钢","优",null,"套",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[11,"进水挠性接头","DN600","橡胶体镀锌法兰","优",null,"套",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[12,"泵筒出水口","DN300","不锈钢304","优",null,"套",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[13,"出水挠性接头","DN300","橡胶体镀锌法兰","优",null,"套",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[14,"防淤积底座","详见图纸要求","玻璃钢","优",null,"套",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[15,"排气管","DN100","不锈钢304","优",null,"套",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[16,"防滑顶盖","详见图纸要求","压花防滑铝合金","优",null,"套",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"带安全格栅、扶手，加气压弹簧，配置防盗系统"]
[17,"泵站上盖","详见图纸要求","玻璃钢","优",null,"套",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"保护层加紫外线材料，不允许有深度2mm以上的裂纹，无分层脱层、纤维裸露、树脂结节、异物夹杂、色泽不均等现象"]
[18,"安全格栅","详见图纸要求","热镀锌管","优",null,"套",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[19,"爬梯","详见图纸要求","不锈钢304","优",null,"套",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[20,"维修平台","详见图纸要求","热镀锌钢","优",null,"套",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[21,"防旋系统","详见图纸要求","玻璃钢","优",null,"套",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[22,"水泵间隔系统","详见图纸要求","玻璃钢","优",null,"套",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[23,"入口导流消能系统","详见图纸要求","玻璃钢","优",null,"套",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[24,"智能控制系统","详见图纸要求","不锈钢304壳体","优",null,"套",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"全变频启动，GPRS综合型监控系统，远程控制系统，电器元件采用施耐德、ABB、西门子等品牌"]
[25,"IPM智能监控平台","详见图纸要求",null,"优",null,"套",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"短信通知+报表收集存储"]
[26,"水滴形液位浮球","详见图纸要求","电缆长度15m","优",null,"套",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[27,"静压差液位计","详见图纸要求","量程0~6MVP，电缆长度15m,高性能的硅压阻式压力充油芯体","优",null,"套",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[28,"可提升式固定杆","详见图纸要求",null,"优",null,"套",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"不接受在维修平台下方进行浮球和传感器的维护作业"]
[29,"起吊设备接口","详见图纸要求","碳钢","优",null,"套",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[30,"视频监控设备","详见图纸要求",null,"优",null,"套",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
["总计","小写：",{"$nulls":4},"大写："]
["备注","1、付款方式",null,"A)合同签订5日内，支付合同价款的30%作为预付款；\nB)发货前付至合同金额的80%（半年期限承兑汇票），付款前需提供合同价款的100%等额增值税专用发票（税率13%）；\nC)设备安装完且调试合格（设备安装结束3个月内调试结束，需方现场不具备调试情况的除外），支付至已供货物价款的95%；\nD)已供货物价款的5%作为质保金，在验收调试合格之日起两年后一次性无息支付。"]
[null,"2、交货地点",null,"江苏省徐州市泉山区卧牛山大千生态需方施工现场"]
[null,"3、供方承诺",null,"以上报价真实有效，实际到货以项目现场验收为准"]
[null,"4、其他",null,"支付方式：银行转帐、承兑汇票等，其中工程价款的50%采用半年期承兑汇票进行支付。"]
["供方签字：",{"$nulls":6},"供方盖章："]
[]
[]
[]
[]
[]
["备注：","1、此表为非苗采购比价单附件，比价单上传需附供方签字盖章报价单（无效报价单不计入有效询价单位）；"]
[null,"2、报价需附相应材料小样（无法提供小样附实景参数照片）。如遇报价照片与实际到货照片不符，需方有权退货并追究其责任。"]
[null,"3、材料价为到项目工地全费用价，工地全费用价含材料原价、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费（验收前）、供应商利润、增值税发票等。"]