{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["工程量清单"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,7],[6,0,6,8]]}
["工程量清单"]
["项目名称：泰和县马市生态文化旅游特色小镇建设项目-游客服务中心锚杆专业分包工程"]
["序号","项目名称","项目特征","工作内容","单位","暂定工程量"," 全费用综合单价（元) ","合计（元）","备注"]
[1,"试验锚杆(锚索)","1.锚杆（索）类型、部位:底板以下；\n2.钻孔深度:9～14米，入岩深度不少于3米；\n3.钻孔直径:φ200；\n4.锚杆筋采用332热轧带肋钢筋电焊成束钩住板面钢筋，灌浆前将锚杆孔清理干净。材料:钢筋HRB400，水泥浆强度为30Mpa，注浆压力>1.0MPa；\n5.具体详见图纸设计及相关国家、行业、地方性规范要求。","1.钻孔机具安、拆，钻孔，安、拔防护套管、搅拌灰浆，灌浆，浇捣端头锚固件保护混凝土等一切费用\n2.具体详见项目特征描述为准。","m",{"$f":"41*14*0.9","v":{"v":516.6,"d":"516.60"}}]
[2,"锚杆(锚索）","1.锚杆（索）类型、部位:底板以下；\n2.钻孔深度::9～14米，入岩深度不少于3米；\n3.钻孔直径:φ200；\n4.锚杆筋采用232热轧带肋钢筋电焊成束钩住板面钢筋，灌浆前将锚杆孔清理干净。材料:钢筋HRB400，水泥浆强度为30Mpa，注浆压力>1.0MPa；\n5.具体详见图纸设计及相关国家、行业、地方性规范要求。","1.钻孔机具安、拆，钻孔，安、拔防护套管、搅拌灰浆，灌浆，浇捣端头锚固件保护混凝土等一切费用\n2.具体详见项目特征描述为准。","m",{"$f":"760*14","v":{"v":10640,"d":"10640.00"}}]
[null,"合计"]
["1、全费用综合单价包含完成分部分项工程项目的全部费用价格（税金按9%考虑），其组成包括与当地政府、居民等外界的一切协调费用，处理暗浜、障碍物、地下水等地质条件费用，落实三通一平施工条件处理费用，装车、运输、施工便道修筑养护、填筑、平整、碾压、降尘、施工用水用电费用、边坡围护、场内排水、地下排水、 设减震带、税金。还包含人工费（包括人员加班工资、差旅及窝工费、承包人供应材料保管费等）、材料费、材料运输、卸车及二次搬运费、二次或者多次进出场费、已完工项目成品保护措施费、机械使用费及进出场安拆费、耗材费、试验及工程检测费用、管理费、利润、风险、规费以及夜间照明、脚手架、支架、安全文明（标识标牌的制作、购买及安装，绿网的覆盖，现场安全人员管理）、施工排水、赶工等措施费用。交叉施工影响及配合费用，施工人员的食宿费、劳保费用、办公费、生活生产水电费、保险费、各环节满足国家施工规范和地方政府(或行业主管部门)有关的安全生产、文明施工等所需要的一切费用等所有相关费用和风险费用(如油料涨跌因素)。合同执行中综合单价不调整。\n2、结算量以招标人现场负责人、成本专员、施工员联签的现场计量工程量计算，最终结算以公司内审部审计后金额为准。\n3、清单计量规格实行《2013年工程量清单计量规范》。\n4、验收规范：满足设计及相关现行规范要求。无条件配合甲方、业主（江西千和旅游发展有限公司）、监理单位对锚杆工程进行隐蔽验收，以及提供监理要求的其他工程验收资料。"]