{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["工程量清单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,8],[7,1,7,6],[8,0,8,8]]}
["工程量清单"]
["项目名称：垂直森林A2塔楼园林景观施工项目防水专业分包工程"]
["序号","项目名称","项目特征","工作内容","单位","工程数量","全费用综合单价（元）","合计（元）","备注"]
[null,"防水类"]
[1,"池底圆角处理","阴角圆角处理，R≥50mm；","1、基层清理；\n2、砂浆调制及抹圆角处理；","米",{"$f":"5600","v":5600}]
[2,"防水涂料","1、品种规格：非固化橡胶沥青防水层；\n2、涂膜厚度、遍数：总厚度≥2.5mm；\n3、部位：大、小树池池内；","1、基层清理；\n2、地漏、落水口位置结构剔凿及嵌填防水油膏；\n3、防水涂料涂刷；","㎡",{"$f":"4770+5040","v":9810},null,null,"材料品牌：东方雨虹"]
[3,"防水卷材","1、品种规格厚度：4mm厚化学耐根防穿刺改性沥青防水卷材；\n2、防水层数：1道；\n3、工艺做法：热熔或者与非固化防水层同时施工，满铺满粘；\n4、翻边处理：卷材需翻边上卷至侧墙顶外侧边；\n5、部位：大、小树池池内；\n6、需严格按照国家及行业验收规范进行卷材施工搭接、转角附加层处理，结算按照树池内侧面及侧墙顶面面积计算，搭接及附加层的量不另计；","1、地漏、落水口位置精细处理；\n2、卷材铺贴、接缝处理；\n3、闭水试验；","㎡",{"$f":"4770+5040","v":9810},null,null,"材料品牌：东方雨虹"]
[null,"合计"]
["1.全费用综合单价包含完成分部分项工程项目的全部费用价格（税金按9%考虑），其组成包括但不限于人工费（包括人员加班工资、差旅及窝工费、承包人供应材料保管费等）、材料费、材料运输、卸车及二次搬运费（含上楼）、二次或者多次进出场费、已完工项目成品保护措施费、机械使用费及进出场安拆费、耗材费、试验及工程检测费用、管理费、利润、风险、规费、税金以及夜间照明、防尘、施工便道、脚手架、支架、安全文明（标识标牌的制作、购买及安装，绿网的覆盖，现场安全人员管理）、施工排水、赶工等措施费用。交叉施工影响及配合费用，施工人员的食宿费、劳保费用、办公费、生活生产水电费、保险费也包含在报价里。\n2.结算量以招标人现场负责人、成本专员、施工员联签的现场计量工程量计算，最终结算以公司内审部审计后金额为准。\n3.清单计量规则实行《2013年工程量清单计量规范》\n4.验收规范：按照国家及行业质量验收标准执行。\n5.以上价格按9%的增值税税金报价，签订合同时按实际税点调整合同单价。"]