{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["道路工程清单","道路路基及大型土石方工程","道路结构层工程清单 ","道路交通工程清单 ","道路箱涵工程清单 "],"not_rendered":{"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"道路工程清单","index":0,"n_rows":23,"n_cols":4,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,1],[15,0,15,2],[16,0,16,3],[18,0,18,3],[20,1,20,3],[22,0,22,3]]}
["湖西农场二期项目道路工程报价汇总表"]
["工程名称：道路工程"]
["序号","单位工程名称","金额（元）","备注"]
[1,"沛县湖西农场二期项目道路路基及土石方工程"]
[2,"沛县湖西农场二期项目道路结构层工程"]
[3,"沛县湖西农场二期项目道路交通工程"]
[4,"沛县湖西农场二期项目道路箱涵工程"]
{"$rows_empty":7}
[null,"合计"]
[]
["报 价 人（公章）：                                                       "]
[]
["法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                                           "]
[]
["联系方式：","                        "]
[]
["日期：        年     月     日"]

{"sheet":"道路路基及大型土石方工程","index":1,"n_rows":23,"n_cols":9,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[15,0,15,8],[16,1,16,4],[18,1,18,4],[20,2,20,4],[22,1,22,4]]}
["湖西农场二期项目道路路基及土石方工程报价清单"]
["工程名称：沛县湖西农场二期项目道路路基及土石方工程"]
["序号","项目名称","项目特征描述","工作内容","计量\n单位","工程量","全费用综合单价","合价","备注"]
[]
[1,"清表","路基清表，清表厚15cm，垃圾外运投标人自行考虑，以图纸道路面积计量","排地表水；机械清表；产生垃圾外运；","m2",19888.37]
[2,"机械挖土","1.土壤类别：自行考虑\n2.挖土深度：详见图纸\n3.综合运距：自行考虑\n4.须按照施工图设计要求标高进行\n5.按符合图纸要求的合格施工内容，以图示开挖面积乘以挖土深度以天然密实体积计量","放线、开挖、运输、就近放置","m3",23301.37]
[3,"挖除软土","1.土壤类别：软土\n2.挖土深度：详见图纸\n3.综合运距：自行考虑\n4.须按照施工图设计要求标高进行\n5.按符合图纸要求的合格施工内容，以图示开挖面积乘以挖土深度以天然密实体积计量","放线、开挖、运输、就近放置、碾压、整平、压实","m3",1592]
[4,"挖淤泥","1.土壤类别：淤泥\n2.挖土深度：详见图纸\n3.综合运距：自行考虑\n4.须按照施工图设计要求标高进行\n5.按符合图纸要求的合格施工内容，以图示开挖面积乘以挖土深度以天然密实体积计量","放线、开挖、运输、就近放置、碾压、整平、压实","m3",404.4]
[5,"机械回填土","1.土壤来源：场内取土\n2.夯实系数：不小于0.95\n3.综合运距：自行考虑\n4.回填土方须按照施工图设计标高及要求进行\n5.按符合图纸要求的合格施工内容，以回填的天然密实体积计量","就地取土、回填土、按照设计及规范要求夯填土、清理，包含道路整形、路肩铺设、压实","m3",8025.18]
[6,"外购土方（用于拌和灰土）","1.土壤来源：场外取土\n2.夯实系数：不小于0.95\n3.综合运距：自行考虑\n4.外购土方须满足拌灰土要求进行\n5.按符合图纸要求的合格施工内容，以回填的天然密实体积计量","运土、卸土、场外道路环卫保洁等。","m3",3000,null,null,"优先利用场内土方，场内缺土情况下才可使用；"]
[7,"石灰稳定土","1、含灰量：6%\n2、厚度：≥20-80cm\n3、土方来源：场内取土","放样、清理路床、运料、上料、机械整平土方、铺石灰、焖水、拌合、排压、找平、碾压、人工处理\n碾压不到之处、清除杂物。","m3",16985.19]
[8,"砂砾石回填","1.垫层材料种类：砂砾石；\n2.完成面标高误差2cm以内\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸或实际施工尺寸以两者尺寸较小的体积计量","机械挖土，路床整形，夯实系数不小于0.93，碎石场内运输、摊铺、找平、压实等","m3",1910.4]
[9,"石护坡","1.30cm厚M7.5浆砌片石；\n2.10cm砂垫层,详见图纸\n3.按符合图纸要求的合格施工浆砌片石工程量计量","选修石料、砌筑、养护、材料场内运输。","m3",502.28]
[10,"排水","水塘抽水","挖机塘、排水沟，机具安置、拆卸，抽水，维护措施。","m3",808.8]
[]
["1、全费用综合单价包含完成分部分项工程项目的全部费用价格，其组成包括但不限于人工费（包括人员加班工资、差旅及窝工费、承包人供应材料保管费等）、材料费、材料运输、卸车及二次搬运费、二次或者多次进出场费、已完工项目成品保护措施费、机械使用费及进出场安拆费、耗材费、试验及工程检测费用、管理费、利润、风险、规费、税金以及夜间照明、防尘、施工便道、脚手架、支架、安全文明（标识标牌的制作、购买及安装，绿网的覆盖，现场安全人员管理）、施工排水、赶工、混凝土面层清理等措施费用。交叉施工影响及配合费用，施工人员的食宿费、劳保费用、办公费、生活生产水电费、保险费也包含在报价里。\n2、结算量以招标人现场负责人、成本专员、施工员联签的现场计量工程量计算，最终结算以公司内审部审计后金额为准。\n3、清单计量规格实行《2013年工程量清单计量规范》\n4.验收规范：满足设计及相关现行规范要求\n5.以上报价按9%的增值税税金报价，签订合同时按实际税点调整合同单价。"]
[null,"报 价 人（公章）：                                                       "]
[]
[null,"法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                                           "]
[]
[null,"联系方式：","                        "]
[]
[null,"日期：        年     月     日"]

{"sheet":"道路结构层工程清单 ","index":2,"n_rows":22,"n_cols":9,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[14,0,14,7],[15,1,15,4],[17,1,17,4],[19,2,19,4],[21,1,21,4]]}
["湖西农场二期项目道路结构层工程报价清单"]
["工程名称：沛县湖西农场二期项目道路结构层工程"]
["序号","项目名称","项目特征描述","工作内容","计量\n单位","工程量","全费用综合单价","合价","备注"]
[]
[1,"沥青混凝土","1、40厚细粒式AC-13沥青摊铺\n2、伸缩缝设置\n3、成品养护\n4、按符合图纸要求的合格施工内容，以实际施工面积计量","放线、按施工图纸控制道路定位及标高、上料、运料、拌和、整形、摊铺、找平、碾压、二层铺筑时下层扎毛、养护、清理等","m2",12076.5]
[2,"沥青混凝土","1、50厚中粒式AC-20沥青摊铺\n2、伸缩缝设置\n3、成品养护\n4、按符合图纸要求的合格施工内容，以实际施工面积计量","放线、按施工图纸控制道路定位及标高、上料、运料、拌和、整形、摊铺、找平、碾压、二层铺筑时下层扎毛、养护、清理等","m2",12842.77]
[3,"粘层油","1.PC-3型改性乳化沥青\n2.喷油量：0.7-1kg/㎡\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，以实际处理面积计量","控制道路定位及标高、基层清理、喷洒乳化沥青、养护","m2",12842.77]
[4,"水泥混凝土基础","1、混凝土强度等级：C20(含模板费用）\n2、厚度：20cm\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，以实际处理面积计量","混凝土场内运输、浇筑、振捣、找平、切缝、清扫现场、养护成品保护等","m2",13612.05]
[5,"碎石","1.垫层材料种类：碎石；\n2.厚度：200mm，完成面标高误差2cm以内\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸或实际施工尺寸以两者尺寸较小的体积计量","机械挖土，路床整形，夯实系数不小于0.93，碎石场内运输、摊铺、找平、压实等","m2",21552.83]
[6,"现浇构件钢筋","1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25","1. 钢筋除锈。\n2.制作安装传力杆、拉杆边缘钢筋、角隅加固钢筋、钢筋网。","t",3.92]
[7,"水泥混凝土面层","1、混凝土强度等级：C30(含模板费用）\n2、面层刻痕\n3、厚度：20cm\n4、按符合图纸要求的合格施工内容，以实际处理面积计量","混凝土场内运输、浇筑、振捣、找平、切缝、清扫现场、养护成品保护等","m2",6770.73]
[8,"路牙铺设","1.路牙材料种类、规格:C30预制混凝土混凝土路平牙石，规格为125*300*730\n2.砂浆强度等级：30厚1:3水泥砂浆粘结层\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以长度计量","基层清理、砂浆调制、运输，材料场内运输、路牙安装、清扫现场、成品保护等","m",2249.81]
[9,"路牙铺设","1.路牙材料种类、规格:C30预制混凝土混凝土路侧石，规格为125*300*730,30*30倒角\n2.砂浆强度等级：30厚1:3水泥砂浆粘结层\n3.靠背混凝土浇筑，详见图纸\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以长度计量","基层清理、砂浆调制、运输，材料场内运输、路牙安装、清扫现场、成品保护等","m",2249.81]
[]
["1、全费用综合单价包含完成分部分项工程项目的全部费用价格，其组成包括但不限于人工费（包括人员加班工资、差旅及窝工费、承包人供应材料保管费等）、材料费、材料运输、卸车及二次搬运费、二次或者多次进出场费、已完工项目成品保护措施费、机械使用费及进出场安拆费、耗材费、试验及工程检测费用、管理费、利润、风险、规费、税金以及夜间照明、防尘、施工便道、脚手架、支架、安全文明（标识标牌的制作、购买及安装，绿网的覆盖，现场安全人员管理）、施工排水、赶工、混凝土面层清理等措施费用。交叉施工影响及配合费用，施工人员的食宿费、劳保费用、办公费、生活生产水电费、保险费也包含在报价里。\n2、结算量以招标人现场负责人、成本专员、施工员联签的现场计量工程量计算，最终结算以公司内审部审计后金额为准。\n3、清单计量规格实行《2013年工程量清单计量规范》\n4.验收规范：满足设计及相关现行规范要求\n5.以上报价按9%的增值税税金报价，签订合同时按实际税点调整合同单价。"]
[null,"报 价 人（公章）：                                                       "]
[]
[null,"法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                                           "]
[]
[null,"联系方式：","                        "]
[]
[null,"日期：        年     月     日"]

{"sheet":"道路交通工程清单 ","index":3,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[10,0,10,7],[11,1,11,4],[13,1,13,4],[15,2,15,4],[17,1,17,4]]}
["湖西农场二期项目道路交通工程报价清单"]
["工程名称：沛县湖西农场二期项目道路交通工程"]
["序号","项目名称","项目特征描述","工作内容","计量\n单位","工程量","全费用综合单价","合价","备注"]
[]
[1,"标志","○60cm禁令标志牌和△70cm警告标志牌，含基础和预埋件，详见图纸","挖基础、制作安装预埋件、浇筑混凝土基础，上法兰安装、标杆和标识板安装、调整垂直度等，","个",124]
[2,"道口标柱","道口标柱-示警桩：高度120cm(露出地面高度80cm），直径80mm镀锌钢管,红色和白色反光膜，含基础和预埋件，详见图纸","挖基础、制作安装预埋件、浇筑混凝土基础，制作安装钢管、调整垂直度等，","个",128]
[3,"标线","白色热熔标线","清扫、放样、上底漆、再清扫、漆划、撒玻璃珠、修线形、护线等","m2",2070]
[4,"凸镜","凸镜，详见图纸","挖基础、制作安装预埋件、浇筑混凝土基础，上法兰安装、标杆和凸镜安装、调整垂直度等，","个",6]
[]
[]
["1、全费用综合单价包含完成分部分项工程项目的全部费用价格，其组成包括但不限于人工费（包括人员加班工资、差旅及窝工费、承包人供应材料保管费等）、材料费、材料运输、卸车及二次搬运费、二次或者多次进出场费、已完工项目成品保护措施费、机械使用费及进出场安拆费、耗材费、试验及工程检测费用、管理费、利润、风险、规费、税金以及夜间照明、防尘、施工便道、脚手架、支架、安全文明（标识标牌的制作、购买及安装，绿网的覆盖，现场安全人员管理）、施工排水、赶工、混凝土面层清理等措施费用。交叉施工影响及配合费用，施工人员的食宿费、劳保费用、办公费、生活生产水电费、保险费也包含在报价里。\n2、结算量以招标人现场负责人、成本专员、施工员联签的现场计量工程量计算，最终结算以公司内审部审计后金额为准。\n3、清单计量规格实行《2013年工程量清单计量规范》\n4.验收规范：满足设计及相关现行规范要求\n5.以上报价按9%的增值税税金报价，签订合同时按实际税点调整合同单价。"]
[null,"报 价 人（公章）：                                                       "]
[]
[null,"法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                                           "]
[]
[null,"联系方式：","                        "]
[]
[null,"日期：        年     月     日"]

{"sheet":"道路箱涵工程清单 ","index":4,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[24,0,24,7],[25,1,25,4],[27,1,27,4],[29,2,29,4],[31,1,31,4]]}
["湖西农场二期项目道路箱涵工程报价清单"]
["工程名称：沛县湖西农场二期项目道路箱涵工程"]
["序号","项目名称","项目特征描述","工作内容","计量\n单位","工程量","全费用综合单价","合价","备注"]
[]
[1,"机械挖土","1.土壤类别：自行考虑\n2.挖土深度：详见图纸\n3.综合运距：就近放置\n4.须按照施工图设计要求标高进行\n5.按符合图纸要求的合格施工内容，以图示开挖面积乘以挖土深度以天然密实体积计量","放线、开挖、运输、就近放置、碾压、整平、压实","m3",694.48]
[2,"拆除混凝土","破碎机破除混凝土，场内运输，运距自行考虑","破除、装车、运输、卸车等","m3",51.98]
[3,"石灰稳定土","1、含灰量：7%\n2、厚度：≥20cm\n3、土方来源：场内取土","放样、清理路床、运料、上料、机械整平土方、铺石灰、焖水、拌合、排压、找平、碾压、人工处理\n碾压不到之处、清除杂物。","m3",1158.08]
[4,"箱涵箱基","C20钢筋混凝土箱基，含模板费用，详见图纸","混凝土配、拌、运输、浇筑、捣固、抹平、养生； 模板制作、安装、涂脱模剂；模板拆除、修理、整堆。","m3",19.14]
[5,"箱涵翼墙","C30钢筋混凝土翼墙，含模板和支撑费用，详见图纸","混凝土配、拌、运输、浇筑、捣固、抹平、养生； 模板制作、安装、涂脱模剂；模板拆除、修理、整堆。","m3",81.4]
[6,"箱涵箱身","C30钢筋混凝土箱身，含模板和支撑费用，详见图纸","混凝土配、拌、运输、浇筑、捣固、抹平、养生； 模板制作、安装、涂脱模剂；模板拆除、修理、整堆。","m3",187.83]
[7,"沉降缝","沥青麻絮材料，详见图纸","清理缝道、嵌入麻絮、上料灌缝。","m2",4.41]
[8,"现浇构件钢筋","φ10以外钢筋,详见图纸","钢筋解捆、除锈； 调直、下料、弯曲；焊接、除渣；绑扎成型；运输入模。","t",35.99]
[9,"锥坡护坡","锥坡护坡，300厚浆砌片石，含锥坡勾缝，详见图纸","选修石料、砌筑、养护、材料场内运输、勾缝。","m3",154.38]
[10,"涵口铺砌","涵口铺砌，浆砌片石，详见图纸","选修石料、砌筑、养护、材料场内运输。","m3",102.94]
[11,"隔水墙","隔水挡土墙，浆砌毛石，详见图纸","放样；安、拆样架或样桩； 选修、冲洗石料； 配拌砂浆； 砌筑；湿治养生。","m3",37.28]
[12,"砂砾垫层","砂砾垫层，详见图纸","放样、清理路床、取料、运料、上料，摊铺、找平、碾压。","m3",129.78]
{"$rows_empty":8}
["1、全费用综合单价包含完成分部分项工程项目的全部费用价格，其组成包括但不限于人工费（包括人员加班工资、差旅及窝工费、承包人供应材料保管费等）、材料费、材料运输、卸车及二次搬运费、二次或者多次进出场费、已完工项目成品保护措施费、机械使用费及进出场安拆费、耗材费、试验及工程检测费用、管理费、利润、风险、规费、税金以及夜间照明、防尘、施工便道、脚手架、支架、安全文明（标识标牌的制作、购买及安装，绿网的覆盖，现场安全人员管理）、施工排水、赶工、混凝土面层清理等措施费用。交叉施工影响及配合费用，施工人员的食宿费、劳保费用、办公费、生活生产水电费、保险费也包含在报价里。\n2、结算量以招标人现场负责人、成本专员、施工员联签的现场计量工程量计算，最终结算以公司内审部审计后金额为准。\n3、清单计量规格实行《2013年工程量清单计量规范》\n4.验收规范：满足设计及相关现行规范要求\n5.以上报价按9%的增值税税金报价，签订合同时按实际税点调整合同单价。"]
[null,"报 价 人（公章）：                                                       "]
[]
[null,"法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                                           "]
[]
[null,"联系方式：","                        "]
[]
[null,"日期：        年     月     日"]