{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["定稿"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"定稿","index":0,"n_rows":11,"n_cols":8,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[8,1,8,7],[9,1,9,7],[10,1,10,7],[12,2,12,7]]}
["工程量清单"]
["工程名称：霍邱县主城区中央景观带（EPC）-D区E区透水混凝土专业分包工程"]
["序号","项目名称","施工内容及计算规则","单位","数量","综合单价(元)","合价（元）","备注"]
[1,"\n透水混凝土(双丙聚氨酯密封处理)\n50厚3-5mm粒径C25彩色强固透水混凝土","\n放线、找平、立模、浇筑摊铺、养护、涂覆封闭剂密封处理、成品维护等","m2",{"$f":"9244+7028+3000+2625","v":21897},null,null,"按依据施工图最终施工面层的面积计量，需现场实测收方。"]
[2,"黄色热熔标线","10cm宽黄色热熔标线","m",4200,null,null,"现场实测收方。"]
[3,"\n透水混凝土施工","10mm粒径C25透水混凝土","m3",300,null,null,"按依据施工图最终施工面层的体积计量，需现场实测收方。"]
[4,"透水路缘施工","透水路缘安装","m",4200,null,null,"按依据施工图最终施工面层的面积计量，需现场实测收方，材料甲供。"]
[null,null,"合计：",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(G4)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[null,"1、全费用单价其组成包括人工费、材料费（包括主材、辅材，甲供材除外）、机械使用费、管理费、利润、风险、规费、税金。以及施工降排水、夜间照明、防尘、施工便道等措施费用。施工人员的食宿费、办公费、生活生产水电费、保险费也包含在全费用单价里，由投标人自行考虑计入全费用单价；"]
[null,"2、结算量以招标人现场负责人、成本专员、施工员联签的现场计量工程量计算，最终结算以公司审计监察部审计后金额为准。"]