{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["报价清单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"报价清单","index":0,"n_rows":65,"n_cols":10,"rows_kept":65,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,3,9],[51,1,51,9],[52,1,52,9],[53,1,53,9],[54,1,54,9],[55,1,55,9],[56,1,56,9],[57,1,57,9],[58,4,58,8],[60,4,60,8],[62,4,62,8],[64,0,64,16383]]}
["工程量清单"]
["工程名称：贵州省都匀市第四届中国绿化博览会博览园建设项目南广场绿化种植劳务分包工程"]
["序号","项目名称","工程内容（D=地径(CM)，Φ=胸径(CM)，P=蓬径(CM)，H=高度(CM)","单位","数量","单价构成(元）",null,"金额（元）",null,"备注"]
[{"$nulls":5},"种植","养护（至2020.8.31日）","单价合计","合价"]
["一","点景树"]
[1,"特选黄连木B","Φ31-32、P450、H700-750","株",13,{"$nulls":4},"支撑采用钢支撑"]
[2,"斜飘树","H500、P400","株",2,{"$nulls":4},"支撑采用钢支撑"]
[3,"花柱","p400","株",27,{"$nulls":4},"支撑采用钢支撑"]
[4,"国槐","Φ30-33","株",6,{"$nulls":4},"支撑采用钢支撑"]
[5,"造型松A","Φ25-27","株",11,{"$nulls":4},"支撑采用钢支撑"]
[6,"丛生朴树","单杆8.1-10.0","株",11,{"$nulls":4},"支撑采用钢支撑"]
[7,"鸡爪槭","p480-550、h480-550","株",1,{"$nulls":4},"支撑采用钢支撑"]
[8,"香樟B","Φ16.1-18","株",2,{"$nulls":4},"支撑采用钢支撑"]
[9,"黄山栾树A","Φ18.1-20","株",11,{"$nulls":4},"支撑采用钢支撑"]
[10,"乌桕A","Φ18.1-20","株",27,{"$nulls":4},"支撑采用钢支撑"]
[11,"垂柳","Φ22-24","株",11,{"$nulls":4},"支撑采用钢支撑"]
[12,"朴树A","Φ30-32","株",19,{"$nulls":4},"支撑采用钢支撑"]
[13,"朴树B","Φ24-26","株",15,{"$nulls":4},"支撑采用钢支撑"]
["二","常规乔、灌木"]
[1,"乔木","Φ≤6cm或D≤8cm","株",24]
[2,"乔木","6＜Φ≤8cm或8＜D≤10cm","株",16]
[3,"乔木","8＜Φ≤10cm或10＜D≤12cm","株",33]
[4,"乔木","10＜Φ≤12cm或12＜D≤14cm","株",10]
[5,"乔木","12＜Φ≤14cm或14＜D≤16cm","株",16]
[6,"乔木","14＜Φ≤16cm或16＜D≤18cm","株",7]
[7,"乔木","16＜Φ≤18cm或18＜D≤20cm","株",5]
[8,"乔木","18＜Φ≤20cm或20＜D≤22cm","株",5]
[9,"灌木","P＞400","株",22]
[10,"灌木","P≤400cm","株",11]
[11,"灌木","P≤350cm","株",24]
[12,"灌木","P≤300cm","株",52]
[13,"灌木","P≤250cm","株",18]
[14,"灌木","150＜P≤200cm","株",20]
[15,"栽植绿篱","H150-160CM,P25-30CM,10株/M,三排种植","m",947]
["三","片植灌木"]
[1,"小灌木","片植灌木、绿篱 密度≤5株/m2，满种不漏土","m2",137]
[2,"小灌木","片植灌木、绿篱 5株/m2＜密度≤10株/m2，满种不漏土","m2",26]
[3,"小灌木","片植灌木、绿篱 10株/m2＜密度≤16株/m2，满种不漏土","m2",327]
[4,"小灌木","片植灌木、绿篱 16株/m2＜密度≤25株/m2，满种不漏土","m2",1411]
[5,"小灌木","片植灌木、绿篱 25株/m2＜密度≤36株/m2，满种不漏土","m2",3420]
["四","地被"]
[1,"地被植物","栽植地被植物 密度≤20株/m2","m2",1575]
[2,"地被植物","栽植地被植物 20株/m2＜密度≤35株/m2","m2",226]
[3,"地被植物","栽植地被植物 35株/m2＜密度≤50株/m2","m2",941]
[4,"地被植物","栽植地被植物50株/m2＜ 密度≤65株/m2","m2",667]
[5,"爬藤","藤长20-100cm\n","m2",382]
[6,"满铺草坪","草坪满铺","m2",2000,{"$nulls":4},"核心区草坪铺植需设找平沙垫层"]
[7,"籽播花、草坪",null,"m2",410]
["五","绿化地细整"]
[1,"绿化地人工细整","放线、30cm以内挖、运、填土、找平等","m2",11522,"/"]
[null,"合计：",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I6:I50)","v":0}]
[null,"注：1、苗木、支撑杆、化肥、农药、草绳、遮阳网由甲方提供；其余劳务及机械、小辅材由乙方供应；"]
[null,"2、种植单价包括清理垃圾、清点苗木、卸车、二次倒运装卸、散苗、挖树坑、苗木修剪、种植、修边沟、机械（小型机械、二次倒运运输车、吊车等），乔木打支撑、裹草绳、浇水、必要的遮阴、打药费用，通讯费、交通费、食宿费、劳保用品费、相关保险费用、管理费、利润及税金；养护单价包含养护期内浇水、打药、施肥、修剪、清理等工作内容；"]
[null,"3、施工期养护单价：该区域种植完成经项目验收合格之日起进入养护期，养护期至2020.08.31日。"]
[null,"4、以上报价包含苗木种植成活费用，名贵苗木考核成活率要求100%（苗木单价超2万元品种），乔木考核成活率要求95%（20cm以上乔木成活率97%）,灌木、地被考核成活率93%，水生考核成活率100%，2020年8月31日养护结束后点交，超额死亡苗木不计种植及养护费并按种植、养护费用2倍扣罚，且需按要求进行补植（甲供苗木）。"]
[null,"5、以上报价税金按9%报价，提供9%点税率的增值税专用发票。"]
[null,"6、分层种植的灌木花带边缘轮廓线上的种植密度应大于规定密度，平面线形应流畅，外缘呈弧形，高低层次应分明。地形饱满，套边地被倒角种植，呈现饱满宝塔形。"]
[null,"7、种植后应考虑植物造景以及植物基本形态重新修剪造型（修剪严禁截头），去掉阴枝、病残枝，并对剪口做处理，苗木修剪保持全枝全冠，做好井字撑，满足设计要求。造型树在之后需要人工再造型，核心区草坪铺植需设找平沙垫层"]
[{"$nulls":4},"报 价 人：                                                       "]
[]
[{"$nulls":4},"             法定代表人或委托代理人：                                           "]
[]
[{"$nulls":4},"                    日期：        年     月     日"]
[]
["                                                         联系方式："]