{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["DQST-ZC-006"],"not_rendered":{"external_links":12,"defined_names":184},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"DQST-ZC-006","index":0,"n_rows":69,"n_cols":13,"rows_kept":69,"merged":[[0,0,0,12],[1,10,1,12],[2,0,2,12],[3,0,3,12],[4,2,4,3],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[13,2,13,3],[14,2,14,3],[15,2,15,3],[16,2,16,3],[17,2,17,3],[18,2,18,3],[19,2,19,3],[20,2,20,3],[21,2,21,3],[22,2,22,3],[23,2,23,3],[24,2,24,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[30,2,30,3],[31,2,31,3],[32,2,32,3],[33,2,33,3],[34,2,34,3],[35,2,35,3],[36,2,36,3],[37,2,37,3],[38,2,38,3],[39,2,39,3],[40,2,40,3],[41,2,41,3],[42,2,42,3],[43,2,43,3],[44,2,44,3],[45,2,45,3],[46,2,46,3],[47,2,47,3],[48,2,48,3],[49,2,49,3],[50,2,50,3],[51,2,51,3],[52,2,52,3],[53,2,53,3],[54,2,54,3],[55,1,55,5],[55,6,55,12],[56,0,59,0],[56,1,56,2],[56,3,56,12],[57,1,57,2],[57,3,57,12],[58,1,58,2],[58,3,58,12],[59,1,59,2],[59,3,59,12],[60,0,65,6],[60,7,65,12],[66,1,66,12],[67,1,67,12],[68,1,68,12]]}
["霍邱EPC项目E区石材采购单"]
[{"$nulls":10},"表格编码：  "]
["项目名称：霍邱县主城区中央景观带设计-采购-施工总承包（EPC）项目                                           项目编号：2017014"]
["供方： （公司名称）                     联系人：                   联系方式：                      报价日期："]
["序号","品种名称","规格型号",null,"质量等级","品牌","单位","数量","含税单价（元）","合价（元）","货源地","税率","备注"]
[1,"黑色自然面小料石","100*100*50",null,"B级","/","㎡",100,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[2,"黑色自然面小料石","100*100*100",null,"B级","/","㎡",193,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[3,"黑色自然面小料石","400*200*50",null,"B级","/","㎡",53,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"做100*100的假缝"]
[4,"中国白麻光面花岗岩","600*600*50",null,"B级","/","㎡",47,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"种植池压顶（定厚）"]
[5,"中国白麻光面花岗岩","600*430*20",null,"B级","/","㎡",76,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[6,"青石板","900*300*50",null,"B级","/","㎡",435,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[7,"青石板","600*300*50",null,"B级","/","㎡",290,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[8,"中国白麻火烧面花岗岩","600*600*30",null,"B级","/","㎡",87,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[9,"中国黑荔枝面花岗岩","600*600*50",null,"B级","/","㎡",636,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[10,"中国黑荔枝面花岗岩","600*600*30",null,"B级","/","㎡",142,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[11,"中国黑荔枝面花岗岩","604*600*50",null,"B级","/","㎡",54,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[12,"中国黑荔枝面花岗岩","604*600*30",null,"B级","/","㎡",100,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[13,"中国黑荔枝面花岗岩","600*300*50",null,"B级","/","㎡",16,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[14,"中国黑荔枝面花岗岩","600*300*30",null,"B级","/","㎡",3,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[15,"中国黑荔枝面花岗岩","410-405*300*50",null,"B级","/","㎡",18,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"梯形"]
[16,"中国黑荔枝面花岗岩","604-600*300*50",null,"B级","/","㎡",26,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"梯形"]
[17,"中国黑荔枝面花岗岩","410-405*300*30",null,"B级","/","㎡",4,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"梯形"]
[18,"中国黑荔枝面花岗岩","604-600*300*30",null,"B级","/","㎡",6,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"梯形"]
[19,"中国黑荔枝面花岗岩","1000*100*20",null,"B级","/","㎡",6,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[20,"中国黑荔枝面花岗岩","500*300*30",null,"B级","/","㎡",22,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[21,"中国黑荔枝面花岗岩","500*900*20",null,"B级","/","㎡",5,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"500一边开槽10*20"]
[22,"中国黑荔枝面花岗岩","500*700*20",null,"B级","/","㎡",3,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"500一边开槽10*20"]
[23,"中国黑荔枝面花岗岩","500*350*20",null,"B级","/","㎡",4,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"500一边开槽10*20"]
[24,"中国黑荔枝面花岗岩","400*200*50",null,"B级","/","㎡",15,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[25,"中国黑荔枝面花岗岩","400*200*30",null,"B级","/","㎡",3,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[26,"中国黑烧面花岗岩","500*300*50",null,"B级","/","㎡",10,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"种植池压顶（定厚）"]
[27,"中国黑烧面花岗岩","600*600*50",null,"B级","/","㎡",80,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[28,"中国黑烧面花岗岩","600*600*30",null,"B级","/","㎡",16,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[29,"中国黑烧面花岗岩","1000*550*50",null,"B级","/","㎡",20,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"台阶踏步平面，机切防滑槽3道距边60"]
[30,"中国黑烧面花岗岩","1000*500*50",null,"B级","/","㎡",8,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"台阶踏步平面，机切防滑槽3道距边60"]
[31,"中国灰麻光面花岗岩","400*400*80",null,"B级","/","㎡",5,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"倒圆角R=20(定厚）"]
[32,"中国灰麻光面花岗岩","400*340*20",null,"B级","/","㎡",24,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"400一边开槽10*20"]
[33,"中国灰麻火烧面花岗岩","1000*650*50",null,"B级","/","㎡",58,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"台阶踏步平面，机切防滑槽3道距边60"]
[34,"中国灰麻火烧面花岗岩","400*200*50",null,"B级","/","㎡",920,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[35,"中国灰麻火烧面花岗岩","400*200*30",null,"B级","/","㎡",184,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[36,"中国灰麻火烧面花岗岩","200*200*30",null,"B级","/","㎡",243,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[37,"中国灰麻火烧面花岗岩","600*300*50",null,"B级","/","㎡",692,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[38,"中国灰麻火烧面花岗岩","600*300*30",null,"B级","/","㎡",139,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[39,"中国灰麻火烧面花岗岩","600*600*50",null,"B级","/","㎡",76,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[40,"中国灰麻火烧面花岗岩","600*600*30",null,"B级","/","㎡",145,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[41,"中国灰麻火烧面花岗岩","414-410*300*50",null,"B级","/","㎡",18,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"梯形，1道"]
[42,"中国灰麻火烧面花岗岩","414-487*600*50",null,"B级","/","㎡",330,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"梯形，8道对缝"]
[43,"中国灰麻火烧面花岗岩","487-600*600*50",null,"B级","/","㎡",473,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"梯形，13道变尺对缝"]
[44,"中国白麻烧面花岗岩","487-600*600*50",null,"B级","/","㎡",126,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"梯形，13道变尺对缝"]
[45,"中国灰麻火烧面花岗岩","414-410*300*30",null,"B级","/","㎡",4,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"梯形，1道"]
[46,"中国灰麻火烧面花岗岩","414-487*600*30",null,"B级","/","㎡",66,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"梯形，8道对缝"]
[47,"中国灰麻火烧面花岗岩","487-600*600*30",null,"B级","/","㎡",95,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"梯形，13道变尺对缝"]
[48,"中国白麻烧面花岗岩","487-600*600*30",null,"B级","/","㎡",26,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"梯形，13道变尺对缝"]
[49,"中国灰麻机切面花岗岩","600*120*250",null,"B级","/","㎡",328,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"路牙石(长600，宽120，高250)"]
[50,"中国灰麻荔枝面花岗岩","1000*100*20",null,"B级","/","㎡",10,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
["总计","小写：",{"$nulls":4},"大写："]
["备注","1、付款方式",null,"A）货物运至指定地点，经验收合格后次月支付已供货物价款的 20 %；\nB) 供货全部结束，支付至已供货物价款的 60 %；\nC）供货全部结束半年后，支付至已供货物价款的 85 %；\nD) 剩余货款的 15 %在需方验收合格之日起一年后一次性无息支付。"]
[null,"2、交货地点",null,"霍邱县主城区中央景观带设计-采购-施工总承包（EPC）项目 "]
[null,"3、供方承诺",null,"以上报价真实有效，实际到货以项目现场验收为准"]
[null,"4、其他",null,"支付方式：银行转帐、承兑汇票等，其中承兑汇票比例为50%。"]
["供方签字：：",{"$nulls":6},"供方盖章："]
[]
[]
[]
[]
[]
["备注：","1、此表为非苗采购比价单附件，比价单上传需附供方签字盖章报价单（无效报价单不计入有效询价单位）；"]
[null,"2、报价需附相应材料小样（无法提供小样附实景参数照片）。如遇报价照片与实际到货照片不符，需方有权退货并追究其责任。"]
[null,"3、材料价为到项目工地全费用价，工地全费用价含材料原价、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费（验收前）、供应商利润、增值税发票等。"]