{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["清单"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"清单","index":0,"n_rows":61,"n_cols":8,"rows_kept":61,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[49,1,49,7],[50,1,50,7],[51,1,51,7],[52,1,52,7],[53,1,53,7],[54,1,54,7],[56,2,56,4],[60,2,60,4]]}
["工程量清单"]
["工程名称：贵州省都匀市第四届中国绿化博览会博览园建设项目灌溉及马鞍山大道管网劳务施工承包"]
["序号","项目名称","工程内容","单位","数量","综合单价","合价（元）","备注"]
["一","预埋管挖沟槽"]
[1,"机械挖沟槽（石碴）","1.挖石渣,将石渣堆放在沟、槽周边,清理沟槽及周边.\n2.清理边坡,工作面内人工排水等辅助性工作。","m3",{"v":23351.6,"d":"23351.60"}]
[2,"机械破碎沟槽（石方）","1.破碎次坚硬岩,挖石渣,将石渣堆放在沟、槽周边,清理沟槽及周边.\n2.清理边坡,工作面内人工排水等辅助性工作。","m3",{"v":500,"d":"500.00"}]
[3,"管沟垫层回填","管沟垫层砂、石屑等回填，回填料顶层标高控制及平整。","m3",10007.43,null,null,"砂、石屑甲供"]
[4,"管顶土回填","1.填土夯实:5m内就地取土、填土、夯土、运水、洒水。","m3",11329.77]
[5,"余土、石方弃置","机械装车1km内弃置：包含挖土、石渣装车、运输、卸土,清理道路。","m3",12021.83]
["二","灌溉供水"]
[1,"PE给水管De225","1.埋设深度：设计要求及规范\n2.接口形式：热熔连接；   \n3.其它:管道消毒、冲洗 水压试验","m",{"v":3700,"d":"3700.00"},null,null,"管材、管件甲供"]
[2,"PE给水管De315","1.埋设深度：设计要求及规范\n2.接口形式：热熔连接；   \n3.其它:管道消毒、冲洗 水压试验","m",{"v":682,"d":"682.00"},null,null,"管材、管件甲供"]
[3,"PE给水管De90","1.埋设深度：设计要求及规范\n2.接口形式：热熔连接；   \n3.其它:管道消毒、冲洗 水压试验","m",{"v":108,"d":"108.00"},null,null,"管材、管件甲供"]
[4,"PE给水管De75","1.埋设深度：设计要求及规范\n2.接口形式：热熔连接；   \n3.其它:管道消毒、冲洗 水压试验","m",{"v":30,"d":"30.00"},null,null,"管材、管件甲供"]
[5,"阀门DN80","阀门安装、调试等","个",{"v":19,"d":"19.00"},null,null,"阀门甲供"]
[6,"阀门DN65","阀门安装、调试等","个",{"v":8,"d":"8.00"},null,null,"阀门甲供"]
["三","垫层及管道包封"]
[1,"10cm碎石垫层","1、材料运输、摊铺、夯实\n2、包含原土夯实","m3",462.72,null,null,"碎石甲供"]
[2,"基础混凝土垫层","1、清底、浇筑、捣固(夯实)抹平、材料场内运输\n2、包含原土夯实","m3",340.46,null,null,"混凝土甲供"]
[3,"管道混凝土包封","1、管道混凝土包封: 浇筑混凝土, 养护等","m3",885.78,null,null,"混凝土甲供"]
[4,"给水管混凝土支墩","1、混凝土浇捣、养护、涂刷隔离剂、清杂物、场内运输等","m3",{"v":112,"d":"112.00"},null,null,"混凝土甲供"]
[5,"模板","1、模板制作、安装、涂脱模剂；模板拆除、修理、整堆等","m2",{"v":4638.8,"d":"4638.80"}]
["四","污水管道安装"]
[1,"玻璃钢夹砂管","1.规格：DN600 \n2.检查、清扫管材,排管、下管、上胶圈、对口、调直等.","m",{"v":201,"d":"201.00"},null,null,"管及配件甲供"]
[2,"玻璃钢夹砂管","1.规格：DN400  \n2.检查、清扫管材,排管、下管、上胶圈、对口、调直等.","m",{"v":3588,"d":"3588.00"},null,null,"管及配件甲供"]
["五","强电预埋管"]
[1,"电力预埋管（6根）","1、6*DN200无碱玻璃钢夹砂管\n2、测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、配管、接管\n3、具体做法参见图纸","m",{"v":2120,"d":"2120.00"},null,null,"管及配件甲供"]
[4,"接地线","1、热镀锌扁钢50*5\n2、挖地沟、接地母线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、回填土夯实、刷漆","m",{"v":2120,"d":"2120.00"},null,null,"扁铁甲供"]
["六","通信预埋管"]
[1,"通信管道（6根）","1、6*Φ110HDPE七孔梅花管\n2、绑扎, 锉管内口, 铺设塑料管, 接续塑料管, 试通等","m",{"v":2140,"d":"2140.00"},null,null,"管及配件甲供"]
["七","给水管"]
[1,"给水管","1、DN300球墨铸铁管，T型柔性接口，K9级\n2、管道、管件安装，水压试验","m",{"v":1727,"d":"1727.00"},null,null,"管及配件甲供"]
[3,"给水管","1、DN150球墨铸铁管，T型柔性接口，K9级\n2、管道、管件安装，水压试验","m",{"v":23,"d":"23.00"},null,null,"管及配件甲供"]
[5,"手动闸阀","1、规格：DN300  Z45X-10\n2、切管、焊接、加垫、阀门安装、水压试验","个",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"甲供闸阀"]
[6,"手动闸阀","1、规格：DN150  Z45X-10\n2、切管、焊接、加垫、阀门安装、水压试验","个",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"甲供闸阀"]
[7,"手动闸阀","1、规格：DN100  Z45X-10\n2、切管、焊接、加垫、阀门安装、水压试验","个",{"v":16,"d":"16.00"},null,null,"甲供闸阀"]
[8,"手动闸阀","1、规格：DN75  Z45X-10\n2、切管、焊接、加垫、阀门安装、水压试验","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"甲供闸阀"]
[9,"蝶阀","1、规格：DN80\n2、切管、焊接、加垫、阀门安装、水压试验","个",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"甲供蝶阀"]
[10,"排气阀","1、规格：DN80\n2、切管、焊接、加垫、阀门安装、水压试验","个",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"甲供排气阀阀"]
[11,"室外消火栓","1、SS100/65-1.0\n2、砌支墩、外观检查、管口除沥青、法兰连接、紧螺栓、消火栓安装\n3、包含支墩等所有施工工序","套",{"v":16,"d":"16.00"},null,null,"甲供消火栓"]
["八","管网井"]
[1,"混凝土井","1、C25混凝土浇筑\n2、装、运、混凝土浇筑、捣固、抹平、养护等\n3、包含预埋铁件、支管","m3",{"v":100,"d":"100.00"},null,null,"甲供混凝土材料"]
[2,"钢筋绑扎","包括钢筋场内运输、调直、折弯、制作、安装等，包含钢筋调直机、切断机等机械费用。","T",{"v":10,"d":"10.00"},null,null,"甲供钢筋材料"]
[3,"井盖、井座安装","清理井口、调制砂浆、安装、井座、井盖","套",{"v":251,"d":"251.00"},null,null,"甲供井盖、井座"]
[4,"砖砌井","1、砂浆调制、运输，运砖、砌砖砌体。2、包含预埋铁件、支管","m3",{"v":1066.2,"d":"1066.20"},null,null,"包工包料"]
[5,"混凝土井座预制、安装","1、混凝土井座支模、绑扎钢筋、浇筑混凝土，运输；\n2、清理井口、调制砂浆、安装","座",{"v":251,"d":"251.00"},null,null,"甲供钢筋、混凝土"]
[6,"混凝土井木模板","含模板、支撑材料费及安装、拆卸、周转。","m3",{"v":500,"d":"500.00"}]
[7,"20mm厚防水水泥砂浆抹面","1、润湿墙面、调制砂浆、抹灰、材料运输、清理场地.","m2",{"v":2940.3,"d":"2940.30"},null,null,"包工包料"]
[null,"合计"]
[null,"1、以上工程量均为暂定量，结算以现场实际发生工程量为准。"]
[null,"2、所有甲供材料根据施工地点就近堆放，如存在特殊情况需转运，未明确场内运输距离的，均按200m以内考虑，除备注甲供材料，其他所有材料由乙方提供。"]
[null,"3、综合单价单价不限于人工费（含人员加班费用）、材料费（甲供材料除外）、材料二次倒运费用、小型机具费用、耗材费用、赶工措施费用、技术服务费（测量放线等）、通讯费、交通费、食宿费、劳保用品费、相关保险费用、企业管理费、利润、税金等，以及相关风险费用。"]
[null,"4、材料损耗按贵州省安装定额2016损耗考核，超过定额损耗的，由乙方承担损失。"]
[null,"5、付款方式为：月度支付月度结算70%，完工验收合格后支付初步结算价的85%，分项工程整体验收后办理结算支付至结算价的95%，余款一年后支付。"]
[null,"6、以上报价按9%的增值税税金报价，签订合同时按实际税点调整合同单价。"]
[]
[null,null,"报 价 单 位（公章）：                                                       "]
[]
[null,null,"法定代表人或委托代理人：                  联系电话；                        "]
[]
[null,null,"日期：        年     月     日"]