{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["工程量清单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":18,"n_cols":8,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[6,0,6,7],[7,0,7,7],[8,0,8,7],[9,0,9,7],[10,0,10,7],[11,0,11,7],[12,0,12,7],[13,0,13,7],[14,0,14,7],[15,3,15,7],[16,3,16,7],[17,3,17,7]]}
["工程量清单"]
["项目名称：贵州省都匀市第四届中国绿化博览会博览园建设项目栏杆专业分包工程"]
["序号","项目名称","项目特征","单位","数量","全费用单价","合价","备注"]
[1,"栏杆样式一","1.100*50*3厚矩形钢管扶手，外涂栗色仿木漆             2.40*5厚钢板，深灰色氟碳漆（一底一面）。                 3.730*160*2厚钢板冲压铁艺，镂空，深灰色氟碳漆（一底一面），预留R50LOGO                                 4.40*10厚钢板，深灰色氟碳漆（一底一面）                 5.15*15*1.5方钢管，深灰色氟碳漆（一底一面）     6、详见图纸及送样","m",254,null,null,"根据图纸施工，包工包料；"]
[2,"栏杆样式二","1、截面100*50*3厚矩形钢管扶手，外涂栗色仿木漆（一底一面）。\n2、截面60*50*5厚矩形钢管立柱间距1500mm,深灰色氟碳漆（一底一面）。\n3、Φ6不锈钢钢丝栏板，不锈钢锁扣固定。\n4、150*100*8镀锌钢板、6Φ8钢筋预埋铁件。\n5、详见图纸及送样","m",{"$f":"2277.8+1800","v":4077.8},null,null,"根据图纸施工，包工包料；"]
[]
["1、钢材选用日钢、莱钢、宝钢、鞍钢或以上同档次品牌钢材，严禁使用废旧料，氟碳漆采用长江、冠军、金马或以上档次品牌。"]
["2、投标人应认真研究图纸，以上全费用单价已包含图纸所有施工内容及工序，需严格按照图纸内容施工，不得索取其他任何费用。"]
["3、投标人应充分踏勘现场，对各区域各节点施工作业条件充分认识，投标报价已充分考虑现场构件运输、吊装等条件，在报价中综合体现，进场施工后招标人不做任何补偿。"]
["4、全费用单价为包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金的包工包料价格，包含钢结构二次深化设计、监理资料及竣工图绘制费用，包括构件制作、装卸、安装、油漆、辅耗材、零星工具、防护措施、水电、各种保险、加班、安全文明施工等费用，以及冬季施工、雨季施工、临时设施、赶工措施、机械进出场以及市容、城管、环保等各项应有全部费用。遵循固定全费用综合包干单价的报价原则。本工程范围内所有风险由投标人踏勘现场后自行评估，充分考虑一切风险后，其相关费用在投标报价中综合考虑报价，施工时招标人不另行补偿相关费用。"]
["5、报价税率按9%考虑报价，提供9%税率的增值税专用发票。"]
["6、报价为综合费用包干制，组价明细分析表仅作为现场发生设计图纸变更或施工方案变更时调价参考依据。"]
["7、栏杆净高（脚踏面到扶手顶面）1100mm，埋设（不可视部分）按现场实际施工。"]
["8、预埋件依据现场实际设置，部分工程不需设置预埋件。"]
["9、栏杆油漆采用喷涂，包括刷防锈漆。"]
[{"$nulls":3},"投标单位（公章）：                               "]
[{"$nulls":3},"授权委托人：                                     "]
[{"$nulls":3},"日    期：        年     月    日"]