{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["一标段","二标段","三标段"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"一标段","index":0,"n_rows":60,"n_cols":8,"rows_kept":60,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[56,0,56,7],[57,0,57,7],[58,0,58,7],[59,0,59,7]]}
["东平县东平湖（水浒古镇至泰安港老湖码头段）生态防护林建设项目绿化劳务工程量清单\n第一标段（K0+000至K2+700）"]
["工程名称：东平县东平湖（水浒古镇至泰安港老湖码头段）生态防护林建设项目绿化劳务施工承包"]
["序号","项目名称","工程内容（D=地径，Φ=胸径，H=高度","单位","数量","全费用单价（元）          苗木种植（包含种植完工并经甲方验收后3个月的施工期养护工作）","合价（元）","备注"]
["一、","乔木类"]
["1","落叶乔木(阔叶）","5＜Φ≤8cm","株",1303]
["2","落叶乔木(阔叶）","8cm＜Φ≤10cm","株",4684]
["3","落叶乔木(阔叶）","10cm＜Φ≤12cm","株",559]
["4","落叶乔木(阔叶）","12cm＜Φ≤15cm","株",856]
["5","落叶乔木(阔叶）","15cm＜Φ≤18cm","株",383]
["6","落叶乔木(阔叶）","18cm＜Φ≤20cm","株",5]
["7","落叶乔木(阔叶）","20cm＜Φ≤22cm","株",116]
["8","落叶乔木(阔叶）","22cm＜Φ≤25cm","株",1]
["9","落叶乔木(阔叶）","25cm＜Φ≤28cm","株",35]
["10","落叶乔木(阔叶）","28cm＜Φ≤30cm","株",58]
["11","落叶乔木(阔叶）","30cm＜Φ≤35cm","株",16]
["12","落叶乔木(阔叶）","35cm＜Φ≤38cm","株",7]
["13","落叶乔木(阔叶）","38cm＜Φ≤40cm","株",3]
["14","落叶乔木(阔叶）","40cm＜Φ≤45cm","株",3]
["15","常绿乔木(阔叶）","8cm＜Φ≤10cm","株",14]
["16","常绿乔木(阔叶）","10cm＜Φ≤12cm","株",4]
["17","常绿乔木(阔叶）","12cm＜Φ≤15cm","株",1]
["18","常绿乔木(阔叶）","15cm＜Φ≤18cm","株",3]
["19","常绿乔木(阔叶）","18cm＜Φ≤20cm","株",7]
["20","常绿乔木(阔叶）","20cm＜Φ≤22cm","株",4]
["21","常绿乔木(阔叶）","22cm＜Φ≤25cm","株",2]
["22","常绿乔木(针叶）","150cm＜H≤300cm","株",929]
["23","常绿乔木(针叶）","300cm＜H≤400cm","株",445]
["24","常绿乔木(针叶）","400cm＜H≤500cm","株",90]
["25","常绿乔木(针叶）","500cm＜H≤600cm","株",36]
["26","常绿乔木(针叶）","600cm＜H≤800cm","株",22]
["22","丛生乔木","5杆以上，每杆不小于8cm ，H:500-700","株",18]
["23","丛生乔木","5分枝以上，每杆不小于10cm , H:600-800","株",26]
["24","丛生乔木","3杆以上，每杆不小于12cm H:600-850","株",6]
["25","丛生乔木","3杆以上，每杆不小于15cm H:700-900","株",32]
["二、","大花灌木及竹类"]
[1,"独杆花灌木","5≤D≤7cm","株",2086]
[2,"独杆花灌木","8cm≤D≤10cm","株",893]
[3,"独杆花灌木","10cm＜D≤12cm","株",1]
[4,"独杆花灌木","12cm＜D≤15cm","株",129]
[5,"独杆花灌木","15cm＜D≤18cm","株",124]
[6,"独杆花灌木","18cm＜D≤20cm","株",40]
[7,"丛生花灌木","150cm＜H≤200cm","株",154]
[8,"丛生花灌木","200cm＜H≤350cm","株",13]
[9,"丛生花灌木","350cm＜H≤450cm","株",1]
[10,"竹子","Φ2-3cm，H:300-400cm","株丛",2178]
["三、","地被类"]
[1,"小灌木色块及绿篱（片植、块植）","H:30-60cm,满种不漏土","m2",20387]
[2,"小灌木色块及绿篱（片植、块植）","H:70-80cm,满种不漏土","m2",2887]
[3,"宿根花卉、草花","密度、规格综合，满种不漏土","m2",79100]
[4,"草坪","草卷铺设","m2",3540]
[5,"籽播","花籽、草籽播种","m2",142028]
["四、","水生植物类"]
[1,"水生植物","密度、规格综合考虑，密植","m2",30439]
["五、","整地"]
[1,"整理绿化用地","30cm以内整理绿化用地及绿地起坡造型整理","m2",278390]
[null,"合计："]
["1.全费用综合单价：包含但不限于人工费（含人员加班费用）、甲供材下料、清点苗木、卸车、验收、保管、栽植、浇水、支撑、修剪、伤口处理、缠草绳、垃圾清运、材料二次倒运费用（平均按200m以内考虑）、机械费及小型机具费用、赶工措施费用、技术服务费（测量等）、通讯费、交通费、食宿费、劳保用品费、相关保险费用、企业管理费、利润、措施费、规费、税金及政策性文件规定费用等所有费用。"]
["2.绿化种植部分全费用综合单价由绿化种植费用及施工期养护费用组成。（施工期养护：自分包工程开工至发包人竣工验收合格期间的养护。其中甲方验收合格之日至发包人验收合格之日的施工期养护不超过3个月，超过3个月以外的部分，按新增加的工程项目计养护费）"]
["3.本项目绿化栽植施工及施工期养护期间，苗木、支撑杆、化肥、农药、草绳、遮阳网、防寒等材料由甲方提供；其余劳务及机械、小辅材由乙方供应，施工所需水电费由甲方提供，生活用水电费由分包方自行承担。"]
["4.苗木成活率要求：胸径≥20cm乔木考核成活率要求98%，胸径＜20cm乔木考核成活率要求95%，灌木、地被、草坪考核成活率要求95%，水生考核成活率100%，验收合格后（按苗木相同品种及相同规格考核成活率），超额死亡苗木按采购价扣罚，死亡苗木种植、养护不计入结算。"]

{"sheet":"二标段","index":1,"n_rows":60,"n_cols":8,"rows_kept":60,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[56,0,56,7],[57,0,57,7],[58,0,58,7],[59,0,59,7]]}
["东平县东平湖（水浒古镇至泰安港老湖码头段）生态防护林建设项目绿化劳务工程量清单\n第二标段（K2+700至K6+200）"]
["工程名称：东平县东平湖（水浒古镇至泰安港老湖码头段）生态防护林建设项目绿化劳务施工承包"]
["序号","项目名称","工程内容（D=地径，Φ=胸径，H=高度","单位","数量","全费用单价（元）          苗木种植（包含种植完工并经甲方验收后3个月的施工期养护工作）","合价（元）","备注"]
["一、","乔木类"]
["1","落叶乔木(阔叶）","5＜Φ≤8cm","株",1117]
["2","落叶乔木(阔叶）","8cm＜Φ≤10cm","株",4050]
["3","落叶乔木(阔叶）","10cm＜Φ≤12cm","株",479]
["4","落叶乔木(阔叶）","12cm＜Φ≤15cm","株",733]
["5","落叶乔木(阔叶）","15cm＜Φ≤18cm","株",328]
["6","落叶乔木(阔叶）","18cm＜Φ≤20cm","株",4]
["7","落叶乔木(阔叶）","20cm＜Φ≤22cm","株",99]
["8","落叶乔木(阔叶）","22cm＜Φ≤25cm","株",1]
["9","落叶乔木(阔叶）","25cm＜Φ≤28cm","株",30]
["10","落叶乔木(阔叶）","28cm＜Φ≤30cm","株",49]
["11","落叶乔木(阔叶）","30cm＜Φ≤35cm","株",13]
["12","落叶乔木(阔叶）","35cm＜Φ≤38cm","株",6]
["13","落叶乔木(阔叶）","38cm＜Φ≤40cm","株",2]
["14","落叶乔木(阔叶）","40cm＜Φ≤45cm","株",2]
["15","常绿乔木(阔叶）","8cm＜Φ≤10cm","株",12]
["16","常绿乔木(阔叶）","10cm＜Φ≤12cm","株",3]
["17","常绿乔木(阔叶）","12cm＜Φ≤15cm","株",1]
["18","常绿乔木(阔叶）","15cm＜Φ≤18cm","株",3]
["19","常绿乔木(阔叶）","18cm＜Φ≤20cm","株",6]
["20","常绿乔木(阔叶）","20cm＜Φ≤22cm","株",3]
["21","常绿乔木(阔叶）","22cm＜Φ≤25cm","株",2]
["22","常绿乔木(针叶）","150cm＜H≤300cm","株",796]
["23","常绿乔木(针叶）","300cm＜H≤400cm","株",381]
["24","常绿乔木(针叶）","400cm＜H≤500cm","株",77]
["25","常绿乔木(针叶）","500cm＜H≤600cm","株",30]
["26","常绿乔木(针叶）","600cm＜H≤800cm","株",19]
["22","丛生乔木","5杆以上，每杆不小于8cm ，H:500-700","株",15]
["23","丛生乔木","5分枝以上，每杆不小于10cm , H:600-800","株",22]
["24","丛生乔木","3杆以上，每杆不小于12cm H:600-850","株",5]
["25","丛生乔木","3杆以上，每杆不小于15cm H:700-900","株",27]
["二、","大花灌木及竹类"]
[1,"独杆花灌木","5≤D≤7cm","株",1788]
[2,"独杆花灌木","8cm≤D≤10cm","株",766]
[3,"独杆花灌木","10cm＜D≤12cm","株",1]
[4,"独杆花灌木","12cm＜D≤15cm","株",111]
[5,"独杆花灌木","15cm＜D≤18cm","株",106]
[6,"独杆花灌木","18cm＜D≤20cm","株",35]
[7,"丛生花灌木","150cm＜H≤200cm","株",132]
[8,"丛生花灌木","200cm＜H≤350cm","株",10]
[9,"丛生花灌木","350cm＜H≤450cm","株",1]
[10,"竹子","Φ2-3cm，H:300-400cm","株丛",1867]
["三、","地被类"]
[1,"小灌木色块及绿篱（片植、块植）","H:30-60cm,满种不漏土","m2",17475]
[2,"小灌木色块及绿篱（片植、块植）","H:70-80cm,满种不漏土","m2",2475]
[3,"宿根花卉、草花","密度、规格综合，满种不漏土","m2",67800]
[4,"草坪","草卷铺设","m2",3034]
[5,"籽播","花籽、草籽播种","m2",121738]
["四、","水生植物类"]
[1,"水生植物","密度、规格综合考虑，密植","m2",26091]
["五、","整地"]
[1,"整理绿化用地","30cm以内整理绿化用地及绿地起坡造型整理","m2",238620]
[null,"合计："]
["1.全费用综合单价：包含但不限于人工费（含人员加班费用）、甲供材下料、清点苗木、卸车、验收、保管、栽植、浇水、支撑、修剪、伤口处理、缠草绳、垃圾清运、材料二次倒运费用（平均按200m以内考虑）、机械费及小型机具费用、赶工措施费用、技术服务费（测量等）、通讯费、交通费、食宿费、劳保用品费、相关保险费用、企业管理费、利润、措施费、规费、税金及政策性文件规定费用等所有费用。"]
["2.绿化种植部分全费用综合单价由绿化种植费用及施工期养护费用组成。（施工期养护：自分包工程开工至发包人竣工验收合格期间的养护。其中甲方验收合格之日至发包人验收合格之日的施工期养护不超过3个月，超过3个月以外的部分，按新增加的工程项目计养护费）"]
["3.本项目绿化栽植施工及施工期养护期间，苗木、支撑杆、化肥、农药、草绳、遮阳网、防寒等材料由甲方提供；其余劳务及机械、小辅材由乙方供应，施工所需水电费由甲方提供，生活用水电费由分包方自行承担。"]
["4.苗木成活率要求：胸径≥20cm乔木考核成活率要求98%，胸径＜20cm乔木考核成活率要求95%，灌木、地被、草坪考核成活率要求95%，水生考核成活率100%，验收合格后（按苗木相同品种及相同规格考核成活率），超额死亡苗木按采购价扣罚，死亡苗木种植、养护不计入结算。"]

{"sheet":"三标段","index":2,"n_rows":60,"n_cols":8,"rows_kept":60,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[56,0,56,7],[57,0,57,7],[58,0,58,7],[59,0,59,7]]}
["东平县东平湖（水浒古镇至泰安港老湖码头段）生态防护林建设项目绿化劳务工程量清单\n第三标段（K6+200至K9+000）"]
["工程名称：东平县东平湖（水浒古镇至泰安港老湖码头段）生态防护林建设项目绿化劳务施工承包"]
["序号","项目名称","工程内容（D=地径，Φ=胸径，H=高度","单位","数量","全费用单价（元）          苗木种植（包含种植完工并经甲方验收后3个月的施工期养护工作）","合价（元）","备注"]
["一、","乔木类"]
["1","落叶乔木(阔叶）","5＜Φ≤8cm","株",1190]
["2","落叶乔木(阔叶）","8cm＜Φ≤10cm","株",4283]
["3","落叶乔木(阔叶）","10cm＜Φ≤12cm","株",511]
["4","落叶乔木(阔叶）","12cm＜Φ≤15cm","株",782]
["5","落叶乔木(阔叶）","15cm＜Φ≤18cm","株",350]
["6","落叶乔木(阔叶）","18cm＜Φ≤20cm","株",4]
["7","落叶乔木(阔叶）","20cm＜Φ≤22cm","株",106]
["8","落叶乔木(阔叶）","22cm＜Φ≤25cm","株",1]
["9","落叶乔木(阔叶）","25cm＜Φ≤28cm","株",32]
["10","落叶乔木(阔叶）","28cm＜Φ≤30cm","株",53]
["11","落叶乔木(阔叶）","30cm＜Φ≤35cm","株",15]
["12","落叶乔木(阔叶）","35cm＜Φ≤38cm","株",6]
["13","落叶乔木(阔叶）","38cm＜Φ≤40cm","株",3]
["14","落叶乔木(阔叶）","40cm＜Φ≤45cm","株",3]
["15","常绿乔木(阔叶）","8cm＜Φ≤10cm","株",13]
["16","常绿乔木(阔叶）","10cm＜Φ≤12cm","株",3]
["17","常绿乔木(阔叶）","12cm＜Φ≤15cm","株",1]
["18","常绿乔木(阔叶）","15cm＜Φ≤18cm","株",3]
["19","常绿乔木(阔叶）","18cm＜Φ≤20cm","株",6]
["20","常绿乔木(阔叶）","20cm＜Φ≤22cm","株",3]
["21","常绿乔木(阔叶）","22cm＜Φ≤25cm","株",2]
["22","常绿乔木(针叶）","150cm＜H≤300cm","株",849]
["23","常绿乔木(针叶）","300cm＜H≤400cm","株",406]
["24","常绿乔木(针叶）","400cm＜H≤500cm","株",83]
["25","常绿乔木(针叶）","500cm＜H≤600cm","株",33]
["26","常绿乔木(针叶）","600cm＜H≤800cm","株",20]
["22","丛生乔木","5杆以上，每杆不小于8cm ，H:500-700","株",16]
["23","丛生乔木","5分枝以上，每杆不小于10cm , H:600-800","株",24]
["24","丛生乔木","3杆以上，每杆不小于12cm H:600-850","株",6]
["25","丛生乔木","3杆以上，每杆不小于15cm H:700-900","株",29]
["二、","大花灌木及竹类"]
[1,"独杆花灌木","5≤D≤7cm","株",1907]
[2,"独杆花灌木","8cm≤D≤10cm","株",817]
[3,"独杆花灌木","10cm＜D≤12cm","株",1]
[4,"独杆花灌木","12cm＜D≤15cm","株",118]
[5,"独杆花灌木","15cm＜D≤18cm","株",114]
[6,"独杆花灌木","18cm＜D≤20cm","株",37]
[7,"丛生花灌木","150cm＜H≤200cm","株",140]
[8,"丛生花灌木","200cm＜H≤350cm","株",12]
[9,"丛生花灌木","350cm＜H≤450cm","株",1]
[10,"竹子","Φ2-3cm，H:300-400cm","株丛",1192]
["三、","地被类"]
[1,"小灌木色块及绿篱（片植、块植）","H:30-60cm,满种不漏土","m2",18640]
[2,"小灌木色块及绿篱（片植、块植）","H:70-80cm,满种不漏土","m2",2640]
[3,"宿根花卉、草花","密度、规格综合，满种不漏土","m2",72320]
[4,"草坪","草卷铺设","m2",3237]
[5,"籽播","花籽、草籽播种","m2",129855]
["四、","水生植物类"]
[1,"水生植物","密度、规格综合考虑，密植","m2",27830]
["五、","整地"]
[1,"整理绿化用地","30cm以内整理绿化用地及绿地起坡造型整理","m2",254528]
[null,"合计："]
["1.全费用综合单价：包含但不限于人工费（含人员加班费用）、甲供材下料、清点苗木、卸车、验收、保管、栽植、浇水、支撑、修剪、伤口处理、缠草绳、垃圾清运、材料二次倒运费用（平均按200m以内考虑）、机械费及小型机具费用、赶工措施费用、技术服务费（测量等）、通讯费、交通费、食宿费、劳保用品费、相关保险费用、企业管理费、利润、措施费、规费、税金及政策性文件规定费用等所有费用。"]
["2.绿化种植部分全费用综合单价由绿化种植费用及施工期养护费用组成。（施工期养护：自分包工程开工至发包人竣工验收合格期间的养护。其中甲方验收合格之日至发包人验收合格之日的施工期养护不超过3个月，超过3个月以外的部分，按新增加的工程项目计养护费）"]
["3.本项目绿化栽植施工及施工期养护期间，苗木、支撑杆、化肥、农药、草绳、遮阳网、防寒等材料由甲方提供；其余劳务及机械、小辅材由乙方供应，施工所需水电费由甲方提供，生活用水电费由分包方自行承担。"]
["4.苗木成活率要求：胸径≥20cm乔木考核成活率要求98%，胸径＜20cm乔木考核成活率要求95%，灌木、地被、草坪考核成活率要求95%，水生考核成活率100%，验收合格后（按苗木相同品种及相同规格考核成活率），超额死亡苗木按采购价扣罚，死亡苗木种植、养护不计入结算。"]