{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["工程量清单"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":113,"n_cols":8,"rows_kept":113,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[4,1,4,5],[5,1,5,5],[9,1,9,5],[14,1,14,5],[25,1,25,5],[43,1,43,5],[51,1,51,5],[55,1,55,5],[67,1,67,5],[68,1,68,5],[72,1,72,5],[87,1,87,5],[104,1,104,7],[105,1,105,7],[106,1,106,7],[107,1,107,7],[108,2,108,4],[110,2,110,4],[112,2,112,4]]}
["工程量清单"]
["工程名称：贵州省都匀市第四届中国绿化博览会博览园建设项目绿匀苑、香港展园和驿站园建、土建劳务施工承包"]
["序号","项目名称","工程内容","单位","数量","全费用单价（元）","合价（元）","备注"]
[]
["一","绿匀苑"]
["（一）","土石方"]
[1,"人工平整场地","30CM内人工挖填、平整、夯实等。","m2",{"v":1200,"d":"1200.00"}]
[2,"人工挖基槽、基坑","人工开挖填、修整沟槽底、边坡夯实等。","m3",{"v":60,"d":"60.00"}]
[3,"基础人工回填土石方","1、包含沟槽、基坑装土石、推土石、卸压实，密实度达到设计要求，通过检测，按压实方计量。\n 2.运距：500m内","m3",{"v":480,"d":"480.00"}]
["（二）","园路、广场"]
[1,"碎石垫层","1、厚度20cm以内碎石垫层摊铺          2、含原场地清理、平整、找平、洒水、夯实等。                               3、碎石80m以内场内运输、分层铺设、找平压实等。                             4、完成面标高误差2cm以内。","m3",{"v":240,"d":"240.00"},null,null,"碎石甲供"]
[2,"基础商品混凝土垫层（15cm内）","1、厚度15cm以内非泵送商品混凝土；      \n2、混凝土场内运输、振捣、浇筑等；        \n3、包含混凝土震动器、混凝土振捣收光找平养护。                       ","m3",{"v":240,"d":"240.00"},null,null,"混凝土甲供，该单价为非泵送价，若后期泵送，单价统一调整为40元/m3\n"]
[3,"基础自拌砼混凝土垫层（15cm内）","厚度15cm以内混凝土自行搅拌、浇筑、振捣、找平等。                       ","m3",{"v":37,"d":"37.00"},null,null,"水泥、沙、石子甲供"]
[4,"混凝土垫层、基础模板","1、模板、支撑材料费及安装、拆卸、周转；\n2、按接触面积计算。","m2",{"v":120,"d":"120.00"},null,null,"包工包料"]
["（三）","泳池结构"]
[1,"大石渣垫层找平","1、泳池基础厚度30cm以内大石渣垫层摊铺；                                2、含原场地清理、平整、找平、洒水、夯实等；                    \n3、石渣场内运输、找平压实等；              \n4、完成面标高误差2cm以内。","m3",{"v":120,"d":"120.00"},null,null,"石渣甲供"]
[2,"碎石垫层（20cm内）","1、泳池基础厚度20cm以内碎石垫层摊铺；                                     2、含原场地清理、平整、找平、洒水、夯实等；                    \n3、碎石场内运输、找平压实等；              \n4、完成面标高误差2cm以内。","m3",{"v":180,"d":"180.00"},null,null,"碎石甲供"]
[3,"基础商品混凝土垫层（15cm内）","1、泳池基础厚度15cm以内非泵送商品混凝土；      \n2、混凝土场内运输、振捣、浇筑等；        \n3、包含混凝土震动器、混凝土振捣收光找平养护。                       ","m3",{"v":80,"d":"80.00"},null,null,"混凝土甲供，该单价为非泵送价，若后期泵送，单价统一调整为40元/m3"]
[4,"泳池砖模板（弧形）","水泥砂浆砌砖","m3",{"v":66,"d":"66.00"},null,null,"材料甲供"]
[5,"泳池木模板（弧形）","1、模板、支撑材料费及安装、拆卸、周转；\n2、按接触面积计算。","m2",{"v":300,"d":"300.00"},null,null,"包工包料"]
[6,"泳池结构钢筋制作、绑扎（弧形）","1、包括钢筋场内运输、调直、折弯、制作、安装等，                                  2、包含钢筋调直机、切断机等机械费用       3、包含扎丝等零星辅材","t",{"v":12,"d":"12.00"},null,null,"钢筋甲供"]
[7,"泳池混凝土浇筑（20cm厚）","1、厚度20cm以内泵送商品混凝土；      \n2、混凝土场内运输、振捣、浇筑等；        \n3、包含混凝土震动器、混凝土振捣收光找平养护。                       ","m3",{"v":194,"d":"194.00"},null,null,"混凝土甲供"]
[8,"泳池JS防水层2遍","调制JS、材料运输、粉刷、清理场地.","m2",{"v":500,"d":"500.00"},null,null,"防水材料甲供"]
[9,"泳池找平层","1、场地清理，基层扫浆，                          2、调制砂浆、找平、材料运输、清理场地.                                              3、找平厚度4CM以内,要求达到铺贴马赛克标准","m2",{"v":400,"d":"400.00"},null,null,"水泥、黄沙甲供"]
[10,"泳池抹灰（弧形）","调制砂浆、抹灰、材料运输、基层清理.","m2",{"v":500,"d":"500.00"},null,null,"水泥、黄沙甲供"]
["（四）","饰面层（民宿、泳池周边）"]
[1,"600*250*120芝麻灰花岗岩收边","放线、清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆、锯板磨边、铺贴块料、扫缝、清理净面.","m",{"v":133,"d":"133.00"},null,null,"花岗岩、水泥、黄沙、碎石甲供"]
[2,"透水砖200*100*60     ","清理基层,砂浆拌合运输,面层材料倒运铺贴","m2",{"v":968,"d":"968.00"},null,null,"花岗岩、水泥、黄沙、碎石甲供"]
[3,"250*190*70厚灰色井字型植草砖  ","清理基层,砂浆拌合运输,面层材料倒运铺贴","m2",{"v":605,"d":"605.00"},null,null,"花岗岩、水泥、黄沙、碎石甲供"]
[4,"350*150*50厚芝麻黑烧面花岗岩收边","清理基层,砂浆拌合运输,面层材料倒运铺贴","m2",{"v":18,"d":"18.00"},null,null,"花岗岩、水泥、黄沙、碎石甲供"]
[5,"600*600*50厚芝麻灰火烧面花岗岩","清理基层,砂浆拌合运输,面层材料倒运铺贴","m2",{"v":280,"d":"280.00"},null,null,"花岗岩、水泥、黄沙、碎石甲供"]
[6,"600*300*50厚芝麻灰火烧面花岗岩收边","清理基层,砂浆拌合运输,面层材料倒运铺贴","m2",{"v":16,"d":"16.00"},null,null,"花岗岩、水泥、黄沙、碎石甲供"]
[7,"400*200*30厚青灰色火山岩板材","清理基层,砂浆拌合运输,面层材料倒运铺贴","m2",{"v":180,"d":"180.00"},null,null,"花岗岩、水泥、黄沙、碎石甲供"]
[8,"30黄木纹文化石冰裂纹碎拼（成品、勾缝）","清理基层,砂浆拌合运输,面层材料倒运铺贴、勾缝","m2",{"v":242,"d":"242.00"},null,null,"花岗岩、水泥、黄沙、碎石甲供"]
[9,"400*400*50厚森林绿泳池压顶","清理基层,砂浆拌合运输,面层材料倒运铺贴","m2",{"v":66,"d":"66.00"},null,null,"花岗岩、水泥、黄沙、碎石甲供"]
[10,"150*150*30厚芝麻灰火烧面","清理基层,砂浆拌合运输,面层材料倒运铺贴","m2",{"v":97,"d":"97.00"},null,null,"花岗岩、水泥、黄沙、碎石甲供"]
[11,"150*150*100厚芝麻灰火烧面","清理基层,砂浆拌合运输,面层材料倒运铺贴","m2",{"v":97,"d":"97.00"},null,null,"花岗岩、水泥、黄沙、碎石甲供"]
[12,"600*450*50台阶面板","放线、清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆、锯板磨边、铺贴块料、扫缝、清理净面.","m2",{"v":67,"d":"67.00"},null,null,"花岗岩、水泥、黄沙、碎石甲供"]
[13,"600*100*30台阶立面 ","放线、清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆、锯板磨边、铺贴块料、扫缝、清理净面.","m2",{"v":18,"d":"18.00"},null,null,"花岗岩、水泥、黄沙、碎石甲供"]
[14,"100厚青石板自然面汀步石","清理基层,砂浆拌合运输,面层材料倒运铺贴","m2",{"v":175,"d":"175.00"},null,null,"青石板、砂甲供"]
[15,"挡墙压顶：600*500*50厚芝麻白花岗岩","放线、清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆、锯板磨边、铺贴块料、扫缝、清理净面.","m2",{"v":242,"d":"242.00"},null,null,"花岗岩、水泥、黄沙、碎石甲供"]
[16,"8厚陶瓷马赛克、颗粒规格100*100，整贴300*300","放线、清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆、锯板磨边、铺贴块料、扫缝、清理净面.","m2",{"v":73,"d":"73.00"},null,null,"水泥、黄沙、陶瓷马赛克甲供"]
[17,"8厚陶瓷马赛克、颗粒规格25*25，整贴300*300                     ","放线、清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆、锯板磨边、铺贴块料、扫缝、清理净面.","m2",{"v":400,"d":"400.00"},null,null,"水泥、黄沙、陶瓷马赛克甲供"]
["（四）","砖砌墙体、小型砖砌体、小型结构体"]
[1,"基础结构、砌体碎石垫层","1、厚度20cm以内碎石垫层摊铺          2、含原场地清理、平整、找平、洒水、夯实等。                               3、碎石80m以内场内运输、分层铺设、找平压实等。                            4、完成面标高误差2cm以内。","m3",{"v":60,"d":"60.00"},null,null,"碎石甲供"]
[2,"结基础构、砌体商品混凝土垫层","1、厚度15cm以内非泵送商品混凝土                   2、泵送或非泵混凝土50m以内场内运输、振捣、浇筑等，                              3、包含混凝土震动器、混凝土振捣收光找平养护，                              4、含模板、支撑材料费及安装、拆卸、周转。                       ","m3",{"v":60,"d":"60.00"},null,null,"砼甲供"]
[3,"标准砖砌小型砌体、排水沟、弧形墙","砂浆调制、运输，运砖、砌小型砌体、排水沟、弧形墙等","m3",{"v":60,"d":"60.00"},null,null,"砖、水泥、黄砂甲供"]
[4,"商品混凝土小型结构（基础、梁、柱、板等）","1、非泵送商品混凝土50m以内场内运输、振捣、浇筑等，                         2、包含混凝土震动器、混凝土振捣收光找平养护","m3",{"v":242,"d":"242.00"},null,null,"砼甲供"]
[5,"自拌混凝土小型结构（基础、梁、柱、板等）","混凝土自行搅拌、运输、振捣、浇筑等，包含混凝土震动器、混凝土振捣收光找平养护","m3",{"v":36,"d":"36.00"},null,null,"碎石、水泥、黄砂甲供"]
[6,"小型结构木模板（基础、梁、柱、板等）","含模板、支撑材料费及安装、拆卸、周转。                       ","㎡",{"v":786,"d":"786.00"},null,null,"包工包料"]
[7,"小型结构体钢筋制作、安装（基础、梁、柱、板等）","1、包括钢筋场内运输、调直、折弯、制作、安装等，                                  2、包含钢筋调直机、切断机等机械费用       3、包含扎丝等零星辅材","t",{"v":24,"d":"24.00"},null,null,"钢筋甲供"]
["（五）","挡墙"]
[1,"墙面水泥砂浆刮糙","基层清理，调运砂浆，墙面水泥砂浆找平刮糙","m2",{"v":484,"d":"484.00"},null,null,"材料甲供"]
[2,"砌筑毛石挡墙，皮面做缝","砂浆调制、运输，毛石50m以内场内二次倒运，砌毛石墙身，、排水管安装，面墙做皮带缝等","m3",{"v":242,"d":"242.00"},null,null,"毛石、水泥、黄砂、混凝土甲供"]
[3,"砌筑毛石挡墙，清水不做缝","砂浆调制、运输，毛石20m以内场内二次倒运，砌毛石墙身，排水管安装。","m3",{"v":484,"d":"484.00"},null,null,"毛石、水泥、黄砂、混凝土甲供"]
["二、","景观建筑内外装（码头、荷风榭）"]
[1,"墙面粉刷","清理基层,涂刷界面剂、调制防水剂砂浆、找平、粉刷、挂网","m2",{"v":726,"d":"726.00"},null,null,"材料甲供"]
[2,"墙面文化石（湿贴）","基层清理、调运砂浆,水泥砂浆打底糙,粘贴面层、勾缝等","m2",{"v":242,"d":"242.00"},null,null,"材料甲供"]
[3,"外墙真石漆","清理基层,批腻子二遍，外墙真石漆二遍","m2",{"v":363,"d":"363.00"},null,null,"包工包料"]
[4,"内墙面乳胶漆","清理基层,刮大白、901胶白水泥满批腻子两遍，刷乳胶漆两遍","m2",{"v":726,"d":"726.00"},null,null,"材料甲供"]
[5,"瓷砖墙面粘贴","基层清理、调运砂浆,水泥砂浆打底糙,粘贴面层,砂浆闭缝,表面清理等","m2",{"v":484,"d":"484.00"},null,null,"材料甲供"]
[6,"瓷砖楼地面","调制砂浆、瓷砖铺装、防护","m2",{"v":240,"d":"240.00"},null,null,"材料甲供"]
[7,"小青砖饰面（墙面）","调制砂浆、铺装、勾缝防护","m2",{"v":160,"d":"160.00"},null,null,"材料甲供"]
[8,"石材楼地面","调制砂浆、石材铺装、防护","m2",{"v":240,"d":"240.00"},null,null,"材料甲供"]
[9,"石材台阶","调制砂浆，石材铺装、防护","m2",{"v":60,"d":"60.00"},null,null,"材料甲供"]
[10,"安装（安室内实际面积计算）","1、包含布管、穿线、灯具安装照明灯具、开关面板安装，给水管道、洁具、水龙头、脚踏阀、红外感应器、（不含排水）2、弱电接触点布管、穿线、安装","m2",{"v":600,"d":"600.00"},null,null,"材料甲供"]
[11,"屋面瓦（小瓦）","调制砂浆、铺瓦,修界瓦边,安脊瓦、檐口梢头坐灰,固定,清扫瓦面.","m2",{"v":363,"d":"363.00"},null,null,"材料甲供"]
["三","驿站"]
["（一）","土石方"]
[1,"人工平整场地","30CM内人工挖填、平整、夯实等。","m2",{"v":600,"d":"600.00"}]
[2,"人工挖基槽、基坑","人工开挖填、修整沟槽底、边坡夯实等。","m3",{"v":60,"d":"60.00"}]
[4,"人工回填土石方","1、包含沟槽、基坑装土石、推土石、卸压实，密实度达到设计要求，通过检测，按压实方计量。\n 2.运距：500m内","m3",{"v":242,"d":"242.00"}]
["（二）","园路、广场基层"]
[1,"碎石垫层（15cm内）","1、厚度15cm以内商品混凝土；      \n2、混凝土场内运输、振捣、浇筑等；        \n3、包含混凝土震动器、混凝土振捣收光找平养护。                       ","m3",{"v":121,"d":"121.00"},null,null,"混凝土甲供"]
[2,"基础商品混凝土垫层（15cm内）","1、厚度15cm以内非泵送商品混凝土；      \n2、混凝土场内运输、振捣、浇筑等；        \n3、包含混凝土震动器、混凝土振捣收光找平养护。                       ","m3",{"v":240,"d":"240.00"},null,null,"混凝土甲供，该单价为非泵送价，若后期泵送，单价统一调整为40元/m3"]
[3,"混凝土垫层、基础模板","1、模板、支撑材料费及安装、拆卸、周转；\n2、按接触面积计算。","m2",{"v":120,"d":"120.00"},null,null,"包工包料"]
[4,"钢筋制作、安装","1、包括钢筋场内运输、调直、折弯、制作、安装等，                                  2、包含钢筋调直机、切断机等机械费用       3、包含扎丝等零星辅材","t",{"v":12,"d":"12.00"},null,null,"钢筋甲供"]
["（三）","饰面层"]
[1,"50厚青石板收边","放线、清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆、锯板磨边、铺贴块料、作缝、清理净面.","m2",{"v":96,"d":"96.00"},null,null,"花岗岩、水泥、黄沙、碎石甲供"]
[2,"卵石沟盖板干铺","清理基层、搬运、散置","m3",{"v":20,"d":"20.00"},null,null,"材料甲供"]
["（四）","砖砌墙体、小型砖砌体、小型结构体"]
[1,"结构、砌体碎石垫层","1、厚度20cm以内碎石垫层摊铺          2、含原场地清理、平整、找平、洒水、夯实等。                                3、碎石150mm以内场内运输、分层铺设、找平压实等。                                4、完成面标高误差2cm以内。","m3",{"v":12,"d":"12.00"},null,null,"碎石甲供"]
[2,"结构、砌体商品混凝土垫层","1、厚度15cm以内非泵送商品混凝土，50m以内场内运输、振捣、浇筑等，                           2、包含混凝土震动器、混凝土振捣收光找平养护，                                3、含模板、支撑材料费及安装、拆卸、周转。                       ","m3",{"v":24,"d":"24.00"},null,null,"砼甲供"]
[4,"标准砖砌小型砌体、排水沟、坐凳墙（弧形）","砂浆调制、运输，运砖、砌小型砌体、排水沟、弧形墙等","m3",{"v":30,"d":"30.00"},null,null,"砖、水泥、黄砂甲供"]
[5,"商品混凝土小型结构（基础、梁、柱、板等）","1、非泵混凝土50m以内场内运输、振捣、浇筑等，                              2、包含混凝土震动器、混凝土振捣收光找平养护","m3",{"v":60,"d":"60.00"},null,null,"砼甲供"]
[7,"小型结构木模板（基础、梁、柱、板等）","含模板、支撑材料费及安装、拆卸、周转。                       ","㎡",{"v":240,"d":"240.00"},null,null,"包工包料"]
[8,"小型结构体钢筋制作、安装（基础、梁、柱、板等）","1、包括钢筋场内运输、调直、折弯、制作、安装等，                                  2、包含钢筋调直机、切断机等机械费用       3、包含扎丝等零星辅材","t",{"v":12,"d":"12.00"},null,null,"包工包料"]
["（五）","钢筋砼驿站"]
[1,"碎石垫层","1、厚度20cm以内碎石垫层摊铺          2、含原场地清理、平整、找平、洒水、夯实等。                                  3、碎石80m以内场内运输、分层铺设、找平压实等。                             4、完成面标高误差2cm以内。","m3",{"v":18,"d":"18.00"},null,null,"碎石甲供"]
[2,"结构、砌体商品混凝土垫层","1、厚度15cm以内非泵送商品混凝土                 2、泵送或非泵混凝土50m以内场内运输、振捣、浇筑等，                          3、包含混凝土震动器、混凝土振捣收光找平养护，                ","m3",{"v":24,"d":"24.00"},null,null,"砼甲供"]
[3,"混凝土垫层、基础模板","1、模板、支撑材料费及安装、拆卸、周转；\n2、按接触面积计算。","m2",{"v":50,"d":"50.00"},null,null,"包工包料"]
[4,"商品混凝土基础结构（基础、梁、柱等）","1、非泵混凝土50m以内场内运输、振捣、浇筑等，                                 2、包含混凝土震动器、混凝土振捣收光找平养护","m3",{"v":60,"d":"60.00"},null,null,"混凝土甲供，该单价为非泵送价，若后期泵送，单价统一调整为40元/m3"]
[5,"商品混凝土上部结构（梁、柱、屋面板等）","1、泵送或非泵混凝土50m以内场内运输、振捣、浇筑等，                       2、包含混凝土震动器、混凝土振捣收光找平养护","m3",{"v":120,"d":"120.00"},null,null,"混凝土甲供，该单价为非泵送价，若后期泵送，单价统一调整为40元/m3"]
[5,"结构木模板（基础、梁、柱、板等）","含模板、支撑材料费及安装、拆卸、周转。                       ","㎡",{"v":480,"d":"480.00"},null,null,"包工包料"]
[6,"二结构砖砌填充墙","含植构造筋、砌体","m3",{"v":72,"d":"72.00"},null,null,"材料甲供"]
[7,"小型结构体钢筋制作、安装（基础、梁、柱、板等）","1、包括钢筋场内运输、调直、折弯、制作、安装等，                                  2、包含钢筋调直机、切断机等机械费用       3、包含扎丝等零星辅材","t",{"v":26,"d":"26.00"},null,null,"钢筋甲供"]
[8,"脚手架","含外脚手架和满堂脚手架，钢管、扣件的租赁、搭设、拆除、转场等","m2",{"v":360,"d":"360.00"},null,null,"包工包料"]
[10,"屋面找平层（20-40厚）","清理基层,涂刷界面剂、调制防水剂砂浆、找平、粉刷","m2",{"v":240,"d":"240.00"},null,null,"材料甲供"]
[11,"屋面保护层（20-40厚）","清理基层,涂刷界面剂、调制防水剂砂浆、找平、粉刷","m2",{"v":240,"d":"240.00"},null,null,"材料甲供"]
[12,"内外墙粉刷","清理基层,涂刷界面剂、调制防水剂砂浆、找平、粉刷","m2",{"v":420,"d":"420.00"},null,null,"材料甲供"]
[13,"墙面文化石（湿贴）","基层清理、调运砂浆,水泥砂浆打底糙,粘贴面层、勾缝等","m2",{"v":120,"d":"120.00"},null,null,"材料甲供"]
[14,"外墙真石漆","清理基层,批腻子二遍，外墙真石漆二遍","m2",{"v":240,"d":"240.00"},null,null,"包工包料"]
[15,"内墙面乳胶漆","清理基层,刮大白、901胶白水泥满批腻子两遍，刷乳胶漆两遍","m2",{"v":360,"d":"360.00"},null,null,"材料甲供"]
[null,"合计"]
[null,"1、基础标高、控制点参照标高由招标人提供，乙方在垫层施工中负责按甲方交底要求施工并控制各垫层标高，垫层标高控制在2cm以内，经验收标高未达到要求的，由投标人自行组织整改，并承担整改费用。"]
[null,"2、所有甲供材料均已考虑转运费用，除备注甲供材料，其他所有材料由乙方提供"]
[null,"3、全费用单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和完成该规定清单项目所需的措施费、规费和税金以及一定范围内的风险费用。分部分项分包工程项目的全部费用价格，应包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容。全费用单价包含但不限于人工费（含人员加班费用）、甲供材下料、验收、保管、材料二次倒运费用、小型机具费用、耗材(切割片)费用、赶工措施费用、技术服务费（测量等）、通讯费、交通费、食宿费、劳保用品费、相关保险费用、企业管理费、利润、措施费、规费、税金及政策性文件规定费用等所有费用。"]
[null,"4、以上报价税金按9%报价，提供9%点税率的增值税专用发票。"]
[null,null,"报 价 人：                                                       "]
[]
[null,null,"法定代表人或委托代理人：                                           "]
[]
[null,null,"日期：        年     月     日"]