{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["工程量清单报价表","苗木工程量清单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"工程量清单报价表","index":0,"n_rows":6,"n_cols":7,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,6]]}
["雄安新区2018年秋季植树造林项目设计施工总承包 \n(第四标段）绿化养护工程"]
["项目名称","暂定养护期","暂定面积（亩）","合同范围","全费用综合单价\n（元/亩*年）","合价（元）","备注"]
["第一年","2020年4月01日-\n2021年3月31日",800,"1.详见苗木清单 \n2.成活率要求：乔木成活率95%，\n灌木成活率98%，地被成活率100%"]
["第二年","2021年4月01日-\n2022年3月31日",800,"1.详见苗木清单 \n2.成活率要求：乔木成活率95%，\n灌木成活率98%，地被成活率100%"]
[null,"2022年4月01日-\n2022年8月31日",800,"1.详见苗木清单 \n2.成活率要求：乔木成活率95%，\n灌木成活率98%，地被成活率100%",null,null,"投标单价为5个月每亩综合费用"]
[null,"合价",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(F3:F5)","v":0}]

{"sheet":"苗木工程量清单","index":1,"n_rows":36,"n_cols":5,"rows_kept":36,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4]]}
["苗木工程量清单"]
["序号","项目名称","项目特征","计量\n单位","数量"]
[]
["一","常绿乔木"]
[1,"油松","高度2.1-2.5m","株",4998]
[2,"油松","高度2.6-3m","株",0]
[3,"油松","高度3.1-4m","株",2316]
[4,"白皮松","高度2.1-2.5m","株",0]
[5,"云杉","高度2.1-3m","株",0]
[6,"云杉","高度3.1-4m","株",0]
[7,"华山松","高度2.1-3m","株",0]
[8,"华山松","高度3.1-4m","株",0]
["二","落叶乔木"]
[9,"雄性毛白杨","胸径6.1-7（cm以内）","株",4085]
[10,"雄性毛白杨","胸径7.1-8（cm以内）","株",0]
[11,"银杏","胸径5.1-6cm","株",2668]
[12,"银杏","胸径6.1-7cm","株",2762]
[13,"法桐","胸径6.1-7（cm以内）","株",0]
[14,"法桐","胸径7.1-8（cm以内）","株",0]
[15,"五角枫","胸径6.1-7（cm以内）","株",3220]
[16,"杜仲","胸径2-3（cm以内）","株",2519]
[17,"白蜡","胸径6.1-7（cm以内）","株",700]
[18,"白蜡","胸径5.1-6（cm以内）","株",0]
[19,"白榆","胸径6.1-7（cm以内）","株",0]
[20,"白榆","胸径7.1-8（cm以内）","株",985]
["三","果树"]
[21,"桃","地径3～5cm","株",550]
[22,"杏","地径3～5cm","株",713]
[23,"山楂","地径3～5cm","株",275]
[24,"梨","地径3～5cm","株",536]
[25,"苹果","地径3～5cm","株",1079]
[26,"李子","地径3～5cm","株",534]
[27,"樱桃","地径3～5cm","株",1072]
[28,"枣","地径3～5cm","株",1005]
[29,"石榴","地径3～5cm","株",474]
["/","合　　计","/","/",{"$f":"SUM(E2:E35)","v":30491}]