{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["工程量清单"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[34,0,34,7],[35,0,35,7],[36,0,36,7],[37,0,37,7],[38,0,38,7]]}
["工程量清单"]
["工程名称：固原市海绵城市建设公园广场-古城墙遗址公园二期、三期施工项目二期绿化劳务施工承包"]
["序号","项目名称","工程内容\n（Φ=胸径，H=高度）","单位","数量","全费用单价（元）         ","合价（元）","备注"]
["一、","乔木类"]
[1,"常绿乔木(针叶）","750cm＜H≤800cm","株",10]
[2,"常绿乔木(针叶）","700cm＜H≤750cm","株",10]
[3,"常绿乔木(针叶）","650cm＜H≤700cm","株",10]
[4,"常绿乔木(针叶）","600cm＜H≤650cm","株",10]
[5,"常绿乔木(针叶）","550cm＜H≤600cm","株",10]
[6,"常绿乔木(针叶）","500cm＜H≤550cm","株",10]
[7,"常绿乔木(针叶）","450cm＜H≤500cm","株",10]
[8,"常绿乔木(针叶）","400cm＜H≤450cm  ","株",10]
[9,"常绿乔木(针叶）","350cm＜H≤400cm     ","株",1240]
[10,"落叶乔木(阔叶）","15cm＜Φ≤18cm","株",448]
[11,"落叶乔木(阔叶）","12cm＜Φ≤15cm","株",859]
[12,"常绿乔木(阔叶）","10cm＜Φ≤12cm","株",1526]
[13,"常绿乔木(阔叶）","8cm＜Φ≤10cm","株",1417]
[14,"常绿乔木(阔叶）","6cm＜Φ≤8cm","株",428]
[15,"常绿乔木(阔叶）","4cm＜Φ≤6cm","株",755]
["二、","灌木类"]
[1,"花灌木","不低于12分支叶 高度1.2-1.5m 冠幅1-1.5m    ","株",{"v":1023,"d":"1023.00"}]
[2,"花灌木","不低于12分支叶 高度2.5-3.5m 冠幅>1.5m   ","株",{"v":132,"d":"132.00"}]
["三、","色带类"]
[1,"小灌木色块及绿篱（片植、块植）","H:50-70cm,满种不漏土","m2",{"v":27453,"d":"27453.00"}]
[3,"小灌木色块及绿篱（片植、块植）","H:100-120cm,满种不漏土","m2",{"v":25642.5,"d":"25642.50"}]
[4,"小灌木色块及绿篱（片植、块植）","H:121-150cm,满种不漏土","m2","12079.6"]
["四、","地被类"]
[1,"宿根花卉、草花","密度、规格综合，满种不漏土","m2",{"v":57865.8,"d":"57866"}]
[2,"籽播","花籽、草籽播种（一季）","m2",64196]
["五、","整地"]
[1,"整理绿化用地","30cm以内整理绿化用地及绿地起坡造型整理","m2",{"v":187236.7,"d":"187237"}]
["六、","其他"]
[1,"绿化工",null,"工日",100]
[null,"合计：",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(G5:G33)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["1.全费用综合单价：包含但不限于人工费（含人员加班费用）、甲供材下料、清点苗木、卸车、验收、保管、栽植、浇水、支撑、修剪、伤口处理、缠草绳、垃圾清运、材料二次倒运费用（范围：施工图纸范围内）、机械费及小型机具费用、赶工措施费用、技术服务费（测量等）、通讯费、交通费、食宿费、劳保用品费、相关保险费用、企业管理费、利润、措施费、规费、税金及政策性文件规定费用等所有费用。"]
["2.绿化种植部分全费用综合单价由绿化种植费用及施工期养护费用组成。（施工期养护：自分包工程开工至发包人竣工验收合格期间的养护。其中甲方验收合格之日至发包人验收合格之日的施工期养护不超过6个月，超过6个月以外的部分，按新增加的工程项目计养护费，另行签订养护合同）"]
["3.本项目绿化栽植施工及施工期养护期间，苗木、支撑杆、化肥、农药、草绳、遮阳网、防寒等材料由甲方提供；其余劳务及机械、小辅材由乙方供应，施工所需水电费由甲方提供，生活用水电费由分包方自行承担。"]
["4.苗木成活率要求：胸径≥20cm乔木考核成活率要求98%，胸径＜20cm乔木考核成活率要求95%，灌木、地被考核成活率要求95%，水生考核成活率100%，养护期满后点交（按苗木相同品种及相同规格考核成活率），超额死亡苗木按采购价扣罚，死亡苗木种植、养护不计入结算。"]
["5、以上报价按9%的增值税税金报价，提供9%点税率的增值税专用发票，签订合同时按实际税点调整合同单价。"]