{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"images":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":14,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,13],[1,10,1,13],[2,0,2,13],[3,0,3,13],[4,2,4,3],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[8,1,8,5],[8,6,8,13],[9,0,12,0],[9,1,9,2],[9,3,9,13],[10,1,10,2],[10,3,10,13],[11,1,11,2],[11,3,11,13],[12,1,12,2],[12,3,12,13],[13,0,18,6],[13,7,18,13],[19,1,19,12],[20,1,20,12],[21,1,21,12]]}
["固原市海绵城市建设公园广场-古城墙遗址公园二期、三期施工项目灯具采购清单"]
[{"$nulls":10},"表格编码：DQST-ZC-006"]
["项目名称：固原市海绵城市建设公园广场-古城墙遗址公园二期、三期施工项目灯具采购                                             项目编号：2018009"]
["供方： （公司名称）                             联系人：                                    联系方式：                                  报价日期："]
["序号","品种名称","规格型号",null,"质量等级","品牌","单位","数量","含税单价（元）","合价（元）","货源地","税率","备注","附图"]
[1,"庭院灯","主杆采用40*40方管，支架采用35*35方管拼接而成，灯箱采用150*150方管，厚度1.7mm；灯头采用镀锌板材焊接而成，厚度1.2mm",null,"中等","/","个",500,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"含光源，含预埋件，含灯线，含断路器，含安装螺栓等焊口处理完整光滑"]
[2,"草坪灯","  主杆采用50*50方管，厚度1.5mm；灯头采用镀锌板材焊接而成，厚度1.2mm ",null,"中等","/","个",400,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"含光源，含预埋件，含灯线，含断路器，含安装螺栓等焊口处理完整光滑"]
[3,"插泥灯","压铸铝灯体，强化玻璃，9W",null,"中等","/","个",500,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
["总计","小写：",{"$nulls":4},"大写："]
["备注","1、付款方式",null,"A） 合同签订后 5 日内，支付合同价款的 20 %作为预付款；\nB） 货物运至指定地点，经验收合格后支付至已供货物价款的 60 %；\nC)  灯具安装完工调试合格且试运行一个月经验收合格支付至已供货物款的 80 %；\nD)  剩余货款的 20 %在需方验收合格之日起一年后一次性无息支付。"]
[null,"2、交货地点",null,"固原市原州区东关街，红星宾馆对面，项目施工现场"]
[null,"3、供方承诺",null,"以上报价真实有效，实际到货以项目现场验收为准"]
[null,"4、其他",null,"支付方式：银行转帐、承兑汇票等，其中工程价款的50%采用半年期承兑汇票进行支付。"]
["供方签字：",{"$nulls":6},"供方盖章："]
[]
[]
[]
[]
[]
["备注：","1、此表为非苗采购比价单附件，比价单上传需附供方签字盖章报价单（无效报价单不计入有效询价单位）；"]
[null,"2、报价需附相应材料小样（无法提供小样附实景参数照片）。如遇报价照片与实际到货照片不符，需方有权退货并追究其责任。"]
[null,"3、材料价为到项目工地全费用价，工地全费用价含材料原价、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费（验收前）、供应商利润、增值税发票等。"]