{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":58,"n_cols":13,"rows_kept":58,"merged":[[0,0,0,12],[1,10,1,12],[2,0,2,12],[3,0,3,12],[4,2,4,3],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[13,2,13,3],[14,2,14,3],[15,2,15,3],[16,2,16,3],[17,2,17,3],[18,2,18,3],[19,2,19,3],[20,2,20,3],[21,2,21,3],[22,2,22,3],[23,2,23,3],[24,2,24,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[30,2,30,3],[31,2,31,3],[32,2,32,3],[33,2,33,3],[34,2,34,3],[35,2,35,3],[36,2,36,3],[37,2,37,3],[38,2,38,3],[39,2,39,3],[40,2,40,3],[41,2,41,3],[42,2,42,3],[43,2,43,3],[44,1,44,5],[44,6,44,12],[45,0,48,0],[45,1,45,2],[45,3,45,12],[46,1,46,2],[46,3,46,12],[47,1,47,2],[47,3,47,12],[48,1,48,2],[48,3,48,12],[49,0,54,6],[49,7,54,12],[55,1,55,12],[56,1,56,12],[57,1,57,12]]}
["贵州省都匀市第四届中国绿化博览会博览园建设项目园区商业桌椅采购清单"]
[{"$nulls":10},"表格编码：DQST-ZC-006"]
["项目名称：贵州省都匀市第四届中国绿化博览会博览园建设项目园区商业桌椅采购                                               项目编号：2019001"]
["供方：           联系人：            联系方式：               报价日期："]
["序号","品种名称","规格型号（mm）",null,"质量等级","品牌","单位","数量","含税单价（元）","合价（元）","货源地","税率","备注"]
[1,"2人方桌","800*800*750",{"$nulls":3},"张",12,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"采用25mm三聚氰胺防火板贴木皮饰面，5道铝合金拉丝工艺，多通卡槽内扣式包边中型机器封边;桌架采用加厚型不锈钢电镀工艺"]
[2,"2人方桌配套椅",{"$nulls":4},"张",24,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"椅面采用多层实木弯曲材质，加强承重；椅架采用加厚型不锈钢电镀工艺"]
[3,"2人方桌","800*800*750",{"$nulls":3},"张",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"采用25mm三聚氰胺防火板贴木皮饰面，5道铝合金拉丝工艺，多通卡槽内扣式包边中型机器封边;桌架采用加厚型不锈钢电镀工艺"]
[4,"2人方桌配套椅",{"$nulls":4},"张",4,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"椅面采用多层实木弯曲材质，加强承重；椅架采用加厚型不锈钢电镀工艺"]
[5,"4人方桌","1400×800×750",{"$nulls":3},"张",37,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"采用25mm三聚氰胺防火板贴木皮饰面，5道铝合金拉丝工艺，多通卡槽内扣式包边中型机器封边;桌架采用加厚型不锈钢电镀工艺"]
[6,"4人方桌配套椅",{"$nulls":4},"张",148,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"椅面采用多层实木弯曲材质，加强承重；椅架采用加厚型不锈钢电镀工艺"]
[7,"4人方桌","1400×800×750",{"$nulls":3},"张",74,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"采用25mm三聚氰胺防火板贴木皮饰面，5道铝合金拉丝工艺，多通卡槽内扣式包边中型机器封边;桌架采用加厚型不锈钢电镀工艺"]
[8,"4人方桌配套椅",{"$nulls":4},"张",296,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"椅面采用多层实木弯曲材质，加强承重；椅架采用加厚型不锈钢电镀工艺"]
[9,"4人实木","1400×800×750",{"$nulls":3},"张",12,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"采用4.0cm进口芬兰松木贴木皮饰面，纹理清晰，精细打磨，倒角处理PE底漆，抗划伤面漆，五底三面工艺，40加厚方管铁架，高温防锈烤漆，经过酸洗、磷化等防锈工艺处理，底部拧入调节脚垫，易拆装"]
[10,"4人实木配套椅",{"$nulls":4},"张",48,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"橡木全实木框架，榫卯工艺，椅背采用人体工学设计，黄金比例98弧度有效保护腰部和脊椎，高密度回弹海绵填充坐垫，防水防尘油蜡皮扪面"]
[11,"8人圆桌","1600×1600×750",{"$nulls":3},"张",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"桌面采用0.8mm实木多层板贴木皮饰面,桌边采用进口橡木齿接而成，进口橡木实木框架"]
[12,"8人圆桌配套椅",{"$nulls":4},"张",16,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"橡木框架，座板靠背高密度海绵扪优质皮料"]
[13,"10人圆桌","1800×1800×750",{"$nulls":3},"张",59,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"桌面采用0.8mm实木多层板贴木皮饰面,桌边采用进口橡木齿接而成，进口橡木实木框架"]
[14,"10人圆桌配套椅",{"$nulls":4},"张",590,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"橡木框架，座板靠背高密度海绵扪优质皮料"]
[15,"10人圆桌","1800×1800×750",{"$nulls":3},"张",6,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"桌面采用0.8mm实木多层板贴木皮饰面,桌边采用进口橡木齿接而成，进口橡木实木框架"]
[16,"10人圆桌配套椅",{"$nulls":4},"张",60,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"橡木框架，座板靠背高密度海绵扪优质皮料"]
[17,"12人圆桌","2000×2000×750",{"$nulls":3},"张",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"桌面采用0.8mm实木多层板贴木皮饰面,桌边采用进口橡木齿接而成，进口橡木实木框架"]
[18,"12人圆桌配套椅",{"$nulls":4},"张",24,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"橡木框架，座板靠背高密度海绵扪优质皮料"]
[19,"15人圆桌","2600×2600×750",{"$nulls":3},"张",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"桌面采用0.8mm实木多层板贴木皮饰面,桌边采用进口橡木齿接而成，进口橡木实木框架"]
[20,"15人圆桌配套椅",{"$nulls":4},"张",15,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"橡木框架，座板靠背高密度海绵扪优质皮料"]
[21,"4人卡座","1200×950×600",{"$nulls":3},"张",14,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"采用松木实木框架，用大宝或同档次品牌油漆，50弹力度海绵，优质PU皮革"]
[22,"4人卡座配套椅",{"$nulls":4},"张",56,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"椅架采用橡木框架，榫卯工艺，全手工打磨，PE底漆，PU面漆，五底三面工艺；坐垫靠背采用多层实木基底，高密度回弹海绵扪优质纳帕皮革，肤感细腻，复合人体柔美曲线"]
[23,"4人卡座","1200×950×600",{"$nulls":3},"张",6,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"采用松木实木框架，用大宝或同档次品牌油漆，50弹力度海绵，优质PU皮革"]
[24,"4人卡座配套椅",{"$nulls":4},"张",24,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"椅架采用橡木框架，榫卯工艺，全手工打磨，PE底漆，PU面漆，五底三面工艺；坐垫靠背采用多层实木基底，高密度回弹海绵扪优质纳帕皮革，肤感细腻，复合人体柔美曲线"]
[25,"4人卡座","1200×950×600",{"$nulls":3},"张",6,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"采用松木实木框架，用大宝或同档次品牌油漆，50弹力度海绵，优质PU皮革"]
[26,"4人卡座配套椅",{"$nulls":4},"张",24,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"椅架采用橡木框架，榫卯工艺，全手工打磨，PE底漆，PU面漆，五底三面工艺；坐垫靠背采用多层实木基底，高密度回弹海绵扪优质纳帕皮革，肤感细腻，复合人体柔美曲线"]
[27,"4人卡座","1200×950×600",{"$nulls":3},"张",8,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"采用松木实木框架，用大宝或同档次品牌油漆，50弹力度海绵，优质PU皮革"]
[28,"4人卡座配套椅",{"$nulls":4},"张",32,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"椅架采用橡木框架，榫卯工艺，全手工打磨，PE底漆，PU面漆，五底三面工艺；坐垫靠背采用多层实木基底，高密度回弹海绵扪优质纳帕皮革，肤感细腻，复合人体柔美曲线"]
[29,"4人卡座","1200×950×600",{"$nulls":3},"张",4,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"采用松木实木框架，用大宝或同档次品牌油漆，50弹力度海绵，优质PU皮革"]
[30,"4人卡座配套椅",{"$nulls":4},"张",16,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"椅架采用橡木框架，榫卯工艺，全手工打磨，PE底漆，PU面漆，五底三面工艺；坐垫靠背采用多层实木基底，高密度回弹海绵扪优质纳帕皮革，肤感细腻，复合人体柔美曲线"]
[31,"4人卡座","1200×950×600",{"$nulls":3},"张",6,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"采用松木实木框架，用大宝或同档次品牌油漆，50弹力度海绵，优质PU皮革"]
[32,"4人卡座配套椅",{"$nulls":4},"张",24,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"椅架采用橡木框架，榫卯工艺，全手工打磨，PE底漆，PU面漆，五底三面工艺；坐垫靠背采用多层实木基底，高密度回弹海绵扪优质纳帕皮革，肤感细腻，复合人体柔美曲线"]
[33,"6人卡座","1400×800×750",{"$nulls":3},"张",6,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"采用松木实木框架，用大宝或同档次品牌油漆，50弹力度海绵，优质PU皮革"]
[34,"6人卡座配套椅",{"$nulls":4},"张",36,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"椅架采用橡木框架，榫卯工艺，全手工打磨，PE底漆，PU面漆，五底三面工艺；坐垫靠背采用多层实木基底，高密度回弹海绵扪优质纳帕皮革，肤感细腻，复合人体柔美曲线"]
[35,"8人半圆形卡座","3980×950×600",{"$nulls":3},"张",6,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"内置实木框架，外框采用多层实木贴水曲柳木皮勾线条，喷环保油漆，填充高密度回弹海绵扪优质纳帕纹皮革，靠背条状车线拉点设计，加厚坐垫"]
[36,"8人半圆形卡座配套椅",{"$nulls":4},"张",48,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"椅架为加厚铁管喷涂黑色耐磨油漆，座板靠背多层实木粘合高密度回弹海绵扪优质皮料"]
[37,"4人藤桌","1400×800×750",{"$nulls":3},"张",8,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"采用进口PE环保藤条，经过SGS认证，抗UV不易褪色，纯手工编织，结实紧密，靠背复合人体工学设计，线条优美"]
[38,"4人藤桌配套椅",{"$nulls":4},"张",32,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"采用进口PE环保藤条，经过SGS认证，抗UV不易褪色，纯手工编织，结实紧密，靠背复合人体工学设计，线条优美"]
[39,"休息长椅",{"$nulls":4},"张",16,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"采用1.5mm加厚进口冷轧钢铸成型，高频无缝焊接，表面经抛光静电喷粉喷涂，防锈防腐；科学电泳扶手，加强型方管加防滑脚，单脚通过支撑600公斤强度静压测试；侧边三脚架设计增加稳固支撑力，全封闭式横梁设计。桌垫靠背增加皮革垫包增加舒适感"]
["总计","小写：",{"$nulls":4},"大写："]
["备注","1、付款方式",null,"A）货物运至指定地点安装完成，经验收合格后次月支付已供货物价款的 80 %;\nB）剩余货款在需方验收合格之日起半年后一次性无息支付。\nC)支付方式：银行转账、电汇及承兑等。"]
[null,"2、交货地点",null,"贵州都匀第四届绿博园大千项目施工现场（含卸车）"]
[null,"3、供方承诺",null,"以上报价真实有效，实际到货以项目现场验收为准"]
[null,"4、其他",null,"所供产品质量要求：中等档次及以上品质"]
["供方签字：",{"$nulls":6},"供方盖章："]
[]
[]
[]
[]
[]
["备注：","1、此表为非苗采购比价单附件，比价单上传需附供方签字盖章报价单（无效报价单不计入有效询价单位）；"]
[null,"2、报价需附相应材料小样（无法提供小样附实景参数照片）。如遇报价照片与实际到货照片不符，需方有权退货并追究其责任。"]
[null,"3、材料价为到项目工地全费用价，工地全费用价含材料原价、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费（验收前）、供应商利润、增值税发票等。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}